ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (при наличии)
	Наименование показателя (характеристики) товара
	Показатели (характеристики) товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком
	Ед. изм.

	1
	Веломайка рукав короткий
	«NEWISH»
	Состав ткани
	Веломайка изготовлена из двухфонтурного кругловязального трикотажного полотна ячеистой структуры 100% полиэстер (плотность 130 г/м²).
	Шт.

	
	
	
	Особенность конструкции
	По конструкции веломайка имеет анатомический крой, майка с короткими рукавами покроя «реглан», воротник «стойка».
	

	
	
	
	
Обработка швов
	Все швы стачивания деталей выполнены краеобметочным стачивающим эластичным швом. Все швы соединения выполнены синтетическими текстурированными нитями повышенной прочности.
	

	
	
	
	Рукав
	Короткий рукав. По низу проложена эластичная  тесьма (резинка) с прозрачными силиконовыми вкраплениями в виде полоски.
	

	
	
	
	Техническое описание резинки
	Ширина 45мм, ширина силиконовой полоски 30мм
	

	
	
	
	Передняя часть веломайки
	На передней части изделия (на полочке) – застежка-молния типа «спираль» на всю длинну, усиленная с кордом, с замком «auto-lock». Наличие шнура в сочетании с автоматическим замком не позволяет застежке-молнии расходиться даже при больших поперечных нагрузках. Спиральная леска прикреплена к ленте специальными нитями с силиконовой обработкой повышающей устойчивость нитей к трению и улучшающей скольжение.
	

	
	
	
	Задняя часть веломайки
	На задней части изделия (на спинке) расположены 3 кармана, по верху которых проложена эластичная тесьма шириной 15 мм, изготовленная с применением латексной нити с оплеткой из полиэфирных волокон. По низу изделия также проложена эластичная тесьма для лучшего облегания тела спортсмена. Майка выполнена с отрезными бочками, боковые швы переведены в сторону спинки и переда. Спинка по линии низа имеет удлинение
	

	
	
	
	Низ веломайки
	Обработан плоским швом в подгибку с открытым срезом с одновременным прокладыванием эластичной тесьмы шириной 25 мм ,с силиконовой противоскользящей полосой шириной 6 мм Против скольжения изделия по фигуре спортсмена.
	

	
	
	
	Цвет
	По согласования с заказчиком
	

	
	
	
	Метод нанесения надписей и логотипов
	Дизайн выполнен методом сублимационной печати с нанесением логотипов заказчика
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Велотрусы с лямками, с памперсом
	«NEWISH»
	Состав ткани
	Полиэстера 80% и эластана 20% (плотность 190г/м²)
Полиамида 80% и эластана 20% (плотность 190 г/м²)
	Шт. 

	
	
	
	


Особенность конструкции
	Велотрусы имеют аэродинамичный, анатомичный крой, плотное прилегание велотрусов обеспечено за счет спроектированных вертикальных рельефов и отрезных вставок. Велотрусы имеют пропитку, защищающую от ультрафиолетовых лучей. А также имеют четырехкратную эластичность во всех направлениях без остаточной деформации. Велотрусы на эластичной тесьме (резинке) с прозрачными силиконовыми вкраплениями в виде полоски. Велотрусы изготовлены из биэластичного двухслойного трикотажного полотна с четырехканальным волокном, оказывающим компрессионное воздействие на группы мышц.  
	

	
	
	
	
Обработка швов
	Все швы стачивания деталей выполнены краеобметочным, стачивающим эластичным швом. Все швы соединения выполнены синтетическими текстурированными нитями повышенной прочности.
	

	
	
	
	Техническое описание резинки
	ширина 45мм, ширина силиконовой полоски 30мм
	

	
	
	
	Лямки
	Плотность ткани 165 гр. на м2  
Состав 80% полиэстер 20 % эластан.
Лямки – «дышащая» сеточка позволяет коже дышать, впитывает пот и на протяжении долгого времени сохраняет тело сухим. Плотное прилегание к телу за счет высокой эластичности материала, не сползают и не препятствуют испарению пота с кожи спортсмена. Край лямок обработан эластичной бейкой, шириной 10мм, плоским распошивочным швом. Расстояние от линии притачивания к велотрусам до линии нижнего изгиба по переду составляет 30мм, по спинке -140мм.
Ширина в плечевой области 60
	

	
	
	
	



Прокладка
	Размеры (мм): мужские-360*213, женские-306*212
Наполнитель - гель. Прокладка изготовлена с помощью специальной литой системы, спроектированной и созданной с различными уровнями и высотами.  Она способна гарантировать и облегчить движение кручения, наклона и растяжения для спортсмена во время гонки. Прокладка состоит из нескольких слоев, более плотной (чем внешняя) внутренней вставки, обеспечивающей комфорт в седалищной области, распределяя и погашая микроудары и вибрацию, и внешней вставки, более легкой и эластичной. Центральная секция прокладки изготовлена их антибактериальной перфорированной искусственной замши, боковые вставки из материала, способного хорошо пропускать влагу. Дополнительная вставка в средней части для погашения ударов и стирания в промежуточной области.
	

	
	
	
	Цвет
	По согласования с заказчиком
	

	
	
	
	Метод нанесения надписей и логотипов
	Дизайн выполнен методом сублимационной печати с нанесением логотипов заказчика
	

	3
	Веломайка рукав длинный
	«NEWISH»
	Состав ткани
	Веломайка изготовлено из двухслойного трикотажного волокна с пористой структурой (плюш с внутренней стороны)
50% полиэстер , 50% эластан , плотность 210г/м3
	Шт.

	
	
	
	Особенность конструкции
	Молния длинная. Воротник «стойка» Анатомический крой, покрой «реглан». За счет внутренней структуры и вентиляционных каналов влага с поверхности кожи выводится наружу. Ткань легкая, «дышащая», быстросохнущая, сохраняет форму, не требует влажно-тепловой обработки. Веломайка имеет пропитку защищающую от нагрева и ультрафиолетового излучения, а так же имеет эластичность во всех направлениях без остаточной деформации.
	

	
	
	
	
Обработка швов
	Все швы стачивания деталей выполнены краеобметочным стачивающим эластичным швом. Все швы соединения выполнены синтетическими текстурированными нитями повышенной прочности.
	

	
	
	
	Рукав
	Рукав длинный обработан плоским швом в подгибку с открытым срезом с одновременным прокладыванием эластичной тесьмы (резинки)
	

	
	
	
	

Передняя часть веломайки
	На передней части изделия (на полочке) – застежка-молния типа «спираль», усиленная с кордом, с замком «auto-lock». Наличие шнура в сочетании с автоматическим замком не позволяет застежке-молнии расходиться даже при больших поперечных нагрузках. Спиральная леска прикреплена к ленте специальными нитями с силиконовой обработкой, повышающей устойчивость нитей к трению и улучшающей скольжение.
	

	
	
	
	

Задняя часть веломайки
	На задней части изделия (на спинке) расположены 3 кармана, по верху которых проложена эластичная тесьма шириной 15 мм, изготовленная с применением латексной нити с оплеткой из полиэфирных волокон. По низу изделия также проложена эластичная тесьма для лучшего облегания тела спортсмена. Майка выполнена с отрезными бочками, боковые швы переведены в сторону спинки и переда. Спинка по линии низа имеет удлинение
	

	
	
	
	Низ веломайки
	Низ майки обработан плоским швом в подгибку с открытым срезом с одновременным прокладыванием эластичной тесьмы (резинки).
	

	
	
	
	Цвет
	По согласованию с заказчиком, 
	

	
	
	
	Метод нанесения надписей и логотипов
	Дизайн выполнен методом сублимационной печати с нанесением логотипов заказчика 
	



Размеры изделий строго по требованию заказчика.
Заказчик предоставляет сведения о необходимых размерах в течении 3-х рабочих дней от даты подписания Договора.

Все изделия должны быть выполнены в командном дизайне Заказчика.
Заказчик предоставляет словесное описание командного дизайна с указанием цветовой гаммы, нанесения надписей и логотипов в течении 3-х рабочих дней от даты подписания Договора. Дизайн велоформы должен содержать не менее четырех цветов на изделии (основной фон, цвет отдельных элементов, цвет логотипов и цвет надписей). 
В течение следующих 2-х рабочих дней Поставщик должен прислать эскиз дизайна на согласование с Заказчиком.

Каждая единица товара должна иметь нанесённый код маркировки Честного знака, на этике или упаковке изделия. До момента приема товара Заказчиком код маркировки должен иметь статус реестре Честного знака.
