КАМЕРА холодильная (без агрегата)
· Наименование: камера холодильная (без холодильного агрегата).
· Назначение: хранение и/или охлаждение (либо заморозка — выбрать нужное) пищевой продукции на предприятиях общепита, торговли или пищевого производства.
· Исполнение: сборно‑разборная, низкотемпературное/среднетемпературное (указать требуемое).
Основные технические характеристики
· Полезный объём: не менее 6,6 м³.
· Габаритные размеры (ДхШхВ): 1960×1960×2200 мм.
· Толщина сэндвич‑панелей: 80 мм.
· Материал панелей: 
· внешние/внутренние листы: оцинкованная сталь с полимерным покрытием либо нержавеющая сталь (указать нужное);
· утеплитель: пенополиуретан (ППУ) плотностью 40–50 кг/м³.
· Тип соединения панелей: «шип‑паз» для герметичности и термоизоляции.
· Коэффициент теплопередачи панелей: не более 0,25 Вт/(м²·К) (или указать требование производителя).
Дверной блок
· Тип двери: распашная.
· Световой проём: не менее 800×1850 мм.
· Толщина полотна двери: 80 мм (вровень с панелями).
· Особенности: 
· возможность перенавешивания на любую сторону;
· замок с запиранием снаружи и аварийным открыванием изнутри;
· ПЭН обогрева периметра (обязательно для низкотемпературного исполнения).
Наименование и назначение
· Наименование: моноблок среднетемпературный 
· Назначение: поддержание среднетемпературного режима в холодильной камере для хранения пищевой продукции (гастрономия, молочка, полуфабрикаты и т. п.) на предприятиях общепита, торговли, пищевого производства.
· Тип установки: настенный (внутренний блок в камере, конденсатор выведен наружу либо работает в помещении при допустимых температурах).
Моноблок среднетемпературный 
Основные технические характеристики
· Температурный режим в камере: −5…+5 °C (целевой диапазон −2…+2 °C).
· Объём обслуживаемой камеры: 6–12 м³ (при толщине сэндвич‑панелей 80 мм и наружной температуре до +32 °C).
· Хладагент: R404A (или согласованная замена по действующим нормам).
· Холодопроизводительность: рассчитана под указанный объём и теплопритоки; работа с запасом не менее 10–15 % от расчётной нагрузки.
· Напряжение питания: 220 В, 1 фаза, 50 Гц.
· Максимальная потребляемая мощность: не более 0,84 кВт.
· Производительность воздухоохладителя: не менее 600 м³/ч.
· Тип оттайки: электрическая (автоматическая по таймеру/датчику).
· Компрессор: герметичный поршневой (европейский/проверенный OEM), ресурс не менее указанного производителем.
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· Габаритные размеры (ДхШхВ): 807×490×704 мм.
· Масса нетто: ~58 кг.
· Место установки:

