
Насос дренажный погружной Джилекс мощность 750 Вт;

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Максимальная мощность (Вт)
· 750
· Максимальный расход (л/ч)
· 12000
· Остаточная высота воды (мм)
· 30
· Высота подъема (м)
· 7
· Напряжение (В)
· 220
· [bookmark: _GoBack]Длина сетевого кабеля (м)
· 7
· Минимальная высота срабатывания (см)
· 25
· Встроенный поплавок
· Соединительный патрубок в комплекте
· Да
· Защита от включения без воды
· Да
· Материал ротора
· Сталь
· Уровень шума (дБ)
· 72
· Погружной насос для грязной воды

