«Утверждаю»
Врио главного врача ГБУЗ ЛО
«Гатчинская КМБ»
Ю.М. Шишкин 
 «____» __________202__ года

Приложение № 1 


Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ
Раздел 1. Общие требования

[bookmark: _GoBack]1.1. Предмет закупки: Ремонт помещений Лукашевского кабинета врача общей практики по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул. ижорская д.8
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 246 877 рублей 86 копеек.
1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 
43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
1.4. Цели 
1.4.1. Целями данной закупки является выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.
1.5. Место, условия и сроки выполнения работ и поставки товара
1.5.1. Место выполнения работ: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.
1.5.2. Срок выполнения работ: не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.
Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта сторонами.

2. Требования к качеству и безопасности работ, поставляемых товаров
2.1. В рамках предмета закупки необходимо выполнить работы в объеме и в содержании, предусмотренные:
1. Сметной документацией.
Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для персонала.
2.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).
2.3. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
2.4. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123); 
СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Приказ Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр);
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215;
- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3);
другим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
2.5. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство».
2.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
2.7. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.
2.8. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей редакции) «О защите прав потребителей»).
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.9. Используемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия), при выполнении закупаемых работ, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. Во время проведения работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение помещений Лукашевского кабинета врача общей практики ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».
2.11. Не допускается складирование материалов и оборудования на территории Заказчика без согласования с ним.
2.12. Используемые товары должны соответствовать требованиям Заказчика, быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным), должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством. 
2.13. Все содержащиеся в Описании объекта закупки (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания сторонами документа (акта) о приемке. 
3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 2. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
4.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, поставляемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». 

Ответственный за описание объекта закупки:
Заместитель главного врача по административно- хозяйственным вопросам: Моргун Александр Эрнестович

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью документации
Приложение № 1 – Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства № 1, Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01, Ведомость объемов работ № ЛС-1).
Приложение №1 к Описанию объекта закупки
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	Заказчик
	 ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница», 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Рощинская, д.15 а, корп.1 
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	"Утвержден" "___"______________________2026г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет сметной стоимостью 246 877,86 руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.
	

	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	Строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	1
	02-01-01
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	Итого по Главам 1-7
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	Итого по Главам 1-8
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	 
	Итого по Главам 1-9
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	188 807,71
	7 299,43
	6 251,76
	 
	202 358,90
	

	Налоги и обязательные платежи
	

	2
	№ 425-ФЗ от 28.11.2025
	НДС - 22%
	41 537,70
	1 605,87
	1 375,39
	 
	44 518,96
	

	 
	 
	 
	22%Г1.С:Г14.С
	22%Г1.М:Г14.М
	22%Г1.О:Г14.О
	22%Г1.П:Г14.П
	 
	

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	41 537,70
	1 605,87
	1 375,39
	 
	44 518,96
	

	 
	Итого по сводному расчету
	230 345,41
	8 905,30
	7 627,15
	 
	246 877,86
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	49 239,33
	

	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	788,58
	

	 
	ОТм
	 
	 
	 
	 
	888,19
	

	 
	М
	 
	 
	 
	 
	72 667,03
	

	 
	Перевозка
	 
	 
	 
	 
	1 937,51
	

	 
	НР
	 
	 
	 
	 
	47 274,46
	

	 
	СП
	 
	 
	 
	 
	23 312,04
	

	 
	оборудование
	 
	 
	 
	 
	7 627,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации 
	 
	()
	

	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Главный инженер проекта
	
	 
	()
	

	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Начальник 
	()
	

	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Заказчик
	ВРИО главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
	(Шишкин Ю.М.)
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	ВРИО главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
 Шишкин Ю.М.

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	202,36
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	188,81
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	49,24
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	7,30
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,89
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	6,25
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	87,42
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,53
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Потолок
	

	1
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=8 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,311584
	
	
	
	
	6 644,76
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	1,38
	11,311584
	
	
	587,43
	
	6 644,76
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,54
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6408
	
	
	
	
	378,91
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	1,5
	0,0912
	37,32
	1,6
	59,71
	
	5,45
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	1,5
	0,0912
	
	
	533,62
	
	48,67
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	1,5
	0,5496
	
	
	644,27
	
	354,09
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	1,5
	0,5496
	
	
	600,88
	
	330,24
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,09
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,22256
	
	
	9,38
	
	2,09
	

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	8,24
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 385,30
	

	1.1
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	103
	
	8,24
	468,45
	1,21
	566,82
	
	4 670,60
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 023,67
	

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	6 321,30
	

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	2 925,36
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266 282,00
	 
	21 302,56
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Потолок :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 055,90
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 644,76
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	359,54
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	378,91
	

	 
	
	               Материалы
	4 672,69
	

	 
	
	     Строительные работы
	21 302,56
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	6 644,76
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	359,54
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	378,91
	

	 
	
	               материалы
	4 672,69
	

	 
	
	               накладные расходы
	6 321,30
	

	 
	
	               сметная прибыль
	2 925,36
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	7 023,67
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 321,30
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 925,36
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Потолок
	21 302,56
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	11,311584
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6408
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 2. Стены
	

	2
	ГЭСН46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2*0,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,55
	
	
	
	
	1 965,99
	

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	
	3,55
	
	
	553,80
	
	1 965,99
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,73
	

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	
	0,575
	115,43
	1,72
	198,54
	
	114,16
	

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	
	1,15
	
	
	3,10
	
	3,57
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 083,72
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 965,99
	

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 789,05
	

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 022,31
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 790,16
	 
	4 895,08
	

	3
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=5 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,715
	
	
	
	
	1 832,46
	

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	3,715
	
	
	493,26
	
	1 832,46
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,83
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	9,34
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,0175
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,04
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,0175
	
	
	533,62
	
	9,34
	

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,082
	115,43
	1,72
	198,54
	
	16,28
	

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,164
	
	
	3,10
	
	0,51
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,2205
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,63
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 841,80
	

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 657,62
	

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	828,81
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 921,20
	 
	4 346,06
	

	4
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (толщиной 30 мм)
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=5 / 100
	

	 
	
	до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,282
	
	
	
	
	1 115,40
	

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	2
	2,282
	
	
	488,78
	
	1 115,40
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	2
	0,46
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 115,40
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 115,40
	

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 015,01
	

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	580,01
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 208,40
	 
	2 710,42
	

	5
	ГЭСН10-05-001-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,083
	1
	0,083
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=8,3 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,22492
	
	
	
	
	6 367,34
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	98
	1,38
	11,22492
	
	
	567,25
	
	6 367,34
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,13
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,090885
	
	
	
	
	67,97
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,52
	1,5
	0,06474
	
	
	1 792,05
	
	116,02
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,52
	1,5
	0,06474
	
	
	807,16
	
	52,26
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	1,5
	0,026145
	
	
	644,27
	
	16,84
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	1,5
	0,026145
	
	
	600,88
	
	15,71
	

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,56
	1,5
	0,06972
	2,36
	1,64
	3,87
	
	0,27
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 589,91
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,067
	
	0,005561
	
	
	28,08
	
	0,16
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,764
	
	0,229412
	
	
	9,38
	
	2,15
	

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	
	10,458
	4,82
	1,82
	8,77
	
	91,72
	

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	
	12,616
	2,60
	0,89
	2,31
	
	29,14
	

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	
	0,14691
	1 955,23
	1,82
	3 558,52
	
	522,78
	

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	
	0,14027
	52,34
	1,38
	72,23
	
	10,13
	

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	35,33
	
	2,93239
	22,84
	1,23
	28,09
	
	82,37
	

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	151
	
	12,533
	71,61
	0,95
	68,03
	
	852,62
	

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	
	16,932
	97,11
	0,95
	92,25
	
	1 561,98
	

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	1,66
	68,29
	1,61
	109,95
	
	182,52
	

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	10
	
	0,83
	66,77
	1,53
	102,16
	
	84,79
	

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	77
	
	6,391
	17,34
	1,53
	26,53
	
	169,55
	

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	210
	
	17,43
	
	
	
	
	 
	

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	8,549
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 158,35
	

	5.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	210
	
	17,43
	92,12
	1,51
	139,10
	
	2 424,51
	

	5.2
	ФСБЦ-12.2.05.05-0052
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3
	м3
	5,15
	
	0,42745
	8 713,89
	1,27
	11 066,64
	
	4 730,44
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 435,31
	

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	6 255,12
	

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	3 008,51
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320 203,98
	 
	26 576,93
	

	6
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (3 мм)
	100 м2
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=13 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,828706
	
	
	
	
	3 110,31
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,38
	5,828706
	
	
	533,62
	
	3 110,31
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,58
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18135
	
	
	
	
	97,38
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,0039
	
	
	1 676,40
	
	6,54
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,0039
	
	
	690,57
	
	2,69
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,5
	0,04095
	37,32
	1,6
	59,71
	
	2,45
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	1,5
	0,04095
	
	
	533,62
	
	21,85
	

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,5
	0,1365
	2,31
	1,87
	4,32
	
	0,59
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	1,5
	0,1365
	
	
	533,62
	
	72,84
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,86
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,0663
	
	
	28,08
	
	1,86
	

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 219,13
	

	6.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-1005
	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый
	кг
	390
	
	50,7
	64,05
	1,76
	112,73
	
	5 715,41
	

	6.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	15
	
	1,95
	68,29
	1,61
	109,95
	
	214,40
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 207,69
	

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 886,92
	

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 336,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 860,46
	 
	13 371,86
	

	7
	ГЭСН15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=13 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,14414
	
	
	
	
	2 322,91
	

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,1
	1,38
	4,14414
	
	
	560,53
	
	2 322,91
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,68
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02145
	
	
	
	
	12,76
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,00195
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,12
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,00195
	
	
	533,62
	
	1,04
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,0195
	
	
	644,27
	
	12,56
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,5
	0,0195
	
	
	600,88
	
	11,72
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,77
	

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,1092
	531,44
	1,52
	807,79
	
	88,21
	

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0403
	56,11
	1,63
	91,46
	
	3,69
	

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,00065
	25 237,94
	1,76
	44 418,77
	
	28,87
	

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,00819
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 469,12
	

	7.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,063
	
	0,00819
	64 105,10
	1,84
	117 953,38
	
	966,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 335,67
	

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 102,10
	

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	972,81
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 077,46
	 
	6 510,07
	

	8
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=15 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,85882
	
	
	
	
	13 694,49
	

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	1,38
	23,85882
	
	
	573,98
	
	13 694,49
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,07
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,37125
	
	
	
	
	200,93
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,5
	0,018
	
	
	1 676,40
	
	30,18
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	1,5
	0,018
	
	
	690,57
	
	12,43
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	1,5
	0,06075
	37,32
	1,6
	59,71
	
	3,63
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	1,5
	0,06075
	
	
	533,62
	
	32,42
	

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	1,5
	0,2925
	2,31
	1,87
	4,32
	
	1,26
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	1,5
	0,2925
	
	
	533,62
	
	156,08
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,22
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,01275
	
	
	28,08
	
	0,36
	

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,075
	56,11
	1,63
	91,46
	
	6,86
	

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,0075
	
	
	
	
	 
	

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	15
	
	
	
	
	 
	

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,05625
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 937,71
	

	8.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,0075
	37 800,30
	2,06
	77 868,62
	
	584,01
	

	8.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-1002
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм
	м2
	100
	
	15
	
	
	635,02
	
	9 525,30
	

	8.3
	ФСБЦ-14.1.06.02-0002
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,375
	
	0,05625
	33 998,35
	1,22
	41 477,99
	
	2 333,14
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 895,42
	

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	12 505,88
	

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	5 787,44
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297 823,20
	 
	44 673,48
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Стены :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	61 336,31
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 408,90
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	326,02
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	388,38
	

	 
	
	               Материалы
	30 213,01
	

	 
	
	     Строительные работы
	103 083,90
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	30 408,90
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	326,02
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	388,38
	

	 
	
	               материалы
	30 213,01
	

	 
	
	               накладные расходы
	28 211,70
	

	 
	
	               сметная прибыль
	13 535,89
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	30 797,28
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	28 211,70
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 535,89
	

	 
	
	Всего по разделу 2 Стены
	103 083,90
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	54,603586
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,682435
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 3. Пол
	

	9
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2,5 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,74675
	
	
	
	
	932,10
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	1,74675
	
	
	533,62
	
	932,10
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,15
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,036
	
	
	
	
	19,21
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,036
	37,32
	1,6
	59,71
	
	2,15
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,036
	
	
	533,62
	
	19,21
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,13
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	953,46
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	951,31
	

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	846,67
	

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	466,14
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 650,80
	 
	2 266,27
	

	10
	ГЭСН11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2,5 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,90183
	
	
	
	
	481,23
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,14
	1,38
	0,90183
	
	
	533,62
	
	481,23
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,81
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003375
	
	
	
	
	1,85
	

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,07
	1,5
	0,002625
	30,61
	1,6
	48,98
	
	0,13
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	1,5
	0,002625
	
	
	533,62
	
	1,40
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,00075
	
	
	644,27
	
	0,48
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,00075
	
	
	600,88
	
	0,45
	

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	1,5
	0,105
	
	
	11,42
	
	1,20
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,18
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,16
	
	0,004
	
	
	28,08
	
	0,11
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7436
	
	0,01859
	
	
	9,38
	
	0,17
	

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	0,25
	7,15
	1,06
	7,58
	
	1,90
	

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,45
	
	0,01125
	
	
	
	
	 
	

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	0,5
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487,07
	

	10.1
	ФСБЦ-04.3.02.01-0414
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,45
	
	0,01125
	17 685,05
	1,39
	24 582,22
	
	276,55
	

	10.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	0,5
	68,29
	1,61
	109,95
	
	54,98
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,08
	

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	486,94
	

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	266,90
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 897,60
	 
	1 572,44
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Пол :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 772,06
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 413,33
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3,96
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21,06
	

	 
	
	               Материалы
	333,71
	

	 
	
	     Строительные работы
	3 838,71
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	1 413,33
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3,96
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21,06
	

	 
	
	               материалы
	333,71
	

	 
	
	               накладные расходы
	1 333,61
	

	 
	
	               сметная прибыль
	733,04
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 434,39
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 333,61
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	733,04
	

	 
	
	Всего по разделу 3 Пол
	3 838,71
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	2,64858
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,039375
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 4. Двери
	

	11
	ГЭСН10-01-039-06
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,01435
	1
	0,01435
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(2,05*0,7) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,277345
	
	
	
	
	1 276,52
	

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	115
	1,38
	2,277345
	
	
	560,53
	
	1 276,52
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,28
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0876068
	
	
	
	
	51,93
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,49
	1,5
	0,0105473
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,63
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,49
	1,5
	0,0105473
	
	
	533,62
	
	5,63
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,58
	1,5
	0,0770595
	
	
	644,27
	
	49,65
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,58
	1,5
	0,0770595
	
	
	600,88
	
	46,30
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,08
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0101
	
	0,0001449
	
	
	91 519,34
	
	13,26
	

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,001148
	5 764,42
	2,24
	12 912,30
	
	14,82
	

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	540
	
	7,749
	
	
	
	
	 
	

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,435
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 406,81
	

	11.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	100
	
	1,435
	3 027,77
	1,51
	4 571,93
	
	6 560,72
	

	11.2
	ФСБЦ-11.1.01.10-0011
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм
	м
	540
	
	7,749
	70,15
	2,24
	157,14
	
	1 217,68
	

	11.3
	ФСБЦ-01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	
	
	1
	241,35
	1,18
	284,79
	
	284,79
	

	11.4
	ФСБЦ-01.7.04.04-0030
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой
	компл
	
	
	1
	588,49
	1
	588,49
	
	588,49
	

	11.5
	ФСБЦ-01.7.04.09-0002
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм
	шт
	
	
	3
	19,79
	1,38
	27,31
	
	81,93
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 328,45
	

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	1 291,25
	

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	621,05
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839 910,80
	 
	12 052,72
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Двери :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	10 140,42
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 276,52
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	50,28
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	51,93
	

	 
	
	               Материалы
	8 761,69
	

	 
	
	     Строительные работы
	12 052,72
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	1 276,52
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	50,28
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	51,93
	

	 
	
	               материалы
	8 761,69
	

	 
	
	               накладные расходы
	1 291,25
	

	 
	
	               сметная прибыль
	621,05
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 328,45
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 291,25
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	621,05
	

	 
	
	Всего по разделу 4 Двери
	12 052,72
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	2,277345
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0876068
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 5. Сантехника
	

	12
	ГЭСН16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=3 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,480688
	
	
	
	
	1 457,23
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	59,92
	1,38
	2,480688
	
	
	587,43
	
	1 457,23
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,24
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0045
	
	
	
	
	3,26
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,0009
	622,62
	1,52
	946,38
	
	0,85
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,0009
	
	
	807,16
	
	0,73
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0018
	
	
	1 792,05
	
	3,23
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0018
	
	
	807,16
	
	1,45
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0018
	
	
	644,27
	
	1,16
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0018
	
	
	600,88
	
	1,08
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,29
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,197
	
	0,00591
	
	
	28,08
	
	0,17
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	
	0,001824
	
	
	9,38
	
	0,02
	

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000036
	145 801,49
	1,08
	157 465,61
	
	5,67
	

	 
	01.7.19.02-0051
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0036
	1 047,63
	0,91
	953,34
	
	3,43
	

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	Н
	24.3.02.02
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
	м
	99,8
	
	2,994
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 475,02
	

	12.1
	ФСБЦ-24.3.02.02-0003
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	2,994
	
	
	150,51
	
	450,63
	

	12.2
	ФСБЦ-24.1.02.01-0008
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм
	шт
	100
	
	3
	67,18
	1,38
	92,71
	
	278,13
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 460,49
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 590,47
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	893,82
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156 269,00
	 
	4 688,07
	

	13
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,78396
	
	
	
	
	2 222,81
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,38
	3,78396
	
	
	587,43
	
	2 222,81
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,16
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,61
	

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,5
	0,381
	14,13
	1,54
	21,76
	
	8,29
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,006
	
	
	644,27
	
	3,87
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,006
	
	
	600,88
	
	3,61
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,90
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,0586
	
	
	28,08
	
	1,65
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,49656
	
	
	9,38
	
	4,66
	

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,0334
	584,14
	1,23
	718,49
	
	24,00
	

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,000634
	150 361,36
	0,73
	109 763,79
	
	69,59
	

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	3,34
	
	
	
	
	 
	

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	20,5
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 338,48
	

	13.1
	ФСБЦ-24.3.02.05-0051
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	102,5
	
	20,5
	119,17
	1,39
	165,65
	
	3 395,83
	

	13.2
	ФСБЦ-24.1.02.01-0003
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	
	
	20
	42,95
	1,38
	59,27
	
	1 185,40
	

	13.3
	ФСБЦ-01.7.17.09-0061
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	
	
	2
	338,65
	1,2
	406,38
	
	812,76
	

	13.4
	ФСБЦ-18.1.09.07-0021
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	
	
	3
	88,05
	1,18
	103,90
	
	311,70
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 226,42
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	2 424,57
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 362,57
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 156,55
	 
	11 831,31
	

	14
	ГЭСНр65-01-006-12
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,127
	
	
	
	
	2 341,04
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	412,7
	
	4,127
	
	
	567,25
	
	2 341,04
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,28
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	8,51
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0075
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,45
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	533,62
	
	4,00
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	644,27
	
	4,83
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	600,88
	
	4,51
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,97
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1,05
	
	0,0105
	128,40
	1,52
	195,17
	
	2,05
	

	 
	01.7.15.14-0169
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,0072
	
	0,000072
	104 494,96
	1,23
	128 528,80
	
	9,25
	

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,005
	
	0,00005
	87 245,70
	0,86
	75 031,30
	
	3,75
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2,6
	
	0,026
	79,88
	1,51
	120,62
	
	3,14
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,26
	76 478,48
	
	0,92
	

	 
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	4
	
	0,04
	4 278,16
	1,02
	4 363,72
	
	174,55
	

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,02
	
	0,0002
	30 350,05
	1,46
	44 311,07
	
	8,86
	

	 
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	3,5
	
	0,035
	177,57
	1,52
	269,91
	
	9,45
	

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 566,80
	

	14.1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0036
	Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм
	компл
	100
	
	1
	3 195,77
	1,89
	6 040,01
	
	6 040,01
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 349,55
	

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 420,04
	

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 221,77
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 224 862,00
	 
	12 248,62
	

	15
	ГЭСН17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 10
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,691
	
	
	
	
	1 616,97
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	19,5
	1,38
	2,691
	
	
	600,88
	
	1 616,97
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,49
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0495
	
	
	
	
	28,44
	

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	1,5
	0,0195
	37,32
	1,6
	59,71
	
	1,16
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	1,5
	0,0195
	
	
	533,62
	
	10,41
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,5
	0,03
	
	
	644,27
	
	19,33
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,5
	0,03
	
	
	600,88
	
	18,03
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,26
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	9,38
	
	0,10
	

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,3
	
	0,03
	128,40
	1,52
	195,17
	
	5,86
	

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,23
	552,85
	
	2,21
	

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,23
	135 680,02
	
	9,50
	

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0036
	
	0,00036
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	27,37
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,51
	120,62
	
	4,82
	

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,93
	128,15
	
	25,63
	

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,26
	76 478,48
	
	1,53
	

	 
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм
	шт
	10
	
	1
	5,14
	1,02
	5,24
	
	5,24
	

	Н
	18.2.02.08
	Умывальники
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 748,16
	

	15.1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0101
	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая прямоугольная с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм
	компл
	10
	
	1
	3 586,54
	1,89
	6 778,56
	
	6 778,56
	

	15.2
	ФСБЦ-18.2.06.12-0021
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
	шт
	10
	
	1
	2 001,31
	1,68
	3 362,20
	
	3 362,20
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 645,41
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 791,85
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 006,99
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146 877,60
	 
	14 687,76
	

	16
	ГЭСН18-02-004-01
	Демонтаж. Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,516
	
	
	
	
	275,35
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,43
	1,2
	0,516
	
	
	533,62
	
	275,35
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,79
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	9,38
	
	0,20
	

	 
	01.7.06.11-0021
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,002
	
	0,002
	911,59
	1,97
	1 795,83
	
	3,59
	

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,14
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,35
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	333,17
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	198,25
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	810,56
	 
	810,56
	

	17
	ГЭСН18-02-004-01
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5934
	
	
	
	
	316,65
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,43
	1,38
	0,5934
	
	
	533,62
	
	316,65
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,79
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	9,38
	
	0,20
	

	 
	01.7.06.11-0021
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,002
	
	0,002
	911,59
	1,97
	1 795,83
	
	3,59
	

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,44
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	316,65
	

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	344,83
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	193,79
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	859,06
	 
	859,06
	

	18
О
	ФСБЦ-63.1.01.03-0012
	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	6 251,76
	 
	6 251,76
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 251,76
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 5 Сантехника :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	31 343,26
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 230,05
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	43,17
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	43,82
	

	 
	
	               Материалы
	23 026,22
	

	 
	
	     Строительные работы
	45 125,38
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	8 230,05
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,17
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	43,82
	

	 
	
	               материалы
	23 026,22
	

	 
	
	               накладные расходы
	8 904,93
	

	 
	
	               сметная прибыль
	4 877,19
	

	 
	
	     Оборудование
	6 251,76
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	6 251,76
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	8 273,87
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 904,93
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 877,19
	

	 
	
	Всего по разделу 5 Сантехника
	51 377,14
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	14,192048
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,075
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 6. Электрика
	

	19
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=4 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7488
	
	
	
	
	415,13
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	1,2
	0,00096
	
	
	488,78
	
	0,47
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	1,2
	0,516
	
	
	533,62
	
	275,35
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	1,2
	0,23184
	
	
	600,88
	
	139,31
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,31
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00048
	
	
	
	
	0,29
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00048
	
	
	644,27
	
	0,31
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00048
	
	
	600,88
	
	0,29
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,70
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	0,1768
	
	
	9,38
	
	1,66
	

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	0,0836
	52,34
	1,38
	72,23
	
	6,04
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423,43
	

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,92
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,42
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	402,96
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	211,86
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 129,25
	 
	1 045,17
	

	20
	ФСБЦ-24.3.01.02-0001
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	4,08
	1
	4,08
	12,11
	1,02
	12,35
	 
	50,39
	

	 
	
	Объем=4*1,02
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,39
	

	21
	ФСБЦ-20.2.05.02-1008
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	1 462,71
	1,3
	1 901,52
	 
	152,12
	

	 
	
	Объем=8 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,12
	

	22
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=4 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,25872
	
	
	
	
	151,98
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	1,2
	0,25872
	
	
	587,43
	
	151,98
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,34
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00192
	
	
	
	
	1,35
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,2
	0,00096
	
	
	1 792,05
	
	1,72
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,2
	0,00096
	
	
	807,16
	
	0,77
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,2
	0,00096
	
	
	644,27
	
	0,62
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,2
	0,00096
	
	
	600,88
	
	0,58
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,62
	

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	0,5332
	5,87
	0,89
	5,22
	
	2,78
	

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,000024
	43 821,53
	1,52
	66 608,73
	
	1,60
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0008
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,10
	

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,002
	696,63
	1,52
	1 058,88
	
	2,12
	

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,000488
	1 610,33
	1,3
	2 093,43
	
	1,02
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,29
	

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,53
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,33
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	148,73
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	78,20
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 818,75
	 
	392,75
	

	23
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,00408
	1
	0,00408
	47 048,63
	1,25
	58 810,79
	 
	239,95
	

	 
	
	Объем=(4*1,02) / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,95
	

	24
	ГЭСНм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30912
	
	
	
	
	191,29
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25,76
	1,2
	0,30912
	
	
	618,82
	
	191,29
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,80
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006
	
	
	
	
	0,43
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,2
	0,00036
	
	
	1 792,05
	
	0,65
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,00036
	
	
	807,16
	
	0,29
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,2
	0,00024
	
	
	644,27
	
	0,15
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,2
	0,00024
	
	
	600,88
	
	0,14
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,22
	

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0000315
	4 338,27
	1,61
	6 984,61
	
	0,22
	

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00102
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	5,00
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,74
	

	24.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,19
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,72
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	185,97
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	97,78
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 468,00
	 
	484,68
	

	25
	ФСБЦ-20.4.01.02-1022
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1
	1
	1
	71,20
	1,47
	104,66
	 
	104,66
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,66
	

	26
	ГЭСНм08-03-608-01
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17688
	
	
	
	
	105,54
	

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,41
	1,2
	0,00492
	
	
	448,42
	
	2,21
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	14,33
	1,2
	0,17196
	
	
	600,88
	
	103,33
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,16
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00336
	
	
	
	
	2,02
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,2
	0,00336
	
	
	644,27
	
	2,16
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,2
	0,00336
	
	
	600,88
	
	2,02
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,72
	

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,76
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,56
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	104,33
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	54,86
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 067,00
	 
	270,67
	

	27
	ФСБЦ-20.3.03.07-0096
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	1
	1
	1
	3 059,76
	1,49
	4 559,04
	 
	4 559,04
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 559,04
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 6 Электрика :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 014,74
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	863,94
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5,61
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4,09
	

	 
	
	               Материалы
	5 141,10
	

	 
	
	     Монтажные работы
	7 299,43
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	863,94
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,61
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4,09
	

	 
	
	               материалы
	5 141,10
	

	 
	
	               накладные расходы
	841,99
	

	 
	
	               сметная прибыль
	442,70
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	868,03
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	841,99
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	442,70
	

	 
	
	Всего по разделу 6 Электрика
	7 299,43
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1,49352
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,00636
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 7. Мусор
	

	28
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,87
	1
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8961
	
	
	
	
	401,83
	

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,8961
	
	
	448,42
	
	401,83
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	518,61
	

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,174
	1 828,55
	1,63
	2 980,54
	
	518,61
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	920,44
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	401,83
	

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	369,68
	

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	176,81
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 686,13
	 
	1 466,93
	

	29
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,12
	1
	1,12
	 
	 
	1 282,90
	 
	1 436,85
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 436,85
	

	30
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	1,12
	1
	1,12
	 
	 
	447,02
	 
	500,66
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,66
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 7 Мусор :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 857,95
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	401,83
	

	 
	
	               Материалы
	518,61
	

	 
	
	               Перевозка
	1 937,51
	

	 
	
	     Строительные работы
	3 404,44
	

	 
	
	          Строительные работы
	1 466,93
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	401,83
	

	 
	
	                    материалы
	518,61
	

	 
	
	                    накладные расходы
	369,68
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	176,81
	

	 
	
	          Перевозка
	1 937,51
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	401,83
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	369,68
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	176,81
	

	 
	
	Всего по разделу 7 Мусор
	3 404,44
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	0,8961
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	125 520,64
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	49 239,33
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	788,58
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	888,19
	

	 
	
	               Материалы
	72 667,03
	

	 
	
	               Перевозка
	1 937,51
	

	 
	
	     Строительные работы
	188 807,71
	

	 
	
	          Строительные работы
	186 870,20
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	48 375,39
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	782,97
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	884,10
	

	 
	
	                    материалы
	67 525,93
	

	 
	
	                    накладные расходы
	46 432,47
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	22 869,34
	

	 
	
	          Перевозка
	1 937,51
	

	 
	
	     Монтажные работы
	7 299,43
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	863,94
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,61
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4,09
	

	 
	
	               материалы
	5 141,10
	

	 
	
	               накладные расходы
	841,99
	

	 
	
	               сметная прибыль
	442,70
	

	 
	
	     Оборудование
	6 251,76
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	6 251,76
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	50 127,52
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	47 274,46
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	23 312,04
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	202 358,90
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	87,422763
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,5315768
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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	Ведомость объёмов работ №1

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Потолок

	1
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	8
	 
	 

	 
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	8,24
	 
	 

	Раздел 2. Стены

	2
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	0,5
	 
	 

	3
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	5
	 
	 

	4
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (толщиной 30 мм)
	м2
	5
	 
	 

	5
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	м2
	8,3
	 
	 

	 
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	17,43
	 
	 

	 
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3
	м3
	0,42745
	 
	 

	6
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (3 мм)
	м2
	13
	 
	 

	 
	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый
	кг
	50,7
	 
	 

	 
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,95
	 
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	13
	 
	 

	 
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,00819
	 
	 

	8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2
	15
	 
	 

	 
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,0075
	 
	 

	 
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм
	м2
	15
	 
	 

	 
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,05625
	 
	 

	Раздел 3. Пол

	9
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	2,5
	 
	 

	10
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	м2
	2,5
	 
	 

	 
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,01125
	 
	 

	 
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,5
	 
	 

	Раздел 4. Двери

	11
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	1,435
	 
	 

	 
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	1,435
	 
	 

	 
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм
	м
	7,749
	 
	 

	 
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	 
	 

	 
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой
	компл
	1
	 
	 

	 
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм
	шт
	3
	 
	 

	Раздел 5. Сантехника

	12
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	3
	 
	 

	 
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	2,994
	 
	 

	 
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм
	шт
	3
	 
	 

	13
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	20
	 
	 

	 
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	20,5
	 
	 

	 
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	20
	 
	 

	 
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	2
	 
	 

	 
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	3
	 
	 

	14
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	шт
	1
	 
	 

	 
	Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм
	компл
	1
	 
	 

	15
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	компл
	1
	 
	 

	 
	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая прямоугольная с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	 
	 

	 
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
	шт
	1
	 
	 

	16
	Демонтаж. Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	 
	 

	17
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	 
	 

	18
	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л
	компл
	1
	 
	 

	Раздел 6. Электрика

	19
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	4
	 
	 

	20
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	4,08
	 
	 

	21
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм
	шт
	8
	 
	 

	22
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	4
	 
	 

	23
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	4,08
	 
	 

	24
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1
	 
	 

	25
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1
	 
	 

	26
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	шт
	1
	 
	 

	27
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 7. Мусор

	28
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,87
	 
	 

	29
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,12
	 
	 

	30
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	1,12
	 
	 

	Примечание: 
Стесненность (К=1,2):
- Условия производства работ: работы осуществляются  в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы, мешающих нормальному производству работ. В местах общего пребывания (коридоры, лестницы) имеет место пересечения людских потоков рабочих-строителей; пациентов, проходящих лечение на отделении; врачей, среднего и младшего медицинского персонала, буфетчиц и уборщиков помещений (работы ведутся без нарушения рабочего графика), отсутствуют условия для нормального складирования материалов, обеспечивающих бесперебойное ведение строительно-монтажных работ (строительные материалы для производства строительно-монтажных работ складируются на территории, прилегающей к зданию в помещениях которого производятся ремонтные работы), что определяет стесненные условия производства работ, влияющие на условия труда.
Обоснования для К=1,15 и К=1,25
-Работы производятся малыми захватками в помещениях площадью до 99 м2, по мере освобождения помещений для производства ремонтных работ.
Выявлен фактор малообъемности, характеризующийся:
- ограничением применения строительных машин и увеличение доли ручного труда;
- применением материалов сравнительно небольшими партиями;
- увеличением технологического цикла из-за малых объемов работ, выполняемом в одном месте.
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