ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№пп
	Наименование
	Характеристики
	количество

	1
	Дверной доводчик
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	Доводчик дверной со скользящей тягой и фиксацией, морозостойкий, от 60 до 110 кг, белый, коричневый, можно эксплуатировать при температуре не ниже -35° и не выше +50° при соблюдении правил сезонной регулировки. Его можно использовать как уличный вариант или устанавливать в помещении.  Степень нагрузки регулируется винтом, доводчик подходит для дверей до 65 кг, 90 кг или 125 кг., максимальная ширина полотна до 950 мм, 1100 мм и 1250 мм соответственно. Угол открывания двери до 180° или 120° при выборе максимальной нагрузки. Доводчик в том числе уличный подходит для установки в месте с сильными ветрами или сквозняками, так как оборудована тормозом открывания 
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Предложение участника должно содержать точные технические характеристики объекта закупки и информацию поставке оборудования.
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