Рамка металлодетектора
 арочного типа «Блокпост» РС Z 600»


Характеристики предполагаемого металлодетектора:
- 6-ти зонный металлодетектор,
- 100 уровней чувствительности,

- селективность магнитные и немагнитные металлы,

- счетчик проходов,

- выход сухой контакт,

- три способа подключения к сети (справа, слева, сверху),

- экраны детектирования с обеих сторон металлодетектора,

- 110-240 В, 12 Вт, температура эксплуатации изделия -20…+55°С,

- внешние габариты 2230х910х470 мм, габариты прохода 2050х750х430 мм,

- масса не более 44 кг.
Особенности:
- повышенная помехоустойчивость,

- используется магнитное поле низкой интенсивности, которое безопасно для людей с кардиостимуляторами и слуховыми аппаратами, а также беременных женщин,

- световая индикация,

- звуковая индикация,

-пылевлагозащитное покрытие.

