Приложение № 1 
к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Общие требования:
[bookmark: _GoBack]1.1. Объект закупки: Поставка медицинских изделий (электрод для электрокардиографии, многоразового использования) для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ в 2026г.
1.2. Место поставки товара: 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д. 1А.
1.3. Условия и сроки (периоды) поставки товара: начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 25.12.2026 года. Поставка товара осуществляется на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня следующим за днем подачи заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 
Ответственный исполнитель: агент по снабжению — Шеметова Александра Андреевна, тел: (8-81371)309-55 (доб. 5161), aleksandra_shemetova90@mail.ru.
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Извещении, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке. 
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.
3.9. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Заказчик после приемки товара имеет право выставить претензии по скрытым недостаткам. Срок представления акта на скрытые недостатки продукции – 90 (Девяносто) рабочих дней. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могут быть обнаружены при визуальном осмотре при поступлении товара и могут быть выявлены только в процессе использования товара (вскрытии тары, непосредственном использовании и т.п.). Поставщик обязан заменить поставленный товар со скрытыми недостатками или устранить такие недостатки в срок, установленный Заказчиком в уведомлении об их выявлении. При этом Поставщик не имеет право ссылаться на вскрытие упаковки.
3.11. Гарантийный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Таблица 1 - Технические характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2/ КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование дополнительных характеристик
	Пункт инстр.
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование показателей
	Ед. изм. 
	Значение показателей
	
	
	
	

	1
	Электрод для электрокардиографии, многоразового использования
	26.60.12.140-00000011
	


Описание
	Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования
	Шт.
	12

	
	
	
	Характеристики по КТРУ: отсутствуют
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	
	

Состав
	

Х
	Набор электродов-клемм, содержащих две пластины - бранши дугообразной формы, скрепленных между собой упругой скобой
	
Для регистрации периферических ЭКГ отведений на конечностях пациента
	

П.6
	
	

	
	
	
	Категория пациентов
	Х
	Взрослые
	Данная характеристика определяется на основании потребности заказчика для осуществления лечебного процесса
	
П.6
	
	

	
	
	
	Наружные поверхности электродов
	Х
	Гладкие, без царапин, трещин, заусенцев и других дефектов, видимых невооруженным глазом
	ГОСТ 25995-83
	
П.6
	
	

	
	
	
	

Материал
	

Х
	

Ударопрочный пластик
	Обеспечивает механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур. Пластиковый корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется
	
П.6
	
	

	
	
	
	Токосъемник ЭКГ сигнала расположен на внутренней поверхности одной из браншей, покрытый Ag/AgCl
	
Х
	
Соответствие
	
Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала
	
П.6
	
	

	
	
	
	Универсальный металлический коннектор, покрытый Ag/AgCl, имеет гнездо с фиксирующим винтом под штекер диаметром до 4 мм и соединение типа «кнопка»
	

Х
	

Соответствие
	Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала. Электроды могут быть подсоединены к кабелю пациента любого электрокардиографа и монитора, оканчивающегося штекером или коннектором типа кнопка
	

П.6
	
	

	
	
	
	Размер поверхности электрода, контактирующей с кожей
	мм
	≤ 30х 60
	ГОСТ 25995-83
	
П.2
	
	

	
	
	
	Время непрерывного контактирования с телом 
	мин
	≥ 30
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Время восстановления начального уровня ЭКГ сигнала после импульса дефибриллятора
	
сек
	
≤ 10
	Это время позволяет избежать длительного перерыва в мониторинге сердечной активности (ЭКГ)
	П.2
	
	

	
	
	
	Разность электродных потенциалов
	мВ
	≤ 100
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Дрейф разности электродных потенциалов
	мкВ
	≤ 250
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Полное сопротивление электрода
	Ом
	≤ 5000
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Количество разноцветных электродов-клемм в наборе
	Шт.
	4 
	Измерение показателей на конечностях пациента (руки, ноги)
	П.6
	
	

	
	
	
	Цвета клемм
	Х
	Красный, желтый, зеленый, чёрный
	ГОСТ 25995-83
	П.6
	
	

	2
	Электрод для электрокардиографии, многоразового использования
	26.60.12.140-00000011
	


Описание
	Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования
	Шт.
	18

	
	
	
	Характеристики по КТРУ: отсутствуют
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	
	

Состав
	

Х
	 Набор груш бесшовной шарообразной формы с помещенными в груши купольной формы «присасывающимся» электродом-чашкой
	

 Для регистрации грудных ЭКГ-отведений
	

П.6
	
	

	
	
	
	Категория пациентов
	Х
	Взрослые
	Данная характеристика определяется на основании потребности заказчика для осуществления лечебного процесса
	
П.6
	
	

	
	
	
	Наружные поверхности электродов
	Х
	Гладкие, без царапин, трещин, заусенцев и других дефектов, видимых невооруженным глазом
	ГОСТ 25995-83
	
П.6
	
	

	
	
	
	

Материал груши
	

Х
	

 Медицинский поливинилхлорид
	Обеспечивает механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур.  корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется
	

П.6
	
	

	
	
	
	
Материал чашки электрода и коннектора
	

Х
	

Сталь, покрытая Ag/AgCl
	Обеспечивают механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур.  корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется
	

П.6
	
	

	
	
	
	Универсальный коннектор, покрытый Ag/AgCl,  с отверстием под штекер диаметром до 4 мм и соединение типа «кнопка»
	

Х
	

Соответствие
	Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала. Электроды могут быть подсоединены к кабелю пациента любого электрокардиографа и монитора, оканчивающегося штекером или коннектором типа кнопка
	

П.6
	
	

	
	
	
	Диаметр токосъемной поверхности электрода
	мм
	≤ 24
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Время непрерывного контактирования с телом 
	мин
	≥ 30
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Диапазон вакуумметрического давления воздуха, создаваемое во внутренней полости груши 
	кПа
	от 25 до 50
	ГОСТ 25995-83
	
П.6
	
	

	
	
	
	Вакуумметрическое давление воздуха за 10 мин не должно уменьшаться более чем на 15%
	Х
	Соответствие
	ГОСТ 25995-83
	
П.6
	
	

	
	
	
	Разность электродных потенциалов
	мВ
	≤ 100
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Дрейф разности электродных потенциалов
	мкВ
	≤ 250
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Полное сопротивление электрода
	Ом
	≤ 5000
	ГОСТ 25995-83
	П.2
	
	

	
	
	
	Количество электродов в наборе
	
Шт.
	6
	Стандартная комплектация для грудных отведений в электрокардиографии
	П.6
	
	


П.1 - Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик
П.2 - Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
П.3 - Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
П.4 - Участник закупки указывает в заявке дно или несколько значений характеристики
П.5 - Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
П.6 - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

В соответствии с Письмом Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090, если описание (содержащее характеристики) объекта
закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно
осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ (самостоятельно устанавливает в
извещении об осуществлении закупки все характеристики закупаемого товара, работы, услуги); предусмотренные пунктом 5 Правил
использования каталога запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.

Инструкция по предоставлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки

Подача заявки на участие в данной закупке означает согласие участника, подавшего заявку на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок и приложениями к нему и в соответствии с заявкой такого участника, и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Участник предоставляет характеристики, соответствующие показателям, установленным в Таблице 1 Технические характеристики товара.

Указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира для однозначной идентификации страны происхождения товара.

При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными техническим заданием.

Требования к значениям показателей, установленные в столбце «Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых не могут изменяться» таблицы № 1 (технические характеристики) описания объекта закупки, являются требованиями к значениям показателей, значения которых не могут изменяться. Участник закупки оставляет такие значения без изменений.

Требования к значениям показателей, установленные в столбце «Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых могут изменяться» таблицы № 1 (технические характеристики) описания объекта закупки, являются требованиями к значениям показателей, значения которых могут изменяться:

Если в столбце «Требование к значению показателя» показатель сопровождается знаками ≤..,..≥ и <..,..˃, участник закупки указывает одно конкретное значение показателя из заданного диапазона (не интервальное значение). При этом значение показателя должно быть больше или равно нижней границе диапазона. 

Замена наименований показателей не допустима.
