[bookmark: _Hlk240442390]Описание объекта закупки
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее –Закон о контрактной системе)
1. Наименование и описание объекта закупки, количество товара:

	[bookmark: _Hlk194315564]Название, изображение
	ОПИСАНИЕ
	Количество

	Грамота
17.29.19.190

[image: Грамота наградная - GR185]
или эквивалент
	Грамота наградная формат А4,   плотность бумаги не менее 170 г/кв.м не более 200 г /кв.м, с полноцветным изображением.
Надпись грамота красным цветом. Красная рамка, бежевый фон. Справа полоса из нескольких рядов разноцветных ромбов и изображение  золотого  кубка на деревянной основе.
В центре грамоты расположено место для размещения текста заказчика.



Данное изображение является ориентировочным
	100 шт.

	Медаль с объёмной печатью на заказ
32.13.10.120

[image: ]


или эквивалент
	Медаль должна быть круглой формы  с широким ушком под вшивную ленту,  и должна быть выполнена  из высокопрочного стального сплава с высококачественным покрытием золотого цвета.  Изображение должно быть нанесено на аверс медали по макету, согласованному с заказчиком. Метод нанесения изображения: прямая УФ печать  со специальным покрытием.
Техническое описание:
1. Медаль должна изготавливаться из высокопрочного стального сплава металлов, с высококачественным покрытием и полировкой;
2. Рельеф медали должен иметь два уровня. Минимальный перепад высот уровней медали должен быть не менее 0,5 мм. 
3. Штампованная, без эмали.
4. [bookmark: _GoBack]Метод нанесения изображения должен быть прямая  2DУФ печать  со специальным покрытием.
5. Покрытие медали должно быть золотого цвета.
6. Размер медали должен быть не менее 50х55мм и не более 55х60мм.

Каждая медаль комплектуется вшивной (без карабина) сублимационной лентой. Лента выполнена из оптически отбеленной нити с полноцветным нанесением. Изображение должно иметь высокое разрешение, наноситься на ленту при сильном нагревании, благодаря чему краситель проникает глубоко в ткань. Это обеспечивает хорошую детализацию рисунка и износостойкость ленты. Лента односторонняя, с индивидуальным дизайном, текстом и логотипом заказчика на лицевой стороне. Плотность ленты не менее 11 г/м², ширина ленты –не менее 24 мм и не более 25 мм, длина – не менее 840 мм и не более 850 мм. Лента должна быть изготовлена из светлой тканой основы с присутствием в ней полиэстера (искусственных волокон) в количестве не меньше 60%. 
Макет согласовывается с заказчиком
Данное изображение является ориентировочным
	100 шт.

	Медаль с объёмной печатью на заказ
32.13.10.120
[image: ]
или эквивалент
	Медаль должна быть круглой формы  с широким ушком под вшивную ленту, и должна быть выполнена  из высокопрочного стального сплава  с высококачественным покрытием серебряного цвета. Изображение должно быть нанесено на аверс медали по макету, согласованному с заказчиком. Метод нанесения изображения:   прямая УФ печать  со специальным покрытием.  
Техническое описание:
1. Медаль должна изготавливаться из высокопрочного стального сплава металлов, с высококачественным покрытием и полировкой;
2. Рельеф медали должен иметь два уровня. Минимальный перепад высот уровней медали должен быть не менее 0,5 мм.  
3. Штампованная, без эмали.
4. Метод нанесения изображения должен быть прямая  2D УФ печать  со специальным покрытием.
5. Покрытие медали должно быть серебряного цвета.
6. Размер медали должен быть не менее 50х55мм и не более 55х60мм

Каждая медаль комплектуется вшивной (без карабина) сублимационной лентой. Лента выполнена из оптически отбеленной нити с полноцветным нанесением. Изображение должно иметь высокое разрешение, наноситься на ленту при сильном нагревании, благодаря чему краситель проникает глубоко в ткань. Это обеспечивает хорошую детализацию рисунка и износостойкость ленты. Лента односторонняя, с индивидуальным дизайном, текстом и логотипом заказчика на лицевой стороне. Плотность ленты не менее 11 г/м², ширина ленты –не менее 24 мм и не более 25 мм, длина – не менее 840 мм и не более 850 мм. Лента должна быть изготовлена из светлой тканой основы с присутствием в ней полиэстера (искусственных волокон) в количестве не меньше 60%. 
Макет согласовывается с заказчиком
Данное изображение является ориентировочным
	100 шт.

	Медаль с объёмной печатью на заказ
32.13.10.120
[image: ]
или эквивалент
	Медаль должна быть круглой формы  с широким ушком под вшивную ленту, и должна быть выполнена  из высокопрочного стального сплава  с высококачественным покрытием бронзового цвета. Изображение должно быть нанесено на аверс медали по макету, согласованному с заказчиком. Метод нанесения изображения:   прямая УФ печать  со специальным покрытием.  
Техническое описание:
7. Медаль должна изготавливаться из высокопрочного стального сплава металлов, с высококачественным покрытием и полировкой;
8. Рельеф медали должен иметь два уровня. Минимальный перепад высот уровней медали должен быть не менее 0,5 мм.  
9. Штампованная, без эмали.
10. Метод нанесения изображения должен быть прямая  2D УФ печать  со специальным покрытием.
11. Покрытие медали должно быть бронзового цвета.
12. Размер медали должен быть не менее 50х55мм и не более 55х60мм

Каждая медаль комплектуется вшивной (без карабина) сублимационной лентой. Лента выполнена из оптически отбеленной нити с полноцветным нанесением. Изображение должно иметь высокое разрешение, наноситься на ленту при сильном нагревании, благодаря чему краситель проникает глубоко в ткань. Это обеспечивает хорошую детализацию рисунка и износостойкость ленты. Лента односторонняя, с индивидуальным дизайном, текстом и логотипом заказчика на лицевой стороне. Плотность ленты не менее 11 г/м², ширина ленты –не менее 24 мм и не более 25 мм, длина – не менее 840 мм и не более 850 мм. Лента должна быть изготовлена из светлой тканой основы с присутствием в ней полиэстера (искусственных волокон) в количестве не меньше 60%. 
Макет согласовывается с заказчиком
Данное изображение является ориентировочным
	100 шт.

	Кубки: а, б, с
32.13.10.120
[image:  Кубок-эконом - KM5062]


или эквивалент
	Кубок наградной должен быть с металлической чашей на мраморном основании.
Чаша должна быть золотого цвета без ручек
Размеры  чаши должны быть:
a. диаметр чаши  не менее 100 мм и не более 120 мм
b. диаметр чаши не менее  80 мм и не более100 мм
c. диаметр чаши  не менее 80 мм и не более 100 мм

Основание высокое, мраморное, черного или белого цвета.
 Размеры основания: 
a) Не менее 55х80х80мм
b) Не менее 55х70х70мм
c) Не менее 50х60х60мм

Высота кубка 
a) Не менее 245 мм, и не более 255 мм
b) Не менее 235 мм,  и не более 245 мм
c) Не менее 220 мм и не более 230 мм.

Срок поставки по отдельной заявке должен составлять не более трёх дней, с момента предоставления заказчиком информации о текстах и/или изображениях на таблички.
Данное изображение является ориентировочным
	30
комплектов



Условия поставки товара:
Поставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
Макет разрабатывается и согласовывается с заказчиком.
Поставщик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных с поставкой товара:
1. Разработка дизайн-макета не менее 2х вариантов в течение 2 рабочих дней после подписания договора сторонами.
Доставка, разгрузка товара, занос в помещение на первый этаж.

2. Общие требования к закупаемому товару
             2.1. Товар должен отвечать требованиям к качеству товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области государственной стандартизации.
		2.2. Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством.
		2.3. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя.
	2.4. Товар должен быть новым (не бывшим в потреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Товар не должен иметь механических повреждений, нарушений товарного вида, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. 
	2.5. Тара и упаковка, в которых поставляется товар, должны обеспечивать полную его сохранность, предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и погрузо–разгрузочных работах к месту поставки, а также предохранять от атмосферных влияний и соответствовать требованиям стандартов, технических условий и т.п. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. 
Упаковка товара должна обеспечивать сохранность качества товара во время его транспортировки и во время его длительного хранения.
	2.6. Тара и упаковка, в которой поставляется товар, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, если иные требования к упаковке и таре не установлены производителем товара.
	2.7. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр товара, число мест, наименование грузополучателя, способ обращения с грузами.
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