ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания
	1. Основание:
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Расходы на обеспечение деятельности МУ «Оказание услуг «Развитие».

	2. Заказчик:
	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7, корп.2.

e-mail: mu.razvitie@yandex.ru
контактное лицо – Булат Анастасия Андреевна 
тел. 593-03-00

	3. Предмет договора:
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания


	4. Код ОКПД2:
	43.34.10.110

	5. Объем выполняемых работ:
	1. Объем выполняемых работ в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

	6. Общие требования к выполнению работ:

	1. Перед началом выполнения работ Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания договора передает Подрядчику объект по акту приема-передачи (Приложение № 2 к Техническому заданию). Подрядчик принимает объект и подписывает акт не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента направления уведомления Заказчиком.
2. До начала демонтажных работ Подрядчику необходимо выполнить работы по устройству подпорной конструкции для теплового узла.

3. Мусор после демонтажных работ должен быть вывезен в течение 2 календарных дней после завершения данных работ. Запрещено складировать мусор на выходе из здания и местах общего пользования.
4. До начала работ оборудование теплового узла должно быть закрыто пленкой.
5. Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Локальная смета (Приложение № 3  к Техническому заданию).
- ГОСТ Р 72509-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Отделочные работы. Требования к результатам работ.
- Областной закон Ленинградской области от 15.11.2022 N 143-оз «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях».

	7. Дополнительные требования к выполнению работ:
	Подрядчик обязан:

1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения условий договора;
2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора представить на согласование Заказчику общий журнал работ (далее ОЖР);
3. Выполнять фотофиксацию, отражающую технологическую последовательность выполняемых работ;
4. Извещать Заказчика и организацию о готовности к сдаче скрытых работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи скрытых работ;
5. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ представителям и уполномоченным лицам Заказчика;
6. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении выполняемых/выполненных работ;
Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно в случае неявки представителя Подрядчика.

7. Производить уборку территории в месте выполнения работ; 
8. Организовывать вывоз отходов с места производства работ и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
9. Нести все расходы по ремонту и восстановлению повреждённых во время работ объектов, сооружений, имущества третьих лиц.

	8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
	1. При производстве работ необходимо обеспечивать безопасность  в соответствии с СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве».

	9. Требования к применяемым материалам:
	1. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

2. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям:
2.1. Грунтовка фосфатирующая поливинилацетатная

- ГОСТ 12707-2026. Межгосударственный стандарт. Грунтовки фосфатирующие ВЛ-02 и ВЛ-023. Технические условия.

2.2.Эмаль пентафталиева

- ГОСТ 6465-2023. Межгосударственный стандарт. Эмали ПФ-115. Технические условия.

2.2. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) класс В25, F(1)200, W8
- ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
- ГОСТ 7473-2010. Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия.

2.3. Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения быстросохнущая паропроницаемая
- ГОСТ 35355-2026. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.
2.4. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 

- ГОСТ 35355-2026. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.
3. В случае выявления Заказчиком несоответствия материалов стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику.

	10. Порядок сдачи и приемки выполненных работ:
	1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ представляет Заказчику по месту его нахождения на бумажном носителе следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный представителем Подрядчика;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанная представителем Подрядчика;

- Счет;

- Счет-фактура (при необходимости).
- Исполнительная документация
2. Приемка и экспертиза выполненных работ проводится Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документа о приемке.

	11. Состав исполнительной документации:
	1. Перечень исполнительной документации: 

1.1. Общий журнал работ по форме согласно Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 

1.2. Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования согласно СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004;
1.3. Акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением № 3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр;
1.4. Документы, подтверждающие качество используемых материалов;
1.5. Материалы фотофиксации. 
2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 

2.1. Журнал производства работ (общий журнал работ) ведётся с момента начала производства работ и до полного их завершения. Журнал до завершения работ должен находиться у Подрядчика. По записям представителей Заказчика в журнале о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению (немедленно или в установленные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие записи в журнале.

2.2. Входной контроль используемых материалов осуществляется при их доставке на место выполнения работ. 

2.3. Извещение о готовности к сдаче скрытых работ направляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи скрытых работ. Приёмка скрытых работ оформляется Актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после подписания данного Акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного Акта, или Заказчик не был извещён о готовности к приемке таких работ, или извещён с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан выполнить эти работы снова.
2.4. Копии документов, подтверждающие качество используемых материалов, должны быть заверены печатью и подписью Подрядчика.

2.5. Фотофиксация должна отражать технологическую последовательность производства работ. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе. 

	12. Требования к результатам выполненных работ:
	Демонтированные стены, восстановленное основание пола, отремонтированный потолок.

	13. Гарантийные обязательства:
	1. Гарантия выполненных работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, Подрядчик гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

	14. Место выполнения работ:
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе д. 27.

	15. Срок выполнения работ:
	Срок выполнения работ с момента подписания договора  до 23.10.2026.
 

	16. Начальная цена:
	321 388,73 (Триста двадцать одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 73 копейки).


Приложения:

1. Ведомость объемов работ по текущему ремонту помещений здания
2. Форма акта приема-передачи объекта
3. Локальная смета 
                                                                                          Приложение № 1  к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по текущему ремонту помещений здания
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 

	1.  Демонтажные работы

	1
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	6,786

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0441

	3
	Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2

	4
	Демонтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,1

	5
	Покрытие пленкой: стен и кровель
	100 м2
	0,372

	6
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	46,5

	7
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,03

	8
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт
	0,04

	2. Устройство металлической опорной конструкции

	9
	Изготовление конструкций металлических под силовые кабели электрических подстанций из стоек, полок и скоб весом от 0,5 до 12 кг в построечных условиях
	т
	0,13344

	10
	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения
	т
	0,13344

	11
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,13348

	12
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм
	шт
	6

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
	100 м2
	0,048

	14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой
	100 м2
	0,048

	15
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000432

	3.  Восстановление основания пола

	16
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,04965

	17
	Строительный мусор
	т
	0,15888

	18
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
	100 м2
	0,04965

	19
	Строительный мусор
	т
	0,07944

	20
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,04965

	21
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
	м3
	0,151929

	4.  Ремонт потолка 

	22
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке
	место
	12

	23
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,248

	24
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,4224

	25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,248

	26
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,015624

	5. Погрузка, перевозка

	27
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	5,1

	28
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	11,774514

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 59 км
	1т груза
	11,774514


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение №2 к Техническому заданию 

Форма акта приема-передачи объекта

Акт
приема-передачи объекта 

	г. Сертолово 
	_____________


Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании  договора № ___ от _____ на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания по адресу подписали настоящий акт о нижеследующем: Подрядчик принимает, а Заказчик передает объект – помещения первого этажа здания расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, территория г. Сертолово Восточно-Выборгское шоссе 27 (далее Объект).
Вместе с объектом Подрядчик принимает все обязанности по содержанию его в надлежащем состоянии.

Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемый объект и претензий друг к другу не имеют.
 Объект передал ________________________________ 
Объект принял ______________________________________

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	

	Должность

(ФИО)
	Должность 

(ФИО)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                                                                                   Приложение № 3  к Техническому заданию

	
	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.3.6 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр; от 09.07.2026 №435/пр; от 12.08.2026 №527/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 №52419-ИФ/09

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 №275

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	3 кв. 2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость
	321,39
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	83,08
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	309,84
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	
	1,63
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	11,55
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	151
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  Демонтажные работы

	1
	ГЭСН-46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
Объем: ( 6.35 + 6.2 + 4 ) * 3 * 0.15 - 2.1 * 1.05 * 2 * 0.15
	м3
	6,786
	1
	6,786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	65,04381
	 
	 
	 
	 
	36021,26

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	1,35
	65,04381
	 
	 
	553,8
	1
	36021,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2156,99

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	1,35
	10,535265
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	2091,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	1,35
	21,07053
	 
	 
	3,1
	 
	65,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38178,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36021,26

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	32779,35

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	52
	1
	52
	 
	 
	 
	 
	18731,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	13 216,72
	 
	89688,66

	2
	ГЭСН-46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
Объем: 1.05 * 2.1 * 2
	100 м2
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,426615
	 
	 
	 
	 
	2749,72

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	1,35
	5,426615
	 
	 
	506,71
	1
	2749,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,51

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,460801
	 
	 
	 
	 
	245,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	1,35
	0,460801
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	27,51

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	7,74
	1,35
	0,460801
	 
	 
	533,62
	1
	245,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3023,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2995,61

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	2726,01

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	52
	1
	52
	 
	 
	 
	 
	1557,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	165 688,21
	 
	7306,85

	3
	ГЭСНм-08-03-573-04
	Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,8934
	 
	 
	 
	 
	2409,31

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	0,945
	3,8934
	 
	 
	618,82
	1
	2409,31

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,65

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5859
	 
	 
	 
	 
	375,45

	 
	91.04.01-041
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	10,23
	1.46
	14,94
	 
	5,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	1792,05
	 
	203,22

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	807,16
	1
	91,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	644,27
	 
	73,06

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	600,88
	1
	68,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,61
	0,945
	1,1529
	 
	 
	43,01
	 
	49,59

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	 
	 
	418,88
	 
	150,42

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	 
	 
	600,88
	1
	215,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,69

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	 
	79,88
	1.51
	120,62
	 
	0

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	 
	 
	155,63
	0.75
	116,72
	 
	0

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	 
	 
	174,93
	1.08
	188,92
	 
	0

	 
	421_пр-2020-п.75а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	1
	 
	35,6936
	 
	 
	1
	 
	35,69

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3302,1

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2784,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	 
	 
	 
	 
	2701,22

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	 
	 
	 
	 
	1420,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	3 711,77
	 
	7423,55

	4
	ГЭСНм-08-02-409-09
	Демонтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4742
	 
	 
	 
	 
	817,27

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	0,945
	0,00189
	 
	 
	488,78
	1
	0,92

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	0,945
	1,015875
	 
	 
	533,62
	1
	542,09

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	0,945
	0,456435
	 
	 
	600,88
	1
	274,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,000945
	 
	 
	 
	 
	0,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,945
	0,000945
	 
	 
	644,27
	 
	0,61

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	0,945
	0,000945
	 
	 
	600,88
	1
	0,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	 
	 
	 
	 
	9,38
	 
	0

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	 
	 
	52,34
	1.38
	72,23
	 
	0

	 
	421_пр-2020-п.75а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	1
	 
	12,10782
	 
	 
	1
	 
	12,11

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,84

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	 
	 
	 
	 
	793,3

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	 
	 
	 
	 
	417,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	20 409,60
	 
	2040,96

	5
	ГЭСН-14-02-015-01
	Покрытие пленкой: стен и кровель
Объем: 6.2 * 3 + 6.2 * 3
	100 м2
	0,372
	1
	0,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,17706
	 
	 
	 
	 
	3157,71

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,3
	1,35
	6,17706
	 
	 
	511,2
	1
	3157,71

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,24

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005022
	 
	 
	 
	 
	3,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,005022
	 
	 
	644,27
	 
	3,24

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,005022
	 
	 
	600,88
	1
	3,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,28

	 
	08.1.02.25-0062
	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм
	1000 шт
	0,0236
	1
	0,008779
	14484,16
	1.47
	21291,72
	 
	186,92

	 
	11.2.07.12-1000
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм
	м
	17,9
	1
	6,6588
	5,99
	1.52
	9,1
	 
	60,6

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,00085
	1
	0,000316
	149930,17
	0.86
	128939,95
	 
	40,75

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00011
	1
	0,000041
	 
	 
	91519,34
	 
	3,75

	 
	01.7.20.08-0072
	Канат трехпрядный из капроновых нитей
	т
	0,00085
	1
	0,000316
	375201,9
	1.63
	611579,1
	 
	193,26

	 
	01.7.07.12
	Пленка полиэтиленовая
	м2
	125
	 
	46,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3649,25

	5.1
	01.7.07.12-0022
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	46,5
	1
	46,5
	14,89
	1.06
	15,78
	 
	733,77

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3160,73

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3
	НР (014 Конструкции в сельском строительстве)
	%
	95
	1
	95
	 
	 
	 
	 
	3002,69

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3
	СП (014 Конструкции в сельском строительстве)
	%
	64
	1
	64
	 
	 
	 
	 
	2022,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	25 291,88
	 
	9408,58

	6
	ГЭСНр-67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,617205
	 
	 
	 
	 
	309,98

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	1,15
	0,617205
	 
	 
	502,23
	1
	309,98

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00276
	 
	 
	 
	 
	1,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	1,15
	0,00276
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,16

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,08
	1,15
	0,00276
	 
	 
	533,62
	1
	1,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,45

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	283,42

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	 
	 
	 
	 
	149,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	24 817,67
	 
	744,53

	7
	ГЭСНр-67-01-004-03
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
Объем: 2 + 2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,29072
	 
	 
	 
	 
	142,1

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	6,32
	1,15
	0,29072
	 
	 
	488,78
	1
	142,1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00138
	 
	 
	 
	 
	0,74

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,00138
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,08

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,00138
	 
	 
	533,62
	1
	0,74

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,84

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	129,98

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	 
	 
	 
	 
	68,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	8 536,50
	 
	341,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	50171,58

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	45607,35

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	2670,24

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	627,14

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	1266,85

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	46234,49

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	42415,97


	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	24367,04

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	116954,59

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	2. Устройство металлической опорной конструкции

	8
	ГЭСН-09-05-019-01
	Изготовление конструкций металлических под силовые кабели электрических подстанций из стоек, полок и скоб весом от 0,5 до 12 кг в построечных условиях
Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000
	т
	0,13344
	1
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	27,50952
	 
	 
	 
	 
	15511,57

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,17
	1,5525
	0,035218
	 
	 
	448,42
	1
	15,79

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	24,78
	1,5525
	5,133564
	 
	 
	488,78
	1
	2509,18

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	45,4
	1,5525
	9,405318
	 
	 
	533,62
	1
	5018,87

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	51,94
	1,5525
	10,760181
	 
	 
	600,88
	1
	6465,58

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	10,5
	1,5525
	2,175239
	 
	 
	690,57
	1
	1502,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,34

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,263461
	 
	 
	 
	 
	158,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	1,6875
	0,263461
	 
	 
	644,27
	 
	169,74

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	1,17
	1,6875
	0,263461
	 
	 
	600,88
	1
	158,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	7,9
	1,6875
	1,778922
	 
	 
	43,01
	 
	76,51

	 
	91.18.01-011
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,13
	1,6875
	0,254453
	11,85
	1.6
	18,96
	 
	4,82

	 
	91.21.03-502
	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин
	маш.-ч
	1,13
	1,6875
	0,254453
	 
	 
	1,05
	 
	0,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7712,69

	 
	02.3.01.07-0006
	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм
	м3
	0,079
	1
	0,010542
	5147,69
	0.55
	2831,23
	 
	29,85

	 
	08.3.05.03-0050
	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм
	т
	0,0018
	1
	0,00024
	75815
	0.74
	56103,1
	 
	13,46

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,273
	1
	0,036429
	 
	 
	54280,47
	 
	1977,38

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,618
	1
	0,082466
	70842,5
	0.57
	40380,23
	 
	3330

	 
	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
	т
	0,127
	1
	0,016947
	 
	 
	53026,37
	 
	898,64

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,32
	1
	0,176141
	60,6
	1.48
	89,69
	 
	15,8

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12,96
	1
	1,729382
	 
	 
	9,38
	 
	16,22

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	55,08
	1
	7,349875
	155,63
	0.75
	116,72
	 
	857,88

	 
	01.7.17.06-0091
	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм
	шт
	6,74
	1
	0,899386
	21,47
	1.2
	25,76
	 
	23,17

	 
	01.7.17.09-1098
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм
	100 шт
	0,22
	1
	0,029357
	15048,83
	1.2
	18058,6
	 
	530,15

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1,65
	1
	0,220176
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	20,14

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23633,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15669,88

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3
	НР (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)
	%
	73
	0,9
	65,7
	 
	 
	 
	 
	10295,11

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3
	СП (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)
	%
	34
	0,85
	28,9
	 
	 
	 
	 
	4528,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	288 201,59
	 
	38457,62

	9
	ГЭСН-09-01-005-03
	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения
Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000
	т
	0,13344
	1
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,599076
	 
	 
	 
	 
	2846

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	22,2
	1,5525
	4,599076
	 
	 
	618,82
	1
	2846

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1990,45

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,866943
	 
	 
	 
	 
	686,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	1,6875
	0,045036
	 
	 
	1792,05
	 
	80,71

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0,2
	1,6875
	0,045036
	 
	 
	807,16
	1
	36,35

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,37
	1,6875
	0,758857
	1703,3
	1.44
	2452,75
	 
	1861,29

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	3,37
	1,6875
	0,758857
	 
	 
	807,16
	1
	612,52

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,09
	1,6875
	0,020266
	1,75
	1.59
	2,78
	 
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,6875
	0,06305
	 
	 
	644,27
	 
	40,62

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,28
	1,6875
	0,06305
	 
	 
	600,88
	1
	37,89

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2
	1,6875
	0,45036
	4,35
	1.23
	5,35
	 
	2,41

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,25
	1,6875
	0,056295
	 
	 
	95,13
	 
	5,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,37

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	1
	0,000137
	16496,03
	0.98
	16166,11
	 
	2,21

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	1
	0,002495
	307,84
	0.75
	230,88
	 
	0,58

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,019
	1
	0,002535
	105278,81
	1.36
	143179,18
	 
	362,96

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	1
	0,260208
	 
	 
	164,2
	 
	42,73

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	1
	0,07873
	41,38
	1.7
	70,35
	 
	5,54

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	1
	0,000004
	60258,2
	0.86
	51822,05
	 
	0,21

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	1
	0,000259
	136760
	0.9
	123084
	 
	31,88

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,31
	1
	0,041366
	51,3
	1.61
	82,59
	 
	3,42

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	1
	0,00008
	98526,45
	1.48
	145819,15
	 
	11,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,372
	1
	0,04964
	 
	 
	9,38
	 
	0,47

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	1
	0,026688
	142,68
	0.75
	107,01
	 
	2,86

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4
	1
	0,53376
	174,93
	1.08
	188,92
	 
	100,84

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	1
	0,000001
	 
	 
	91519,34
	 
	0,09

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	1
	0,000013
	231787,35
	1.63
	377813,38
	 
	4,91

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	01.7.15.02
	Болты высокопрочные
	т
	0,007
	 
	0,000934
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6093,58

	9.1
	07.2.07.04-0007
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,13348
	1
	0,13348
	 
	 
	158672,44
	 
	21179,6

	9.2
	01.7.15.01-0037
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм
	шт
	6
	1
	6
	16,13
	1.38
	22,26
	 
	133,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3532,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	93
	0,9
	83,7
	 
	 
	 
	 
	2956,92

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	 
	 
	1861,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	241 497,45
	 
	32225,42

	10
	ГЭСН-13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
Объем: 8 * 3 * 0.05 * 4
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,292118
	 
	 
	 
	 
	199,11

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,92
	1,5525
	0,292118
	 
	 
	681,6
	1
	199,11

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,99

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00243
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	6,62
	1.55
	10,26
	 
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	1676,4
	 
	1,36

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	690,57
	1
	0,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00162
	 
	 
	644,27
	 
	1,04

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00162
	 
	 
	600,88
	1
	0,97

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,6875
	0,09072
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	0,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	14.4.01.14
	Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие
	т
	0,02
	 
	0,00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,004
	 
	0,000192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,64

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	 
	 
	169,74

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	 
	 
	86,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	9 590,63
	 
	460,35

	11
	ГЭСН-13-03-004-20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,158728
	 
	 
	 
	 
	90,04

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	1,5525
	0,158728
	 
	 
	567,25
	1
	90,04

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,23

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00162
	 
	 
	 
	 
	1,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	6,62
	1.55
	10,26
	 
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	1676,4
	 
	1,36

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	690,57
	1
	0,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	644,27
	 
	0,52

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	600,88
	1
	0,49

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	1,6875
	0,05265
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	0,34

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	14.4.04.08
	Эмали
	т
	0,009
	 
	0,000432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,0014
	 
	0,000067
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,32

	11.1
	14.4.04.08-0001
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000432
	1
	0,000432
	80322,25
	1.25
	100402,81
	 
	43,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,09

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	 
	 
	77,06

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	 
	 
	39,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	5 275,83
	 
	253,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Восстановление основания пола

	12
	ГЭСНр-57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,812497
	 
	 
	 
	 
	404,42

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	1,15
	0,812497
	 
	 
	497,75
	1
	404,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,11

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	1,15
	0,45678
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	90,69

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	1,15
	0,45678
	 
	 
	3,1
	 
	1,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	 
	0,15888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496,53

	12.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,15888
	1
	0,15888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,42

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	 
	 
	 
	 
	359,93

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	198,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	21 241,29
	 
	1054,63

	13
	ГЭСНр-57-01-021-05
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	421/пр_2020_прил.3_п.7
	К=2. Коэффициент к количеству сметной нормы ( до толщины 30 мм)
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,406534
	 
	 
	 
	 
	202,35

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,56
	2,3
	0,406534
	 
	 
	497,75
	1
	202,35

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,05

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	2,3
	0,22839
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	45,34

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	2,3
	0,22839
	 
	 
	3,1
	 
	0,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	2
	0,07944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,4

	13.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,07944
	1
	0,07944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,35

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	 
	 
	 
	 
	180,09

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	99,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	10 627,19
	 
	527,64

	14
	ГЭСН-11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,083265
	 
	 
	 
	 
	1534,7

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	1,5525
	3,083265
	 
	 
	497,75
	1
	1534,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,83

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,161704
	 
	 
	 
	 
	100,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,1
	1,6875
	0,092163
	 
	 
	1676,4
	 
	154,5

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	1,1
	1,6875
	0,092163
	 
	 
	690,57
	1
	63,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,83
	1,6875
	0,069541
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	4,15

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,83
	1,6875
	0,069541
	 
	 
	533,62
	1
	37,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	3,41
	1,6875
	0,285705
	8,54
	1.85
	15,8
	 
	4,51

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,7
	1,6875
	0,058649
	 
	 
	11,42
	 
	0,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	1
	0,173775
	 
	 
	28,08
	 
	4,88

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	3,06
	 
	0,151929
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1804,17

	14.1
	04.1.02.05-0152
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
	м3
	0,151929
	1
	0,151929
	5238,71
	1.12
	5867,36
	 
	891,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1635,46

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0,9
	100,8
	 
	 
	 
	 
	1648,54

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0,85
	55,25
	 
	 
	 
	 
	903,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	105 694,26
	 
	5247,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	3440,52

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	2141,47

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	301,99

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	100,76

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	896,30

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	2242,23

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	2188,56

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	1200,91

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	6829,99

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	4.  Ремонт потолка 

	15
	ГЭСНр-62-04-014-02
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке
	место
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,968
	 
	 
	 
	 
	2584,2

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	0,36
	1,15
	4,968
	 
	 
	520,17
	1
	2584,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,22

	 
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный, марка А
	т
	0,00001
	1
	0,00012
	162195,39
	1.48
	240049,18
	 
	28,81

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,09
	1
	1,08
	133,31
	1.26
	167,97
	 
	181,41

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2794,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2584,2

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	 
	 
	 
	 
	2325,78

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	 
	 
	 
	 
	1188,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 525,74
	 
	6308,93

	16
	ГЭСН-15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
Объем: 6.2 * 4
	100 м2
	0,248
	1
	0,248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,420724
	 
	 
	 
	 
	815,47

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	1,5525
	1,420724
	 
	 
	573,98
	1
	815,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,57

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,020925
	 
	 
	 
	 
	12,29

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,004185
	30,61
	1.6
	48,98
	 
	0,2

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,004185
	 
	 
	533,62
	1
	2,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,6875
	0,01674
	 
	 
	644,27
	 
	10,79

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,04
	1,6875
	0,01674
	 
	 
	600,88
	1
	10,06

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	1,6875
	1,18017
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	7,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	1
	0,00248
	 
	 
	28,08
	 
	0,07

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	1
	0,248
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	22,68

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	869,08

	16.1
	14.4.01.02-0012
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,4224
	1
	3,4224
	68,29
	1.61
	109,95
	 
	376,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	827,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	 
	 
	744,98

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	 
	 
	344,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	9 415,77
	 
	2335,11

	17
	ГЭСН-15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
Объем: 6.2 * 4
	100 м2
	0,248
	1
	0,248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,86598
	 
	 
	 
	 
	10574,95

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	49
	1,5525
	18,86598
	 
	 
	560,53
	1
	10574,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,64

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,07533
	 
	 
	 
	 
	44,7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00837
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,5

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00837
	 
	 
	533,62
	1
	4,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,6875
	0,06696
	 
	 
	644,27
	 
	43,14

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,16
	1,6875
	0,06696
	 
	 
	600,88
	1
	40,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	781,18

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,055
	1
	0,01364
	25237,94
	1.76
	44418,77
	 
	605,87

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	1
	0,20832
	531,44
	1.52
	807,79
	 
	168,28

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	1
	0,07688
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	7,03

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	 
	0,015624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11444,47

	17.1
	14.3.02.01-0383
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,015624
	1
	0,015624
	60322,26
	1.84
	110992,96
	 
	1734,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10619,65

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	 
	 
	9557,69

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	 
	 
	4423,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	109 513,67
	 
	27159,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	17218,41

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	13974,62

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	62,21

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	56,99

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	3124,59

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	14031,61

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	12628,45

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	5956,57

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	35803,43

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	5. Погрузка, перевозка

	18
	ГЭСНр-69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	5,1
	1
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,04095
	 
	 
	 
	 
	2708,88

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	1,15
	6,04095
	 
	 
	448,42
	1
	2708,88

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3040,15

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	1
	1,02
	1828,55
	1.63
	2980,54
	 
	3040,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5749,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2708,88

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	92
	1
	92
	 
	 
	 
	 
	2492,17

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	44
	1
	44
	 
	 
	 
	 
	1191,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	1 849,63
	 
	9433,11

	19
	47-1
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434
	т груза
	11,774514
	1
	11,774514
	 
	 
	1282,9
	1
	15105,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	1 282,90
	 
	15105,52

	20
	02-15-1-01-0059
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 59 км
Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434
	1т груза
	11,774514
	1
	11,774514
	 
	 
	671,8
	1
	7910,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 671,80
	 
	7910,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	28764,67

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	2708,88

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	0

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	0

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	3040,15

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	2708,88

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	2492,17

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	1191,91

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	32448,75

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	150976,15

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	83079,04

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	5281,45

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	1632,54

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	37967,48

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	84711,58

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	73223,98

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	39233,26

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	 
	 
	150976,15

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	83079,04

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	5281,45

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	1632,54

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	37967,48

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Всего ФОТ
	 
	 
	84711,58

	 
	 
	Всего накладные расходы
	 
	 
	73223,98

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	 
	 
	39233,26

	 
	 
	Итого СМР
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Сметная стоимость в текущих ценах
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	 
	 
	151,08

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	 
	 
	2,45

	 
	 
	Итого без НДС
	 
	 
	263433,39

	 
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	 
	22 %
	57955,34

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	321388,73


