ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на поставку планов эвакуации
1. Объект закупки: Планы эвакуации.
2. Краткие характеристики и количество поставляемых товаров: 

	№
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке (наименование показателей)
	Значение показателей, параметры и условия

	
	Планы эвакуации людей и мат.ценностей при пожаре 
	В соответствии с п. 9.3.9.2. ГОСТ 34428-2018 планы эвакуации разрабатываются
[bookmark: _GoBack]1.1.1. этажными (для этажа в целом) и для отдельных кабинетов.
1.1.2.	Планы эвакуации должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018. 
1.1.3	На плане эвакуации указывается вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т. п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации.
1.1.8.	Ориентация плана должна быть соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева — фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой стороны от человека, смотрящего на план эвакуации.
•	Размеры планов эвакуации в соответствии с п.9.3.9.5. ГОСТ 34428-2018;  
•	400 * 600 мм — для этажных планов эвакуации; наличие рамки – обязательно (цвет рамки по согласованию с Заказчиком)
1.1.4.	Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.
1.1.5.	Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя секционную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, помещений, зон безопасности, а также аварийных выходов.
1.1.6.	При выполнении в плане эвакуации схемы здания ширина наружных стен должна быть не менее 3 мм, ширина внутренних стен — не менее 1,5 мм, а ширина таких элементов, как окна и т. п. — не менее 0,5 мм. Также на плане эвакуации рекомендуется приводить названия помещений. Высота заглавных букв при оформлении текстовой части плана эвакуации должна быть не менее 3 мм. Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.
1.1.7.	Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. 
1.1.8.	Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначают штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации.
1.1.9.	При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, огнетушителей, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм.
1.1.10.	Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
1.1.11.	Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Высота шрифта — не менее 3 мм.
1.1.12. В текстовой части должны быть изложены способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); порядок и последовательность эвакуации людей; действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.
1.1.13.	 Необходимо указать наименование организации- разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС.
1.1.14.	Поставщик (исполнитель) самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации полученной от Заказчика и по факту выезда (по необходимости) специалиста Исполнителя на объект Заказчика.
1.1.15.	Поставщик (исполнитель) обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте в формате jpg или pdf .
1.1.16. Для изготовления планов эвакуации должна использоваться фотолюминесцентная плёнка, соответствующая требованиям ГОСТ 34428-2018.
1.1.17. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

1.2. Требования к потребительским свойствам товара
1.2.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.
1.2.2.	Изделие должно производиться из современных, новых (ранее не использованных), прочных и высококачественных материалов.
1.2.3.	В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3мм в алюминиевой рамке.
1.2.4.	Готовый план эвакуации должен быть в алюминиевой рамке, иметь возможность крепления к стене.
1.2.5.	Фотометрические характеристики планов эвакуации в условиях эксплуатации в зданиях, в течение гарантийного срока должны быть:
- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180 мкд/м2;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20 мкд/м2.
- длительность послесвечения не менее 1440 мин (24 часа).

В стоимость поставки планов эвакуации входят:
		1. Анализ плана здания.
  2. Сбор данных по объемно-планировочным и конструктивным решениям здания объекта.
  3. Разработка вариантов эвакуации людей при пожаре для включения в планы эвакуации.
  4. Анализ правильности подобранных вариантов эвакуации людей при пожаре.
  5. Предоставление Заказчику на согласование планов эвакуации людей при пожаре. Изготовление планов эвакуации выполняется только после согласования макетов с Заказчиком и утверждения планов эвакуации руководителем Заказчика (в правом верхнем углу) на бумажном носителе. 
6. Доставка планов эвакуации осуществляется Исполнителем, расходы включены в стоимость.
7. Установка планов эвакуации осуществляется силами Заказчика. 


	5 шт





