                                                                                                              Утверждаю:
                                                                          Директор МКОУ «Синявинская СОШ»
_______________ Назарова С.Г.
                                                                                                    «___» __________ 2026г.

Описание объекта закупки
1. Общие сведения
[bookmark: _GoBack]1.1. Заказчик: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеобразовательная школа»
1.2. Место поставки и выполнения работ: Российская Федерация, 187322, Ленинградская область, Кировский район, гп. Синявино, ул. Лесная, дом 17.
1.3. Предмет: Выполнение работ по дооснащению действующей СКУД для интеграции карт «Школа 47» Проекта в МКОУ «Синявинская СОШ»
1.4. Срок поставки оборудования и выполнения работ: до 30 ноября 2026 г.
2. Требования к поставляемому оборудованию
2.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не имеющим дефектов, свободным от прав третьих лиц, выпущенным не ранее 2025 года.
2.2. Функциональные, технические и качественные характеристики оборудования:
	№
	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки

	
	
	Наименование показателя
	Неизменяемые показатели
	Изменяемые показатели

	1









	Считыватель настольный для регистрации карт СКУД
(1 шт.)









	Применение
	Должен быть предназначен для регистрации (считывания) персональных бесконтактных смарт-карт пользователей в программном обеспечении СКУД на рабочем месте оператора
	

	
	
	Рабочая частота
	125KHz/13.56Mhz
	

	
	
	Идентификаторы
	Mifare Desfire, Mifare 1k, EM-Marin 125khz cards
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	
	Напряжение питания
	Должно осуществляться от порта USB
	

	
	
	Световая и звуковая индикация
	Должно быть наличие
	

	
	
	Материал корпуса
	Должен быть ABS-пластик
	

	
	
	Дальность чтения
	
	Не менее 2 см и не более 10 см

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 5℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 40℃

	2











	Считыватель БСК мультиформатный
(2 шт.)











	Применение
	Должен быть предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа
	

	
	
	Рабочая частота
	125KHz/13.56Mhz
	

	
	
	Идентификаторы
	Mifare Desfire, Mifare 1k, EM-Marin 125khz cards
	

	
	
	Дальность чтения
	
	Не менее 2 см и не более 10 см

	
	
	Напряжение питания
	
	От 8 до 18В постоянного тока

	
	
	Потребление тока в режиме ожидания
	
	Не более 80 мА

	
	
	Световая и звуковая индикация
	Должно быть наличие
	

	
	
	Материал корпуса
	Должен быть ABS-пластик
	

	
	
	Цвет корпуса
	Должен быть по согласованию с Заказчиком
	

	
	
	Выходной интерфейс
	RS-232
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 5℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 40℃



2.3. Одновременно с оборудованием Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты/декларации соответствия, паспорта, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке).
3. Требования к выполняемым работам
3.1. В состав работ по установке интеграционного модуля для банковских карт входит:
– установка и настройка интеграционного модуля для банковских карт;
– установка настольных считывателей для регистрации карт СКУД, определенных Заказчиком;
– демонтаж действующих считывателей на турникетах и монтаж мультиформатных считывателей БСК, их коммутация и подключение к действующему оборудованию СКУД;
– пусконаладочные работы и проверка работоспособности Системы в полном объеме;
– ввод в эксплуатацию;
– инструктаж сотрудников Заказчика (не менее 2 человек) по работе с Системой.
3.2. В стоимость работ, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), входит доработка текущего программного обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком, в объеме, необходимом для работы Системы с картами «Школа 47» и банковскими картами, в том числе:
– доработка и настройка программного обеспечения СКУД (CST.Security, № 21657 в реестре российского ПО) для поддержки мультиформатных считывателей и приема банковских карт;
– доработка программного модуля интеграции с Системой оплаты питания и настройка обмена данными;
– настройка защищенного канала связи между локальным сервером СКУД Заказчика и Центральным сервером Исполнителя, обновление версий программного обеспечения;
– перенастройка базы данных пользователей и прав доступа с учетом новых типов идентификаторов;
– тестирование доработанного программного обеспечения на объекте Заказчика.
Указанные работы по доработке программного обеспечения выполняются без взимания с Заказчика дополнительной платы сверх цены Договора.
3.3. Работы выполняются силами и средствами Поставщика, оборудование за счет Поставщика, с использованием его материалов, инструмента и расходных материалов, в рабочие дни по согласованному с Заказчиком графику, без нарушения образовательного процесса.
3.4. Поставщик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм, уборку и вывоз образовавшегося мусора.
3.5. Приемка результатов поставки и работ оформляется универсальным передаточным документом (УПД).
4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с даты подписания УПД.
4.2. Гарантийный срок на выполненные работы, включая доработку программного обеспечения, – 12 месяцев с даты подписания УПД.
4.3. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки устраняются Поставщиком своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
