ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по разработке и согласованию в установленном порядке проектно- сметной документации на капитальный ремонт помещения для размещения денситометра костного рентгеновского, модель "ИнАлайзер Эйр" (производства Medikors Inc., Республика Корея) в ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»
2. Место оказания услуг:  198412, Санкт- Петербург, город Ломоносов, улица Еленинская, д. 13, литера И, 1 этаж.
3. Сроки оказания услуг: в течении 70 (семидесяти) рабочих дня с момента заключения контракта.
4. Условия оказания услуги:
Проектирование вести при наличии членства в саморегулирующей организации (СРО).
Сметную стоимость капитального ремонта определять в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020 г. в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; приказа 55/пр от 30.01.2024г. Накладные расходы и сметная прибыль определять в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10. 2017 № 1470/пр.
Стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом с использованием сметных нормативов ГЭСН-2022, сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСБЦ-2022), сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСЭМ-2022) и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен действующих на дату составления сметных расчетов. 
Разработать ведомости объемов работ.
Сметную документацию выполнить отдельным томом в составе проектной документации.
При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту определенному на основании сбора информации о текущих ценах с формированием конъюнктурного анализа приведенного в приложении к методике приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, приказа 55/пр от 30.01.2024г. Результаты конюнктурного анализа на материалы и оборудование с учетом предложений от трех поставщиков должны быть оформлены на текущий период, выполнены отдельным томом, согласованы Заказчиком.
Сметную документацию представить на бумажном носителе в виде отдельного тома и дополнительно в электронном виде в формате .xlsx.
В сводный сметный расчет включить:
- затраты на непредвиденные расходы в размере 2%, согласно 421/пр от 04.08.2020г;
- затраты на возмещение НДС-22%.
Сводный сметный расчет необходимо выполнить в текущем уровне цен.
Применять проектные решения, обеспечивающие снижение потребления электроэнергии.
Проект выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. В редакции от 13.04.2010 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и с требованием нормативного документа РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», в соответствии с предметом проектирования.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию»:
- Обмерные чертежи
- ТХ – технология
- АС – архитектурно-строительная часть
- ЭОМ – силовое электрооборудование/электрическое освещение
- ВК – водоснабжение/водоотведение (внутреннее)
- ОВиК – отопление, вентиляция и кондиционирование
- Сметная документация
До направления проекта на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения, сметную документацию согласовать с производителем (поставщиком) оборудования и с Заказчиком,
Согласованный проект передать Заказчику в 2-х экземплярах в переплетенном виде, кроме того один экземпляр в электронном виде в формате PDF. По результатам разработки проектной документации Исполнитель должен своевременно получить экспертное заключение в органе инспекции Роспотребнадзора, аккредитованного на право выдачи экспертных заключений, о соответствии технологического раздела проектной документации (с расчетом стационарной радиационной защиты) требованиям радиационной безопасности (СанПиН 2.6.4115-25, (НРБ-99/2009), (ОСПОРБ-99/2010)).
5. Сроки и условия оплаты: расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, указанного в п. 9 настоящего технического задания, на основании счета, выставленного Исполнителем.
6. Авансирование: не предусмотрено.
7. Основные термины и определения, применяемые в документации:
Контракт - государственный контракт, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключённый бюджетным учреждением.
Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств оборудования, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это оборудование.
Безотказность - свойство оборудования (систем) непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.
Неисправное состояние (неисправность) - состояние оборудования (систем), в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него.
Неработоспособное состояние - состояние оборудования (систем), в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания.
Нерабочее состояние - состояние оборудования (системы), в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций.
Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации оборудования (систем) или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения предельного состояния.
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния оборудования (системы)Дефект - каждое отдельное несоответствие оборудования (систем) требованиям, установленным документацией.
Нормальная эксплуатация - эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.
Гарантийные требования: Гарантийный срок устранения недостатков составляет 2(два) года (п. 2 ст. 724 ГК РФ).
8. Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг: услуги должны оказываться в соответствии действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:
В соответствии со ст. 93 ч.1 п.4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Порядок и условия оказания услуг, наименование оборудования и материалов: Исполнитель оказывает услугу по обследованию, подготовке проекта, согласованию его в контролирующих организациях и подготовке сметы с прохождением негосударственной экспертизы для выполнения капитального ремонта помещения под размещение денситометра.
Для установки денситометра обеспечить следующее:
- согласовать с Заказчиком набор помещений, входящих в состав рентгеновского кабинета, для размещения денситометра;
- несущую способность пола в соответствии с нагрузками от оборудования денситометра и вспомогательного оборудования. 
 –изменение дверного проема от размеров оборудования денситометра и вспомогательного оборудования;
- укладка на пол антистатического линолеума с заземлением основы линолеума медными лентами с выводом их в коробку заземления по месту размещения денситометра.
- выполнить систему приточно- вытяжной вентиляции с механическим побуждением с учетом требований СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно- эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».
Капитальный ремонт помещений под денситометр предусмотреть в соответствии с требованиями действующих СНиП и других нормативных документов, техническим заданием Заказчика, техническими требованиями производителя оборудования.
Место расположения и состав помещений денситометра определяются в ходе проектирования и согласовываются с Заказчиком и производителем оборудования.
В помещении предусмотреть отдельную зону для подготовки пациента для обследования.
Предусмотреть в проекте улучшенную отделку помещений при согласовании с Заказчиком.
Технологические решения для функционирования денситометра принять в соответствии с Техническим заданием фирмы-изготовителя на размещение.
В проекте учесть требования действующих нормативных документов.
[bookmark: _GoBack]Система отопления, вентиляции должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещения.
Предусмотреть защиту от рентгеновского излучения. Отделочные материалы ограждающих конструкций помещений рентгеновского кабинета для размещения денситометра согласовать с заказчиком и включить в ведомость отделки помещений раздела АР проекта. 
При необходимости предусмотреть замену трубопроводов и приборов отопления и подключить к общей отопительной системе здания.
Предусмотреть подключение устанавливаемого оборудования к АРМ рентген-лаборанта и   локальной сети учреждения.
Иные требования к услуге и условиям ее оказания: сдача и приемка оказанных услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного универсального передаточного документа (УПД), направленного с использованием систем электронного документооборота (ЭДО) Исполнителя и Заказчика и подписанного обеими сторонами в системе ЭДО с использованием сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) лиц, уполномоченных сторонами для подписания  УПД по результатам оказанных услуг.
Исполнитель обязан выполнить все услуги по контракту в объеме и сроки, установленные техническим заданием и после окончания работ предоставить Заказчику согласованный в контролирующих организациях проект в 2-х экземплярах в переплетенном виде, кроме того один экземпляр в электронном виде.
10. В случае изменения марки, модели поставляемого оборудования Исполнитель обязуется получить задание на размещение аппарата от проектной группы производителя денситометра и обязуется в кратчайшие сроки и за свой счет внести изменения в проектную документацию и пройти повторное согласование.
 У Исполнителя должна быть лицензия на проектирование в области использования источников ионизирующего излучения - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. У участника выполнения заказа должна быть лицензия на ИИИ в виде выписки из реестра не позднее 2026 года и выписка из реестра саморегулируемых организаций (СРО) не позднен 2026 года.
Не допускается привлечение третьих лиц для проведения работ.
