	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	№ п. п.
	Код позиции КТРУ / Код ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. Изм.
	Кол-во

	
	1
	32.50.50.190-00000717
	Пластина на ключицу с комплектом винтов
	Шт.
	2

	
	
	
	Описание по КТРУ
	Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	
	

	
	
	
	Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента.
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
Пластина имеет предизогнутую форму, анатомически повторяющую форму ключицы в проксимальной части. Пластина имеет S образую форму. Каждое отверстие в пластине имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. В проксимальной и дистальной частях по овальному отверстию диаметром 3,5 мм без угловой стабильности, которые служат для прижатия пластины. Вдоль диафизарной части идут выемки длиной по 3,5 мм для ограничения контакта пластины с костью. Два отверстия диаметром 1 мм под позиционную спицу. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая и содержит 3 насечки для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой.
Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика).
Пластина изготовлена из сплава титана.
Длина пластины: 90 мм, 108 мм (по согласованию с Заказчиком). Ширина пластины 10,0 мм. Толщина пластины 3,5 мм. Расстояние между отверстиями 5 мм. Количество отверстий 7,9 (в зависимости от длины пластины).
	
	

	
	2
	32.50.50.190-00000717
	Пластина реконструктивная под винт д 3,5 мм (комплект)
	Шт.



	3

	
	
	
	Описание по КТРУ
	Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	
	

	
	
	
	Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента.

	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и т. д). Фиксация костей после перелома, остеотомии.
Пластина реконструктивная. Каждое отверстие имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия, винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая, содержит 3 насечки для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой.
Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика).
Пластина изготовлена из сплава титана.
Длина пластины 70 мм, 82 мм, 95 мм, 105 мм, 116 мм (на выбор Заказчика). Ширина пластины 10 мм. Толщина пластины 2 мм. Расстояние между отверстиями 5 мм. Количество отверстий 6, 7, 8, 9, 10 (в зависимости от длины пластины).
	
	

	
	
	
	Пластина волярная (комплект)
	
	

	
	3

	32.50.50.190-00000717
	Описание по КТРУ
	Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	шт
	1

	
	
	
	Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Предназначена для накостного остеосинтеза лучевой кости и дистальных метаэпифизов костей предплечья.
Представлено четыре вида пластин: неартикулярная, неартикулярная малая, артикулярная, артикулярная малая,. Пластина представлена для левой и правой ключицы (на выбор Заказчика).
Пластина имеет предизогнутую форму и соответствует анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости. В дистальной части пластина имеет треугольное расширение, анатомически отмоделированное под кости предплечья. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов.  В диафизарной части неблокируемое отверстие овальной формы длиной 10 мм (для артикулярных пластин) и 13 мм (для неартикулярных пластин) для позиционирования пластины. В диафизарной части располагаются отверстия диаметром 2,7 мм с угловой стабильностью. При блокировании шляпка винта становится заподлицо и не выступает над пластиной. В дистальной части 8, 9, 10 отверстий (в зависимости от вида пластины) диаметром 2,7 мм. В центре расширения находится равнобедренное треугольное отверстие со стороной 8 мм. На дистальной кромке находятся от 4 до 6 отверстий диаметром 1 мм, расположенных в центральной части в виде буквы П для проведения спиц для фиксации отломков кости. В средней части пластины так же находятся два отверстия, расположенных друг напротив друга для проведения спиц диаметром 1 мм. С медиально-дистальной части пластины есть одно/два отверстия (в зависимости от вида пластины) для проведения винта в шиловидный отросток под анатомически заданным углом. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины двухзаходная, цилиндрическая. Проксимальный конец артикулярных пластин заострен для облегчения проведения пластины под мягкими тканями.
Пластина поставляться с комплектом из не более 10 винтов (в зависимости от количества отверстий в пластине). Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 2,5 мм, 2,7 мм, 3,5 мм. Длина винтов диаметром 2,5 мм от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм, длина винтов 2,7 мм от 10 мм до 24 мм, с шагом 2 мм, длина винтов диаметром 3,5 мм от 10 мм до 24 мм, с шагом 2 мм (определяется при поставке по согласованию с Заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана.
Пластина изготовлена из сплава титана.
Пластины волярные неартикулярные. Длина 50 мм, 57 мм, 65 мм (на выбор Заказчика). Ширина дистальной части пластины 23 мм – для неартикулярной малой и 26 мм – для неартикулярной. Ширина диафизарной части 10 мм. Толщина пластины 1 мм. Количество отверстий в диафизарной части 2, 3, 4 (в зависимости от длины пластины). Количество отверстий в метафизарной части 9 – для неартикулярной малой, 10 – для неартикулярной. 
Пластины волярные артикулярные. Длина 43 мм, 49 мм, 56 мм, 82 мм, 96 мм (на выбор Заказчика). Ширина дистальной части пластины 23 мм – для артикулярной малой и 26 мм – для артикулярной. Ширина диафизарной части 6 мм. Толщина пластины 1 мм. Количество отверстий в диафизарной части 2, 3, 4, 8, 10 (в зависимости от длины пластины). Количество отверстий в метафизарной части 8 – для артикулярной малой, 9 – для артикулярной.

	
	

	
	4
	32.50.50.190-00000717
	Пластина крючковидная (комплект)
	шт
	1

	
	
	
	Описание по КТРУ
	Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	
	

	
	
	
	Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
Пластина представлена для левой и правой ключицы (на выбор Заказчика).
Пластина имеет предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы в виде булавовидного расширения. В дистальной части крючковидное расширение. Пластина разделяется на две части путем нанесения лазерной метки черного цвета. Проксимальная часть толщиной 2 мм с ограниченным контактом. Все отверстия в проксимальной части комбинированные под винты диаметром 3,5 мм. Отверстия имеют овальную форму, часть отверстий имеет резьбу для фиксации углостабильных винтов, а часть не имеет резьбу и используется для прижатия пластины кортикальным винтом.
Дистальная часть пластины имеет булавовидное расширение. На конце имеется загнутая часть с крючком, которая находится под 90 градусов к основной части. В дистальной части расположены 8 отверстий с полиаксиальной стабильностью винтов диаметром 2,7 мм, винт имеет возможность блокироваться под углом до 40 градусов, за счет конусовидной формы головки винта. В булавовидном расширении расположены 3 отверстия диаметром 1 мм, идущие параллельно друг другу, под углом 90 градусов к основной части, необходимые для фиксации перелома ключицы и предварительной фиксации пластины.
Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 8 штук. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов кортикальных низкопрофильных, полиаксиальных 2,7 мм, длина от 10 мм до 50 мм с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм с шагом 5 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы и низкопрофильных винтов 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм (определяется при поставке по согласованию с Заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. 
Пластина изготовлена из сплава титана.
Длина пластины 62,34 мм, 73,34 мм, 84,34 мм. Ширина пластины 10,0 мм в проксимальной части. Толщина пластины 2 мм. Расстояние между отверстиями 4 мм. Количество отверстий 2,3,4 (на выбор заказчика). На конце пластины головкообразное расширение на 8 отверстий длиной 25 мм, шириной 20 мм, расстояние между отверстиями 2 мм. От головкообразного расширения отходит крючок, глубина погружения которого 12 мм, 15 мм, 18 мм (на выбор Заказчика). Длина крючка 15 мм.
	
	

	
	5
	32.50.50.190-00000717
	Пластина для проксимального отдела плечевой кости под винты д 3,5 мм (комплект)
	шт
	1

	
	
	
	Описание по КТРУ
	Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей ), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	
	

	
	
	
	Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии. 
Пластина на проксимальный отдел плечевой кости, универсальная. Каждое отверстие имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов  имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты  блокируются  за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая и содержит не более 3 насечек  для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина имеет предизогнутую форму, конец пластины анатомически смоделирован под форму головки  плечевой кости.
Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика).
Пластина изготовлена из сплава титана.
[bookmark: _GoBack]Длина пластины 90  мм, 103 мм, 115 мм (на выбор Заказчика). Ширина пластины не более 15 мм. Толщина пластины не менее 2 мм. Количество отверстий 4, 5, 6 (в зависимости от длины пластины). Анатомический смоделированный конец пластины имеет длину 40 мм, ширину 20 мм, 6 отверстий.
	
	



