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Главный врач 
ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»
____________С.А. Пантюхина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
[bookmark: _Hlk242369458][bookmark: _Hlk231381791][bookmark: _Hlk202180158][bookmark: _Hlk242369653]Выполнение работ по частичному ремонту кровли входной зоны детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ», по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Героев, д.36.

1.Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): 
Работы по частичному ремонту кровли входной зоны детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Героев, д.36. 
2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): Объем выполняемых работ определяется на основании настоящего описания объекта закупки, локальной сметы и дефектной ведомости.
3. Место выполнения работ (оказания услуг): блок «А» детского больничного комплекса    ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Героев, д.36. 
[bookmark: _Hlk242369529]4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): с даты заключения контракта в течении 7 (семи) календарных дней.
5. Цели использования результатов работ (услуг): восстановление целостности кровельного покрытия, во избежание протеканий внутрь помещений и разрушения конструкций.
6. Виды выполняемых работ (оказания услуг): 
- демонтаж-монтаж облицовки фасада, каркаса облицовки;
- штробление, обеспыливание и грунтование кирпичной стены;
- демонтаж- монтаж покрытия местами кровли на площади 330,5 кв. м.
- гидроизоляция окна, оголовников, кровли, примыканий, аэраторов, парапетов и свесов местами и др.;
 - монтаж сливов, аэраторов, водостоков и др.
7. Условия выполнения работ (оказания услуг);
7.1. Ремонтные работы в   должны обеспечить герметичную, прочную поверхность, безопасную эксплуатацию, отсутствие «пузырей». сколов, разрывов, и др. недостатков кровли; Смонтированные аэраторы должны обеспечивать проветривание утеплителя кровли, во избежание образования конденсата.
7.2.  Покрытие кровли должно быть прочным, не пропускать дождевые стоки внутрь.
7.3. Примыкание покрытия кровли к стене в штрабе - должно быть герметичным. 
7.4. Поставка материалов и оборудования на объект осуществляется транспортом и силами Подрядчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются за счет Подрядчика.
7.5. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь необходимые паспорта и сертификаты соответствия.
7.6. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия   по сохранению существующего имущества Заказчика. Порча имущества не допускается. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме.
7.7. Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, других строительных конструкций, изделий, деталей, возникших при проведении демонтажно-монтажных работ по вине Подрядчика.
7.8. При проведении работ ежедневно Подрядчик своими силами осуществляет уборку, в местах проведения работ.
7.9. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.
7.10. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Сотрудники Подрядчика должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 
7.11.  Подрядная организация несет полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности, электро- и пожарной безопасности. 
7.12. Подрядчик планирует время и порядок выполнения работ по графику, согласованному с Заказчиком.
8. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ.
8.1. Технология производства работ:
- все применяемые материалы предварительно согласовать со службой эксплуатации данного объекта.
8.2. Монтажные работы должны выполняться в условиях действующего учреждения без остановки лечебного процесса по режиму, согласованному с Заказчиком, с ежедневной уборкой рабочих мест перед завершением работы.
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):
Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. Работы принимаются комиссией, созданной приказом Заказчика.
Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ производится комиссией, созданной приказом Заказчика. 
10.  Требования по сроку гарантий качества на результат работ (услуг): 
10.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком документа о приемке за последний период выполнения работ по Контракту.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на используемые материалы и оборудование. В случае обнаружения несоответствий (недостатков, нарушений) в выполненных и принятых Заказчиком работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить несоответствия (недостатки, нарушения) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
10.2. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
10.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на период устранения недостатков или дефектов возлагаются на Подрядчика. 
10.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока. 
10.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. 
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае обоснованных претензий со стороны Заказчика, Подрядчик обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы
11. Приложение
Приложение № 1 - Локальный сметный расчет (приложена отдельным файлом); 
Приложение № 2 – Дефектная ведомость 

Составила:                                                                 М.П. Никифорова














































Приложение № 1
 к описанию объекта закупки

Локальный сметный расчет



Приложена отдельным файлом
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Приложение №2 к описанию объекта закупки

Дефектная ведомость

1.  Демонтаж нижнего ряда панелей фасада: 19,8 м2.
2. Частичный демонтаж элементов подсистемы фасада 30%.
3. Устройство штробы в горизонтальной проекции по стене здания: 0,04 Х 0,04 мм, длиной 33м.п.
4. Очистка штробы для производства последующих работ.
5. Праймирование стены для устройства оклеечной гидроизоляции примыканий: 19,84 м2.
6. Устройство гидроизоляции примыканий из наплавляемого материала с заводом в штробу: 23м2.
7. Изготовление и монтаж в штробу отливов из оцинкованной стали т. 0,55 мм: 33м.п.
8. Заделка штробы герметизирующим составом: 33м.п.
9.  Восстановление подсистемы фасада 30%.
10. Обратный монтаж панелей нижнего ряда фасада: 19,8 м2.
11. Устранение дефектных участков кровельного покрытия отдельными местами: 20м2.
12. Демонтаж деструктивных элементов водосточной системы: 2шт.
13. Изготовление и монтаж сливных лотков из оцинкованной стали: 2 шт.
14. Гидроизоляция сливных лотков: 2шт.
15. Монтаж и гидроизоляция кровельных аэраторов: 8шт.
16. Замена нижележащего оконного проёма без демонтажа оконного блока: 0,78м2.
17. Гидроизоляция оконного проёма: 0,78м2.
                            
Составила:                                                                 М.П. Никифорова











