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                                            ПРОЕКТ  
                                                           Контракт № 79-ЭМ/2026  
ИКЗ 263470702336047070100100030000000244

д. Большая Пустомержа                                                                                      «        »       2026 г.
     
      Администрация Пустомержского сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Бобрецова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны  и ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии и соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   заключили настоящий  контракт  о нижеследующем:
                                                           1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Исполнитель по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта и Локальным сметным расчетом №1 (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обязуется оказать услуги по текущему ремонту помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомежского сельского поселения в д. Большая Пустомержа ул. Оболенского д.68,   а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость услуг указываются в Спецификации.
1.3. По всем пунктам данного контракта достигнуто соглашение, что все условия являются существенными.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА   И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ.

[bookmark: Par127]2.1. Цена Контракта составляет ______________ в т.ч. НДС/без НДС.     
2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком . 
2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Оплата за оказанную услугу осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета.
       2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.
В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.  
       2.6.Источник финансирования- бюджет Пустомержского сельского поселения.
                                             
                                 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

3.1. Срок оказания Услуг:  с момента заключения контракта по 30.11.2026г. По окончании оказания услуг исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней представляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах.
3.2. Приемка оказанных услуг в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (при его проведении) со дня получения заказчиком документов, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего контракта. 
[bookmark: Par235]3.3. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения исполнителя, а также дата повторной приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
[bookmark: Par247]4.3.  По результатам  заключения  Приемочной комиссии  Заказчик не позднее, чем через два рабочих дня с момента предоставления  Исполнителем  отчетной документации по Контракту, принимает оказанные услуги и передает Исполнителю  подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту  или  отказывает  в  приемке,  направляя мотивированный отказ от приемки.
3.4. Датой приемки оказанных услуг (за отчетный период) считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг заказчиком без замечаний. 

                                                   4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг. В случае, если оказанные исполнителем услуги не будут соответствовать техническому заданию и действующим нормам, и правилам, то исполнитель своими силами без увеличения стоимости услуг обязан в согласованный Сторонами срок устранить несоответствия.
4.2.Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг. Уполномоченный представитель от имени заказчика осуществляет контроль за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их оказания.
4.3. Заказчик, обнаруживший поле приемки оказанных услуг отступления  в результатах оказанных услуг от настоящего контракта или иные недостатки. Которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан известить об этом исполнителя в разумный срок после их обнаружения.
4.4. В случае неисполнения исполнителем обязанности по устранению недостатков и дефектов. А также в случае установления его вины за ненадлежащее качество оказанных услуг, заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно, взыскав с исполнителя полную стоимость понесенных расходов и других убытков, стоимость проведения экспертизы.

                                                     5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата услуг в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.1.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществлять оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.
5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с контрактом.
5.2.2. Сообщать исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 3 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Оказывать исполнителю содействие в оказании услуг в порядке, предусмотренном контрактом, в частности обеспечить доступ сотрудников исполнителя к месту оказания услуг.
5.2.4. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания заказчиком отчетных документов, предусмотренных контрактом.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями контракта.
5.3.3. Обращаться к заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг.
5.3.4. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг заказчику.
[bookmark: Par284]5.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
[bookmark: Par290]5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить заказчику отчетную документацию.
[bookmark: Par291]5.4.2. Предоставить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, 
        5.4.3 Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида услуг, условиями Контракта.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 рабочих дней после приостановления оказания Услуг.
5.4.6. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта. В том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств, в соответствии с положения гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.20132 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений)..
6.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени), за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели..
7.2  В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления..
        7.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленным настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимое силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничение перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Претензия должна быть рассмотрена по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующее положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.  
[bookmark: Par456]9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом. 

       10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026 г., а в части исполнения обязательств Сторонами по Контракту – до их полного исполнения.
Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
- Приложение № 1 – Спецификация.



11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
188479, д. Большая Пустомержа, Кингисеппского района, Ленинградской области 
ИНН 4707023360, КПП 470701001, 
ОКТМО 41621448, 
ед. счет бюджета 03231643416214484500
Банк плательщика: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области  г.Санкт Петербург
БИК 044030098
Единый казначейский счет 40102810745370000098
Тел. 8 (81375) 64-366
 Тел./факс 8 (81375) 64-4354


	

	                        
	

	_______________ /Бобрецов Д.А./
	___________________/_____________

	«    »              2026 г.

	«     »         2026 г.
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Приложение № 1 к договору №  79-ЭМ/2026 от ___________.2026 года



	СОГЛАСОВАНО
____________ 
 «____»______________ 2026

	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации_______________ Д.А. Бобрецов
«____»______________ 2026




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68

	(наименование стройки)

	Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	 

	Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	599,24
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	85,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	3,59
	тыс. руб.

	   строительных работ
	599,24
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	158,6313158
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	6,3443981
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-005-01
	Разборка монолитных перегородок: бетонных
V=0,9*2,1*0,14
	м3
	0,2646
	 
	0,2646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,1934574
	 
	 
	 
	 
	1 768,54

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8,94
	1,35
	3,1934574
	 
	 
	553,8
	 
	1 768,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,36

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2,89
	1,35
	1,0323369
	115,43
	1,72
	198,54
	 
	204,96

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,78
	1,35
	2,0646738
	 
	 
	3,1
	 
	6,4

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 979,9

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,4
	 
	0,63504
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 768,54

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	1 609,37

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	 
	52%
	 
	 
	 
	 
	919,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 040,48
	 
	4 508,91

	2
	ГЭСН46-04-006-01
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
V=(3*4)/100
	100 м2
	0,12
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,94332
	 
	 
	 
	 
	3 281,62

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	42,86
	1,35
	6,94332
	 
	 
	472,63
	 
	3 281,62

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,68

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,20042
	 
	 
	 
	 
	640,57

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,41
	1,35
	1,20042
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	71,68

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	7,41
	1,35
	1,20042
	 
	 
	533,62
	 
	640,57

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 993,87

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	15,04
	 
	1,8048
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 922,19

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	3 569,19

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	 
	52%
	 
	 
	 
	 
	2 039,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 021,67
	 
	9 602,6

	3
	ГЭСНр57-01-021-01
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
V=37/100
	100 м2
	0,37
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,435555
	 
	 
	 
	 
	4 611,91

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	18,89
	1,35
	9,435555
	 
	 
	488,78
	 
	4 611,91

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	966,91

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9,6
	1,35
	4,7952
	115,43
	1,72
	198,54
	 
	952,04

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,6
	1,35
	4,7952
	 
	 
	3,1
	 
	14,87

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 578,82

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,8
	 
	1,776
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 611,91

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	4 104,6

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	2 259,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 279,08
	 
	11 943,26

	4
	ГЭСНр57-01-021-06
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-03
V=37/100
	100 м2
	0,37
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	<Коэффициент> (Кэм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,17682
	 
	 
	 
	 
	1 595,49

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	3,18
	2,7
	3,17682
	 
	 
	502,23
	 
	1 595,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402,87

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	2,7
	1,998
	115,43
	1,72
	198,54
	 
	396,68

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	2,7
	1,998
	 
	 
	3,1
	 
	6,19

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 998,36

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,6
	2
	0,444
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 595,49

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	1 419,99

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	781,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 351,73
	 
	4 200,14

	5
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,42055
	 
	 
	 
	 
	1 215,67

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	1,35
	2,42055
	 
	 
	502,23
	 
	1 215,67

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,97

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	1,35
	0,053595
	115,43
	1,72
	198,54
	 
	10,64

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	1,35
	0,107055
	 
	 
	3,1
	 
	0,33

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 226,64

	5.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	 
	0,105
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 215,67

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	1 094,1

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	 
	47%
	 
	 
	 
	 
	571,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289 210
	 
	2 892,1

	6
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
V=(1,7*2)/100
	100 м2
	0,034
	 
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,67473
	 
	 
	 
	 
	327,07

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	1,35
	0,67473
	 
	 
	484,74
	 
	327,07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327,07

	6.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,0238
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327,07

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	294,36

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	 
	47%
	 
	 
	 
	 
	153,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 798,53
	 
	775,15

	7
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=(1,7*1,7*2)/100
	100 м2
	0,0578
	 
	0,0578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,5979633
	 
	 
	 
	 
	1 807,01

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	1,35
	3,5979633
	 
	 
	502,23
	 
	1 807,01

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,33

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0725679
	 
	 
	 
	 
	38,72

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	1,35
	0,0725679
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	4,33

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,93
	1,35
	0,0725679
	 
	 
	533,62
	 
	38,72

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 850,06

	7.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,197676
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,73

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	1 661,16

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	 
	47%
	 
	 
	 
	 
	867,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 756,23
	 
	4 378,71

	8
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=2/100
	100 шт
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,47571
	 
	 
	 
	 
	1 776,78

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	1,35
	3,47571
	 
	 
	511,2
	 
	1 776,78

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,14

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0189
	 
	 
	 
	 
	10,09

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	1,35
	0,0189
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	1,13

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,7
	1,35
	0,0189
	 
	 
	533,62
	 
	10,09

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	1,35
	0,03915
	115,43
	1,72
	198,54
	 
	7,77

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,89
	1,35
	0,07803
	 
	 
	3,1
	 
	0,24

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 796,01

	8.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,2132
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 786,87

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	1 608,18

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	 
	47%
	 
	 
	 
	 
	839,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212 201
	 
	4 244,02

	9
	ГЭСНр65-02-008-02
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
V=3/100
	100 шт
	0,03
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,399
	 
	 
	 
	 
	3 156,37

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	158
	1,35
	6,399
	 
	 
	493,26
	 
	3 156,37

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,24

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,15471
	 
	 
	 
	 
	82,56

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,82
	1,35
	0,15471
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	9,24

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	3,82
	1,35
	0,15471
	 
	 
	533,62
	 
	82,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 248,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 238,93

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	 
	87%
	 
	 
	 
	 
	2 817,87

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	1 425,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249 705,67
	 
	7 491,17

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж
	 
	 
	21 998,9

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	19 540,46

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1 686,5

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	771,94

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	20 312,4

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	18 178,82

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	9 858,34

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Демонтаж
	 
	 
	50 036,06

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	39,3171057

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	1,4465979

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Монтаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	ГЭСН08-04-003-01
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м
V=((0,9*2,1+0,4*2,1))/100
	100 м2
	0,0273
	 
	0,0273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,6447148
	 
	 
	 
	 
	1 375,7

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	62,4
	1,5525
	2,6447148
	 
	 
	520,17
	 
	1 375,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,17

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0580466
	 
	 
	 
	 
	42,3

	 
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,3
	1,6875
	0,0138206
	251,77
	1,52
	382,69
	 
	5,29

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,3
	1,6875
	0,0138206
	 
	 
	807,16
	 
	11,16

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	1,6875
	0,022113
	 
	 
	1 792,05
	 
	39,63

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,48
	1,6875
	0,022113
	 
	 
	807,16
	 
	17,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,48
	1,6875
	0,022113
	 
	 
	644,27
	 
	14,25

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,48
	1,6875
	0,022113
	 
	 
	600,88
	 
	13,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0437
	 
	0,001193
	 
	 
	28,08
	 
	0,03

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0976
	 
	0,0026645
	 
	 
	9,38
	 
	0,02

	 
	08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,031
	 
	0,0008463
	 
	 
	53 444,4
	 
	45,23

	 
	[14.4.01.01-0003]
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,7
	 
	0,01911
	51,3
	1,61
	82,59
	 
	1,58

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 524,03

	10.1
	05.2.02.09-0013
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5
	м3
	10,1
	 
	0,27573
	 
	 
	5 396,43
	 
	1 487,96

	10.2
	[04.3.02.09-3606]
	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50
	т
	212,14
	 
	5,791422
	9 255,48
	1,37
	12 680,01
	 
	73 435,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 418

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	 
	110%
	 
	 
	 
	 
	1 559,8

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	 
	69%
	 
	 
	 
	 
	978,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 893 241,76
	 
	78 985,5

	11
	ГЭСН15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
V=23/100
	100 м2
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,827464
	 
	 
	 
	 
	3 501,61

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	16,32
	1,5525
	5,827464
	 
	 
	600,88
	 
	3 501,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,23

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0116438
	 
	 
	 
	 
	6,73

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0038813
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0038813
	 
	 
	533,62
	 
	2,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0077625
	 
	 
	644,27
	 
	5

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0077625
	 
	 
	600,88
	 
	4,66

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,21

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,046
	56,11
	1,63
	91,46
	 
	4,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 517,78

	11.1
	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т
	0,02
	 
	0,0046
	60 840,08
	1,29
	78 483,7
	 
	361,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 508,34

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	3 508,34

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	1 719,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 592,35
	 
	9 106,24

	12
	ГЭСН15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
V=23/100
	100 м2
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	26,42355
	 
	 
	 
	 
	15 521,99

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	74
	1,5525
	26,42355
	 
	 
	587,43
	 
	15 521,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,03

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,1502125
	 
	 
	 
	 
	1 147,39

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,84
	1,6875
	0,326025
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	19,47

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,84
	1,6875
	0,326025
	 
	 
	533,62
	 
	173,97

	 
	[91.07.07-041]
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4,7
	1,6875
	1,8241875
	10,81
	1,6
	17,3
	 
	31,56

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	4,7
	1,6875
	1,8241875
	 
	 
	533,62
	 
	973,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	524,32

	 
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	 
	0,0000276
	76 630,4
	1,23
	94 255,39
	 
	2,6

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	 
	0,00138
	4 338,27
	1,61
	6 984,61
	 
	9,64

	 
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,54
	 
	1,2742
	 
	 
	401,88
	 
	512,08

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 244,73

	12.1
	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	1,87
	 
	0,4301
	 
	 
	0
	 
	0

	12.2
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	1,87
	 
	0,4301
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	 
	7 912,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 669,38

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	16 669,38

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	8 168

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 367,7
	 
	49 994,57

	13
	ГЭСН15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
V=23/100
	100 м2
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,827464
	 
	 
	 
	 
	3 501,61

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	16,32
	1,5525
	5,827464
	 
	 
	600,88
	 
	3 501,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,23

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0116438
	 
	 
	 
	 
	6,73

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0038813
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0038813
	 
	 
	533,62
	 
	2,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0077625
	 
	 
	644,27
	 
	5

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0077625
	 
	 
	600,88
	 
	4,66

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,21

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,046
	56,11
	1,63
	91,46
	 
	4,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 517,78

	13.1
	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т
	0,02
	 
	0,0046
	60 840,08
	1,29
	78 483,7
	 
	361,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 508,34

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	3 508,34

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	1 719,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 592,35
	 
	9 106,24

	14
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
V=20/100
	100 м2
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,088145
	 
	 
	 
	 
	5 383,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,5525
	10,088145
	 
	 
	533,62
	 
	5 383,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,57

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,313875
	 
	 
	 
	 
	168,55

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00675
	 
	 
	1 676,4
	 
	11,32

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00675
	 
	 
	690,57
	 
	4,66

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,6875
	0,070875
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	4,23

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	1,6875
	0,070875
	 
	 
	533,62
	 
	37,82

	 
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,6875
	0,23625
	2,31
	1,87
	4,32
	 
	1,02

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,7
	1,6875
	0,23625
	 
	 
	533,62
	 
	126,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	 
	0,102
	 
	 
	28,08
	 
	2,86

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 571,22

	14.1
	[04.3.02.12-0001]
	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	3,78
	 
	0,756
	10 146
	1,6
	16 233,6
	 
	12 272,6

	14.2
	[14.4.01.15-0004]
	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата
	кг
	60
	 
	12
	45,55
	1,29
	58,76
	 
	705,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 551,79

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	5 551,79

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	2 720,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 105,55
	 
	26 821,11

	15
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=37/100
	100 м2
	0,37
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,44953
	 
	 
	 
	 
	10 178,75

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,5525
	20,44953
	 
	 
	497,75
	 
	10 178,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,5

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,7929563
	 
	 
	 
	 
	423,14

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,6875
	0,7929563
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	47,35

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,27
	1,6875
	0,7929563
	 
	 
	533,62
	 
	423,14

	 
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,6875
	4,8826125
	8,54
	1,85
	15,8
	 
	77,15

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,36

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	 
	1,295
	 
	 
	28,08
	 
	36,36

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 762,75

	15.1
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	2,04
	 
	0,7548
	3 778,62
	1,36
	5 138,92
	 
	3 878,86

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 601,89

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	11 874,12

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	6 891,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 289,08
	 
	33 406,96

	16
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=(1,7*3*3)/100
	100 м
	0,153
	 
	0,153
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,383885
	 
	 
	 
	 
	738,47

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,35
	1,383885
	 
	 
	533,62
	 
	738,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,64

	 
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1224
	234,33
	1,87
	438,2
	 
	53,64

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792,11

	16.1
	[11.3.03.13-0043]
	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм
	10 м
	100
	 
	15,3
	67,35
	1,06
	71,39
	 
	1 092,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738,47

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	797,55

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	406,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 183,59
	 
	3 088,09

	17
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=37/100
	100 м2
	0,37
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	<Коэффициент> (Кэм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,505494
	 
	 
	 
	 
	251,61

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	3,105
	0,505494
	 
	 
	497,75
	 
	251,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,12

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2622375
	 
	 
	 
	 
	139,94

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	3,375
	0,2622375
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	15,66

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	3,375
	0,2622375
	 
	 
	533,62
	 
	139,94

	 
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	3,375
	2,4975
	8,54
	1,85
	15,8
	 
	39,46

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,67

	17.1
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	2
	0,3774
	3 778,62
	1,36
	5 138,92
	 
	1 939,43

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,55

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	438,54

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	254,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 322,03
	 
	3 079,15

	18
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
V=(2*0,7*2)/100
	100 м2
	0,028
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,8918691
	 
	 
	 
	 
	2 233,86

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	1,5525
	3,8918691
	 
	 
	573,98
	 
	2 233,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	617,72

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,61614
	 
	 
	 
	 
	479,49

	 
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	1,6875
	0,4578525
	622,62
	1,52
	946,38
	 
	433,3

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	9,69
	1,6875
	0,4578525
	 
	 
	807,16
	 
	369,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	1,6875
	0,07182
	 
	 
	1 792,05
	 
	128,71

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,52
	1,6875
	0,07182
	 
	 
	807,16
	 
	57,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	1,6875
	0,0864675
	 
	 
	644,27
	 
	55,71

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,83
	1,6875
	0,0864675
	 
	 
	600,88
	 
	51,96

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,37

	 
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	 
	0,9072
	241,35
	1,18
	284,79
	 
	258,36

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	 
	0,0001156
	 
	 
	91 519,34
	 
	10,58

	 
	[04.3.01.07-0027]
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	 
	0,00294
	3 878,19
	1,36
	5 274,34
	 
	15,51

	 
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	 
	0,00224
	5 764,42
	2,24
	12 912,3
	 
	28,92

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 644,44

	18.1
	[01.7.04.04-0011]
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	71,4285714285
	 
	2
	636,84
	1
	636,84
	 
	1 273,68

	18.2
	[01.7.15.07-0008]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	11,4285714285
	 
	0,32
	340,08
	1,23
	418,3
	 
	133,86

	18.3
	[11.2.02.01-1082]
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	100
	 
	2,8
	2 184,62
	1,51
	3 298,78
	 
	9 236,58

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 713,35

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	2 930,42

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	1 492,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	668 261,43
	 
	18 711,32

	19
	ГЭСН09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
V=2*0,8
	м2
	1,6
	 
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,14188
	 
	 
	 
	 
	3 274,14

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,07
	1,5525
	5,14188
	 
	 
	636,76
	 
	3 274,14

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,24

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,054
	 
	 
	 
	 
	32,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,054
	 
	 
	644,27
	 
	34,79

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,054
	 
	 
	600,88
	 
	32,45

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,71
	1,6875
	1,917
	 
	 
	43,01
	 
	82,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4908
	 
	0,78528
	 
	 
	9,38
	 
	7,37

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	 
	0,112
	155,63
	0,75
	116,72
	 
	13,07

	 
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,003
	 
	0,0048
	89 330,06
	1,08
	96 476,46
	 
	463,09

	 
	[14.5.01.05-0013]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,27
	 
	0,432
	478,28
	1,18
	564,37
	 
	243,81

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 151,17

	19.1
	[07.1.01.01-0010]
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм
	шт
	0,625
	 
	1
	11 379,89
	1,2
	13 655,87
	 
	13 655,87

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 306,59

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	 
	93%
	 
	 
	 
	 
	3 075,13

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	 
	62%
	 
	 
	 
	 
	2 050,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 332,66
	 
	22 932,26

	20
	ГЭСН10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=(1,7*1,7*2)/100
	100 м2
	0,0578
	 
	0,0578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,0285521
	 
	 
	 
	 
	7 127,53

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	1,5525
	13,0285521
	 
	 
	547,07
	 
	7 127,53

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,96

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3842978
	 
	 
	 
	 
	226,59

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	1,6875
	0,0643748
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	3,84

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,66
	1,6875
	0,0643748
	 
	 
	533,62
	 
	34,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,6875
	0,319923
	 
	 
	644,27
	 
	206,12

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	3,28
	1,6875
	0,319923
	 
	 
	600,88
	 
	192,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 327,8

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,55
	 
	0,84099
	 
	 
	9,38
	 
	7,89

	 
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	300
	 
	17,34
	24,39
	1,82
	44,39
	 
	769,72

	 
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,6
	 
	0,90168
	158,82
	1,82
	289,05
	 
	260,63

	 
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	51,75
	 
	2,99115
	241,35
	1,18
	284,79
	 
	851,85

	 
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	38,9
	 
	2,24842
	92,73
	1,23
	114,06
	 
	256,45

	 
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	0,4624
	369,8
	1,06
	391,99
	 
	181,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 891,88

	20.1
	[11.3.02.01-0018]
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
	м2
	100
	 
	5,78
	4 239,05
	1,68
	7 121,6
	 
	41 162,85

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 354,12

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	7 942,45

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	4 044,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 090 691,18
	 
	63 041,95

	21
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=(1,7*2)/100
	100 м
	0,034
	 
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0261404
	 
	 
	 
	 
	547,57

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	1,5525
	1,0261404
	 
	 
	533,62
	 
	547,57

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,32

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0103275
	 
	 
	 
	 
	6,05

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	1,6875
	0,002295
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,04
	1,6875
	0,002295
	 
	 
	533,62
	 
	1,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,6875
	0,0080325
	 
	 
	644,27
	 
	5,18

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,14
	1,6875
	0,0080325
	 
	 
	600,88
	 
	4,83

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	464,35

	 
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	 
	1,4433
	241,35
	1,18
	284,79
	 
	411,04

	 
	[11.3.03.14-1000]
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,136
	369,8
	1,06
	391,99
	 
	53,31

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 023,29

	21.1
	[11.3.03.01-0007]
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	100
	 
	3,4
	273,79
	1,68
	459,97
	 
	1 563,9

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,62

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	597,91

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	304,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 635
	 
	3 489,59

	22
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
V=3/100
	100 шт
	0,03
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,7935685
	 
	 
	 
	 
	1 528,28

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	59,98
	1,5525
	2,7935685
	 
	 
	547,07
	 
	1 528,28

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,7

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0394875
	 
	 
	 
	 
	26,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	1,6875
	0,0162
	 
	 
	1 792,05
	 
	29,03

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,32
	1,6875
	0,0162
	 
	 
	807,16
	 
	13,08

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	1,6875
	0,0091125
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,54

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,18
	1,6875
	0,0091125
	 
	 
	533,62
	 
	4,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,6875
	0,014175
	 
	 
	644,27
	 
	9,13

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,28
	1,6875
	0,014175
	 
	 
	600,88
	 
	8,52

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	 
	0,12144
	 
	 
	9,38
	 
	1,14

	 
	[01.7.17.09-1013]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	 
	0,005541
	64,96
	1,2
	77,95
	 
	0,43

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 595,01

	22.1
	[18.5.08.05-0045]
	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм
	100 шт
	3
	 
	0,09
	1 446,08
	1,05
	1 518,38
	 
	136,65

	22.2
	[18.5.10.04-0214]
	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,792 кВт
	шт
	100
	 
	3
	5 646,46
	1,15
	6 493,43
	 
	19 480,29

	22.3
	[18.5.10.08-0015]
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	200
	 
	6
	176,19
	1,87
	329,48
	 
	1 976,88

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 554,74

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	 
	121%
	 
	 
	 
	 
	1 881,24

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	 
	72%
	 
	 
	 
	 
	1 119,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	872 982,67
	 
	26 189,48

	23
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=(2*0,8)/100
	100 м2
	0,016
	 
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,9434084
	 
	 
	 
	 
	2 737,66

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	199,01
	1,5525
	4,9434084
	 
	 
	553,8
	 
	2 737,66

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,75

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,11691
	 
	 
	 
	 
	68,34

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,05
	1,6875
	0,02835
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	1,69

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,05
	1,6875
	0,02835
	 
	 
	533,62
	 
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,6875
	0,08856
	 
	 
	644,27
	 
	57,06

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	3,28
	1,6875
	0,08856
	 
	 
	600,88
	 
	53,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 046,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,39
	 
	0,39024
	 
	 
	9,38
	 
	3,66

	 
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	 
	7,12
	24,39
	1,82
	44,39
	 
	316,06

	 
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29,3
	 
	0,4688
	158,82
	1,82
	289,05
	 
	135,51

	 
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	92,63
	 
	1,48208
	241,35
	1,18
	284,79
	 
	422,08

	 
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	65,2
	 
	1,0432
	92,73
	1,23
	114,06
	 
	118,99

	 
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	0,128
	369,8
	1,06
	391,99
	 
	50,17

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 911,22

	23.1
	[11.3.01.02-0013]
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2
	м2
	100
	 
	1,6
	7 757,77
	1,36
	10 550,57
	 
	16 880,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 806

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	3 030,48

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	1 543,3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 585 369,38
	 
	25 365,91

	24
	ГЭСН11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
V=37/100
	100 м2
	0,37
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	12,9532838
	 
	 
	 
	 
	6 912,13

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	22,55
	1,5525
	12,9532838
	 
	 
	533,62
	 
	6 912,13

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,23

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0624375
	 
	 
	 
	 
	37,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,6875
	0,0624375
	 
	 
	644,27
	 
	40,23

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	1,6875
	0,0624375
	 
	 
	600,88
	 
	37,52

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	405,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,581
	 
	0,21497
	 
	 
	9,38
	 
	2,02

	 
	12.2.07.02-0001
	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм
	м2
	105
	 
	38,85
	 
	 
	10,38
	 
	403,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 395,16

	24.1
	[11.2.03.02-0004]
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	м2
	102,5
	 
	37,925
	725,62
	1,52
	1 102,94
	 
	41 829

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 949,65

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	7 783,61

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	4 517,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 283,89
	 
	61 525,04

	25
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
V=23/100
	100 м
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,385261
	 
	 
	 
	 
	1 369,09

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,5525
	2,385261
	 
	 
	573,98
	 
	1 369,09

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,62

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0135844
	 
	 
	 
	 
	8,04

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,6875
	0,0019406
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,005
	1,6875
	0,0019406
	 
	 
	533,62
	 
	1,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,6875
	0,0116438
	 
	 
	644,27
	 
	7,5

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,03
	1,6875
	0,0116438
	 
	 
	600,88
	 
	7

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,14

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	 
	0,584384
	 
	 
	9,38
	 
	5,48

	 
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	 
	0,06049
	174,13
	1,23
	214,18
	 
	12,96

	 
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	 
	0,6049
	88,86
	1,23
	109,3
	 
	66,12

	 
	[11.3.03.14-0001]
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,0368
	1 815,16
	1,06
	1 924,07
	 
	70,81

	 
	[11.3.03.14-0021]
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	 
	0,092
	1 448,4
	1,06
	1 535,3
	 
	141,25

	 
	[11.3.03.14-0031]
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	 
	0,0322
	1 275,12
	1,06
	1 351,63
	 
	43,52

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 724,89

	25.1
	[11.3.03.06-0012]
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм
	м
	101
	 
	23,23
	38,11
	1,06
	40,4
	 
	938,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 377,13

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	1 542,39

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	895,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 177,83
	 
	5 100,9

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Монтаж
	 
	 
	328 429,14

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	66 183,24

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1 412,39

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	2 819,72

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	258 013,79

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	69 002,96

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	72 691,49

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	38 823,68

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Монтаж
	 
	 
	439 944,31

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	119,3142101

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	4,8978002

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
V=0,2646*2,4+0,12*3+0,05
	т
	1,04504
	 
	1,04504
	 
	 
	701,47
	 
	733,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	733,06

	27
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
V=0,2646*2,4+0,12*3+0,05
	т
	1,04504
	 
	1,04504
	 
	 
	447,02
	 
	467,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,15

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие
	 
	 
	1 200,21

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	0

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	1 200,21

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 3. Прочие
	 
	 
	1 200,21

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	491 180,58

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	351 628,25

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	85 723,7

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	3 098,89

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	3 591,66

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	258 013,79

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	1 200,21

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	89 315,36

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	90 870,31

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	48 682,02

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	491 180,58

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	351 628,25

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	85 723,7

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	3 098,89

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	3 591,66

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	258 013,79

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	1 200,21

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	89 315,36

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	90 870,31

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	48 682,02

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	158,6313158

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	6,3443981

	 
	 
	Итого
	 
	 
	491 180,58

	 
	 
	НДС
	(491 180,58*22%) = 108 059,73
	22%
	108 059,73

	 
	 
	Итого
	 
	 
	599 240,31

	 
	 
	 
	коэффициент снижения согласно п.2 ст.72 БК РФ 599000,00 / 599 240,31
	0,99959897557625921393705974152507

	 
	 
	 
	Итого с учетом коэффициента снижения 
	599000,00 без НДС




