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Описание объекта закупки
на выполнение работ по геотехническому мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта: 

«Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, пос. Первомайское, ул. Ленина, уч.48а.
1. Объекты капитального строительства (далее - ОКС):
1.1.1. Здание амбулатории. Общая площадь здания 630 м2, количество этажей – 2 шт.
2. Адрес выполнения работ:

2.1. Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, пос. Первомайское, 
ул. Ленина, уч. 48а.
3. Требования, предъявляемые к исполнителю:

3.1.  Квалификация: Исполнитель должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и иметь подтвержденный опыт выполнения работ именно геотехнического мониторинга (не менее трех за последний год).

4. Исходные материалы, предоставляемые Государственным заказчиком:

4.1. Тома проектной документации в форматах .dwg и .pdf, содержащие полные сведения о построенном(-ых) объекте(-ах) капитального строительства и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

4.2. Разрешение на строительство. 
4.3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.4. Положительное(-ые) заключение(-ия) государственной экспертизы проектной документации.
4.5. Постановление(-я) о присвоении адреса(-ов) ОКС (при наличии).
4.6. Документы, подтверждающие строительство линейных объектов (при наличии).
4.7. Документы, разрешающие размещение наружных сетей за пределами участка.

При внесении изменений в вышеуказанные документы Государственный заказчик также направляет документы, подтверждающие внесение изменений.
5. Требования к проведению работ
5.1 Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и следующих нормативно-технических документов:
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений»;

- СП126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

5.2 При необходимости - ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».
           6.Объёмы мониторинга. Цели и задачи мониторинга.
6.1.1. Мониторинг деформаций объектов нового строительства.
6.1.2 Разработка и согласование с заказчиком «Программы геотехнического мониторинга».
6.1.3. Установка осадочных марок по периметру фундамента/цоколя/несущих конструкциях здания (имеющих жёсткую связку с фундаментом) согласно нормативным документам. Итоговое количество и места установки определяются Программой мониторинга
6.1.4. Выполнение рабочих циклов геодезического мониторинга в период строительства-ежемесячно, начиная с момента возведения наземной части.
6.1.5. выполнение рабочих циклов геодезического мониторинга после завершения строительства:12 циклов (ежемесячно в течение 1 года).

7.Требования к применяемому оборудованию

7.1. Работы выполнять строго точными или высокоточными геодезическими приборами

7.2. Геометрическое нивелирование выполняется только цифровыми нивелирами 1-го или 2-го класса точности (например, Leica LS15/DNA03, Trimble DiNi, Sokkia SDL или сертифицированные аналоги) с поверенными инварными рейками

7.3. Тригонометрическое нивелирование выполняется электронными тахеометрами с точностью измерения угла 1-2 секунды (например, Leica TS03/TS07, Trimble S3/S5, или сертифицированные аналоги).

7.4. Все используемое оборудование должно иметь действующие свидетельства о поверке на дату выполнения работ.

8.Особые и дополнительные требования к производству мониторинга и отчетным материалам
8.1. «Сырые» данные: Заказчик вправе запросить электронные журналы полевых измерений в «сыром» формате (экспортированные непосредственно из внутренней памяти цифрового нивелира/тахеометра, форматы *.SDR, *.DNA, *.RAW и т.п., с привязкой ко времени и ID прибора). 

8.2. Фотофиксация: Каждый цикл измерений сопровождается цветным фотоотчетом с метаданными (дата и время съемки).

8.3. Контрольный аудит: Заказчик вправе в любой момент привлечь независимую организацию для контрольных обмеров. При расхождении результатов сверх допустимой погрешности (по ГОСТ 24846-2019) Исполнитель обязан за свой счет выполнить повторные измерения и возместить Заказчику стоимость услуг независимого контролера.
                                            9.Форма и состав технической документации

9.1. Программа геотехнического мониторинга (на этапе начала работ).
9.2. По итогам каждого цикла: краткий отчет (выписка) с графиками осадок, копиями свидетельств о поверке и фотоотчетом.

9.3. По завершении мониторинга: итоговый Технический отчет на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (PDF ).
10.Время, длительность выполнения мониторинга. Периодичность фиксации контролируемых параметров.

10.1. Установка марок: в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ нулевого цикла и появления доступа к конструкциям, пригодным для закрепления марок.

10.2. Периодичность в период строительства: 1 раз в месяц, начиная с момента выхода здания из нулевого цикла.
10.3. Периодичность после завершения строительства: 1 раз в месяц на протяжении 1 года эксплуатации.

10.4. При приближении контролируемых величин к предельно допустимым – незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить Государственного Заказчика и службу строительного контроля официальным письмом.
Составил 
ГИП ОСК                                                                                                        ________________


