Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 06.05.2025 № 126

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14

	(наименование стройки)



	МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 52/26/2

	[bookmark: _GoBack]Ремонт системы вентиляции кабинета ОБЖ

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	1 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	363,37
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	47,55
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,59
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	137,53
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	82,0109415
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	1,45
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,9393875
	
	чел.-ч.

	оборудования
	158,86
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	65,53
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ

	1
	ГЭСНр69-01-040-14
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 150 мм 
Формула расчета объема:
V=0,46*5
	м
	2,3
	
	2,3
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	14,03
	
	
	
	 
	9 194,98

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0 
	чел.-ч
	6,1
	
	14,03
	
	
	655,38
	 
	9 194,98

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	224,58

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм 
	маш.-ч
	2,9
	
	6,67
	26,10
	1,29
	33,67
	 
	224,58

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	37,44

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,556
	
	1,2788
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	37,44

	
	01.7.17.09
	Сверла, буры 
	шт
	0,085
	
	0,1955
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9 457,00

	1.1
	01.7.17.09-1176
	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 152 мм 
	шт
	0,085
	
	0,1955
	20 174,06
	1,24
	25 015,83
	 
	4 890,59

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9 194,98

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы 
	%
	92
	
	92
	
	
	
	 
	8 459,38

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	4 045,79

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	11 675,11
	 
	26 852,76

	2
	ГЭСН26-01-018-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
	10 м2
	0,138
	
	0,138
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,7935
	
	
	
	 
	466,01

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2 
	чел.-ч
	5
	1,15
	0,7935
	
	
	587,29
	 
	466,01

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	48,79

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,074175
	
	
	
	 
	42,30

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	0,074175
	
	
	657,75
	 
	48,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,43
	1,25
	0,074175
	
	
	570,26
	 
	42,30

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	435,82

	
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм 
	м
	20
	
	2,76
	40,94
	1,58
	64,69
	 
	178,54

	
	14.1.04.01-0001
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов 
	л
	1,5
	
	0,207
	774,67
	1,54
	1 192,99
	 
	246,95

	
	14.5.09.05-0103
	Очиститель клея 
	л
	0,057
	
	0,007866
	830,95
	1,58
	1 312,90
	 
	10,33

	
	12.2.05.01
	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука 
	м2
	11
	
	1,518
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	992,92

	2.1
	12.2.07.02-0085
	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм 
	м2
	11
	
	1,518
	153,05
	1,38
	211,21
	 
	320,62

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	508,31

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы 
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	 
	443,75

	
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы 
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	 
	237,63

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	14 455,94
	 
	1 994,92

	3
	ГЭСН20-01-002-01
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
Формула расчета объема:
V=2,16/100
	100 м2
	0,0216
	
	0,0216
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,82536
	
	
	
	 
	1 986,13

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	154
	1,15
	3,82536
	
	
	519,20
	 
	1 986,13

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	36,45

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	 
	21,02

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,48
	1,25
	0,01296
	
	
	1 664,09
	 
	21,57

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	1,25
	0,01296
	
	
	766,03
	 
	9,93

	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 
	маш.-ч
	0,34
	1,25
	0,00918
	11,45
	1,52
	17,40
	 
	0,16

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,72
	1,25
	0,01944
	
	
	657,75
	 
	12,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,72
	1,25
	0,01944
	
	
	570,26
	 
	11,09

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	1,54
	1,25
	0,04158
	
	
	46,36
	 
	1,93

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	402,39

	
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм 
	кг
	2,66
	
	0,057456
	675,01
	1,58
	1 066,52
	 
	61,28

	
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм 
	м
	3094,74
	
	66,846384
	2,27
	1,58
	3,59
	 
	239,98

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,45
	
	0,00972
	155,63
	0,81
	126,06
	 
	1,23

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	15
	
	0,324
	174,93
	1,07
	187,18
	 
	60,65

	
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 
	кг
	8
	
	0,1728
	138,50
	1,64
	227,14
	 
	39,25

	
	08.1.02.17
	Сетки в рамках 
	м2
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	19.1.01.03
	Воздуховоды металлические 
	м2
	100
	
	2,16
	
	
	
	 
	

	
	19.1.01.11
	Заглушки питометражных лючков 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	19.1.01.11
	Крепления 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	19.3.01.01
	Дроссель-клапаны в патрубке 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	19.3.02.07
	Шиберы 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 445,99

	3.1
	19.1.01.03-0009
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм 
	м2
	100
	
	2,16
	649,89
	1,07
	695,38
	 
	1 502,02

	3.2
	19.1.01.11-0014
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм 
	шт
	231,481481481481
	
	5
	67,98
	1,07
	72,74
	 
	363,70

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 007,15

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	2 185,79

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	1 228,38

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	357 679,63
	 
	7 725,88

	4
	ГЭСН26-02-041-01
	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут 
	м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	7,29445
	
	
	
	 
	4 159,73

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	63,43
	1,15
	7,29445
	
	
	570,26
	 
	4 159,73

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11,51

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	 
	9,98

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0175
	
	
	657,75
	 
	11,51

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,0175
	
	
	570,26
	 
	9,98

	
	14.5.01.10
	Пены полиуретановые двухкомпонентные терморасширяющияся противопожарные 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 181,22

	4.1
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл 
	шт
	10
	
	1
	478,28
	1,14
	545,24
	 
	545,24

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 169,71

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы 
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	 
	3 640,16

	
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы 
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	 
	1 949,34

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	103 159,60
	 
	10 315,96

	5
	ГЭСН20-03-005-01
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,151
	
	
	
	 
	1 636,00

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	2,74
	1,15
	3,151
	
	
	519,20
	 
	1 636,00

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	57,55

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0875
	
	
	
	 
	49,90

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0875
	
	
	657,75
	 
	57,55

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0875
	
	
	570,26
	 
	49,90

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	44,56

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,166
	
	0,166
	
	
	10,01
	 
	1,66

	
	01.7.15.01-0037
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм 
	шт
	2
	
	2
	16,13
	1,33
	21,45
	 
	42,90

	
	19.1.01.11
	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали 
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 788,01

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 685,90

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	1 835,95

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	1 031,77

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	4 655,73
	 
	4 655,73

	6
	(ТЦ_64.1.02.01_78_7715188096_20.01.2026_02_6.2)
	Канальный вентилятор  VENT-100 NK 
	шт
	1
	
	1
	
	
	13 627,35
	 
	13 627,35

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	13 627,35

	7
	ГЭСН20-02-004-01
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,1845
	
	
	
	 
	622,55

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	1,03
	1,15
	1,1845
	
	
	525,58
	 
	622,55

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9,39

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	 
	7,13

	
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,325
	2,36
	1,52
	3,59
	 
	1,17

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	657,75
	 
	8,22

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	570,26
	 
	7,13

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	93,32

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	0,2
	
	0,2
	174,93
	1,07
	187,18
	 
	37,44

	
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 
	кг
	0,246
	
	0,246
	138,50
	1,64
	227,14
	 
	55,88

	
	19.3.01.09
	Клапаны обратные 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	732,39

	7.1
	(ТЦ_19.3.01.05_)
	Обратный клапан ЭРА СКц-100 
Формула расчета стоимости:
Цт=547/1,22
	шт
	1
	
	1
	
	
	448,36
	 
	448,36

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	629,68

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	685,72

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	385,36

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	2 251,83
	 
	2 251,83

	8
	ГЭСН20-03-002-01
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	12,5925
	
	
	
	 
	7 181,00

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	3,65
	1,15
	12,5925
	
	
	570,26
	 
	7 181,00

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	173,31

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,1875
	
	
	
	 
	114,27

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	1 664,09
	 
	62,40

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	766,03
	 
	28,73

	
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 
	маш.-ч
	0,91
	1,25
	3,4125
	2,36
	1,52
	3,59
	 
	12,25

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,15
	
	
	657,75
	 
	98,66

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,15
	
	
	570,26
	 
	85,54

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	65,74

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	0,02
	
	0,06
	174,93
	1,07
	187,18
	 
	11,23

	
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 
	кг
	0,08
	
	0,24
	138,50
	1,64
	227,14
	 
	54,51

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 534,32

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 295,27

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	7 944,55

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	4 464,71

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	6 647,86
	 
	19 943,58

	9
	(ТЦ_64.1.02.03_78_7715188096_20.01.2026_02_4.1)
	Вентилятор SILENT 300 CZ 
	шт
	3
	
	3
	
	
	9 126,48
	 
	27 379,44

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	27 379,44

	10
	ГЭСНм11-02-001-01
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	 
	604,91

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2 
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	587,29
	 
	604,91

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6,88

	
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм 
	кг
	0,042
	
	0,042
	137,59
	1,19
	163,73
	 
	6,88

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	611,79

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	12,10

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	604,91

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	544,42

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	278,26

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 446,57
	 
	1 446,57

	11
	(ТЦ_18.1.11.07_78_7806262734_16.01.2026_02_5.1)
	Симисторный регулятор СРМ 500 W/M  
	шт
	1
	
	1
	
	
	1 778,00
	 
	1 778,00

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 778,00

	12
	ГЭСН20-06-015-01
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	37,26
	
	
	
	 
	21 247,89

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	10,8
	1,15
	37,26
	
	
	570,26
	 
	21 247,89

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	608,10

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,525
	
	
	
	 
	343,44

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,225
	
	
	1 664,09
	 
	374,42

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,225
	
	
	766,03
	 
	172,36

	
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 
	маш.-ч
	2,7
	1,25
	10,125
	2,36
	1,52
	3,59
	 
	36,35

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,3
	
	
	657,75
	 
	197,33

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,3
	
	
	570,26
	 
	171,08

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 777,85

	
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные 
	т
	0,0062
	
	0,0186
	89 330,06
	1,07
	95 583,16
	 
	1 777,85

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	23 977,28

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	21 591,33

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	23 512,96

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	13 213,89

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 234,71
	 
	60 704,13

	13
	(ТЦ_69.2.02.02_78_5408281283_23.01.2026_02_2.1)
	Приточная установка Бризер «Тион» 02 base 
	шт
	3
	
	3
	
	
	39 286,06
	 
	117 858,18

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	117 858,18

	14
	ГЭСН15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 
Формула расчета объема:
V=0,9/100
	100 м2
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,510876
	
	
	
	 
	275,03

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5 
	чел.-ч
	49,36
	1,15
	0,510876
	
	
	538,35
	 
	275,03

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,09

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,001575
	
	
	
	 
	0,80

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,001575
	37,32
	1,56
	58,22
	 
	0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,001575
	
	
	506,43
	 
	0,80

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	82,72

	
	01.7.06.04-0005
	Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм 
	100 м
	0,76
	
	0,00684
	149,96
	1,58
	236,94
	 
	1,62

	
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная 
	м2
	1,5
	
	0,0135
	206,62
	1,44
	297,53
	 
	4,02

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,0009
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	0,08

	
	04.3.02.18-0015
	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 
	кг
	360,5
	
	3,2445
	12,17
	1,51
	18,38
	 
	59,63

	
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	10,3
	
	0,0927
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	10,07

	
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа 
	кг
	31
	
	0,279
	17,34
	1,51
	26,18
	 
	7,30

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные 
	м2
	103
	
	0,927
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	358,64

	14.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм 
	м2
	103
	
	0,927
	92,12
	1,41
	129,89
	 
	120,41

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	275,83

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	248,25

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	114,88

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	93 575,56
	 
	842,18

	15
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
Формула расчета объема:
V=0,9/100
	100 м2
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,3387555
	
	
	
	 
	178,04

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	0,3387555
	
	
	525,58
	 
	178,04

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,75

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0012375
	
	
	
	 
	0,70

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0001125
	30,61
	1,56
	47,75
	 
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0001125
	
	
	506,43
	 
	0,06

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,001125
	
	
	657,75
	 
	0,74

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,001125
	
	
	570,26
	 
	0,64

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9,97

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	0,00756
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	5,79

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,00279
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	0,24

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,005
	
	0,000045
	52 790,33
	1,66
	87 631,95
	 
	3,94

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая 
	т
	0,03
	
	0,00027
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,00018
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	189,46

	15.1
	14.3.02.01-0383
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 
	т
	0,03
	
	0,00027
	60 322,26
	1,87
	112 802,63
	 
	30,46

	15.2
	14.3.01.02-0101
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 
	т
	0,02
	
	0,00018
	52 221,85
	1,29
	67 366,19
	 
	12,13

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	178,74

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	160,87

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	74,45

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	51 930,00
	 
	467,37

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ  
	
	
	
	
	 
	62 292,65

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	47 552,27

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 170,52

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	589,54

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	12 980,32

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	48 141,81

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	49 661,80

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	27 024,46

	
	
	Итого оборудование  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	Итого по Разделу 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ  
	
	
	
	
	 
	297 843,88

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	2 226,36

	
	
	  оборудование, отсутствующее в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	  затраты труда рабочих  
	82,0109415
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,9393875
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	137 532,34

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	61 668,76

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	46 947,36

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 170,52

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	589,54

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	12 961,34

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	47 536,9

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	49 117,38

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	26 746,2

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы  
	
	
	
	
	 
	1 446,57

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	623,89

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	604,91

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	18,98

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	604,91

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	544,42

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	278,26

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО оборудование  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оборудование  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	65 525,65

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	65 525,65

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	297 843,88

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	62 292,65

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	47 552,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 170,52

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	589,54

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	12 980,32

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	48 141,81

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	49 661,80

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	27 024,46

	
	
	Всего оборудование  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	65 525,65

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	2 226,36

	
	
	  оборудование, отсутствующее в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	158 864,97

	
	
	  затраты труда рабочих  
	82,0109415
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,9393875
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	297 843,88

	
	
	НДС (22%)  
	
	
	
	
	 
	65 525,65

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	363 369,53

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	




2
