Техническое задание на поставку баннера

Характеристики баннера: 

Размер 6000х3000мм, плотность 44 г/м2, подворот краев по периметру с проваром, люверсы по периметру шаг 50см.

Способ крепления: 

Крепление баннера осуществляется через люверсы к кирпичной кладке стены с помощью распорных дюбелей 6х50мм и саморезов оцинкованных 4,2х50мм
Цена договора включает все затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, включая расходы на доставку товара до места поставки, монтаж, ввод в эксплуатацию, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате поставщиком в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место поставки товара: Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Мира, дом 5А.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора.
