Техническое задание

[bookmark: _GoBack]Насос дренажный PROFLINE GS 1000, 1000 Вт, для грязной воды
 (для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод).


Тип - дренажный для грязной воды
Вид - погружной
Тип питания - сеть
Допустимый диаметр твердых частиц - 35 мм
Производительность - 233.3 л/мин
Конструкция - центробежный
Мощность - 1000 Вт
Высота подъема - 9 м
Глубина погружения - 7 м
Забор воды - нижний
Защита от сухого хода - поплавковый выключатель
Соединитель в комплекте - внешняя G1 1/4; елочка 1 1/2; елочка 1
Напряжение - 220 В
Поплавковый выключатель

