Приложение 1 к Договору
№       от «     »  сентября 2026г. 
                                         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по восстановлению покрытия тротуара

1. Наименование выполняемой работы: 
Ремонтные работы по восстановлению покрытия тротуара МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска» 
2. Место выполнения работ: 187651, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Павлова, д.17а
3. Перечень и объёмы работ:
	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ед. изм
	Кол-во
	мусор
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 

	Пешеходная дорожка 8,5м*1,7м (S=14,5 м2)

	1
	Демонтаж бетонного покрытия пешеходной дорожки толщиной 10 см
	м3
	1,445
	т
	3,468
	бой бетона
	 
	 
	 

	2
	Выемка грунта на глубину 0,25 м
	м3
	3,6125
	т
	4,69625
	грунт
	 
	 
	 

	3
	Разметка дорожки
	м2
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Укладка геотекстиля
	м2
	19,55
	 
	 
	 
	Геотекстиль дорожный 350 
	м2
	21,505

	5
	Отсыпка траншей песком толщ.слоя 100 мм с тромбовкой
	м3
	1,445
	 
	 
	 
	Песок строительный 
	м3
	1,66175

	6
	Отсыпка трашеи щебнем толщ.слоя 150 мм с тромбовкой
	м3
	2,1675
	 
	 
	 
	Щебень гранитный  фракц. 20-40 мм  (коэф. Уплотнения 1,3)
	т
	3,8603175

	7
	Устройство опалубки
	м2
	14,50
	 
	 
	 
	Доска обрезная 25*100*6000
	шт
	5,00

	8
	Заливка бетоном М200 с армированием толщ.слоя 100 мм
	м3
	1,445
	 
	 
	 
	Цемент М400
	т
	0,43

	
	
	
	
	 
	 
	 
	Песок строительный 
	т
	1,16

	
	
	
	
	 
	 
	 
	Щебень гранитный  фракц. 5-20 мм 
	т
	1,73

	
	
	
	
	 
	 
	 
	Фиброволокно
	кг
	1,45

	
	
	
	
	 
	 
	 
	Сетка сварная из арматуры А3 (100х100х3,5)мм
	м2
	14,50

	9
	Нарезка компенсационных швов (шаг 3,0м) с заполнением  компенсационных швов профильным уплотнением ЕЛОЧКА
	мп
	5,10
	 
	 
	 
	Профильное уплотнение ЕЛОЧКА
	мп
	5,10

	10
	Уборка вручную, погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО
	т
	8,16425
	 
	 
	 
	 
	 
	 





4. Технические требования:
4.1. Требования к материалам:
· бетон — класс не ниже B15, морозостойкость F150, водонепроницаемость W4;
· песок строительный – модуль крупности (Мк) 2,0-3,0 Мк
· щебень гранитный – фракция 20-40 мм
· Сетка сварная из арматуры А3 (100х100х3,5)мм — сталь класса A‑III, соответствие ГОСТ 5781‑82;
· НСМ (нетканый синтетическый материал) — прочность на разрыв, коэффициент фильтрации и стойкость к УФ‑излучению — по проекту.
4.2. Требования к производству работ:
· уплотнение песка и щебня — до коэффициента уплотнения не менее 0,98 от максимальной стандартной плотности;
· укладка НСМ — с перехлёстом полотен не менее 30 см, крепление анкерами;
· армирование — обеспечение защитного слоя бетона не менее 40 мм, фиксация каркасов и сеток без смещения при укладке смеси;
· бетонирование — непрерывная укладка слоями с виброуплотнением, перерывы — не более времени начала схватывания смеси;
· деформационные и технологические швы — устройство по проекту, нарезка в затвердевшем бетоне при достижении прочности 8–10 МПа;
4.3. Требования к поверхности бетонного покрытия
4.3.1. Ровность поверхности:
· просвет под контрольной двухметровой рейкой, прикладываемой в любом направлении, не должен превышать 5 мм;
· отклонение от проектных отметок по высоте — не более ±10 мм на контролируемом участке;
· общий уклон поверхности должен соответствовать проектной документации и обеспечивать отвод талых вод; локальные «блюдца» (зоны застоя воды) не допускаются.
4.3.2. Качество лицевой поверхности (класс поверхности — не ниже А6 по ГОСТ 13015‑2012):
· не допускаются трещины шириной раскрытия более 0,2 мм; усадочные трещины должны быть загерметизированы по проекту;
· раковины, выбоины, наплывы, сколы кромок глубиной более 5 мм и площадью свыше 50 см² не допускаются;
· участки с расслоением, шелушением или пылением поверхности не допускаются;
· следы от опалубки, технологические пятна и высолы должны отсутствовать либо быть устранены в соответствии с регламентом работ.
4.3.3. Физико‑механические характеристики верхнего слоя:
· прочность поверхностного слоя на сжатие — не ниже проектного класса бетона (B15) в проектном возрасте;
· истираемость — в пределах требований для площадок с умеренной эксплуатационной нагрузкой;
· отсутствие зон пониженной прочности («слабых мест»), выявляемых неразрушающими методами контроля.
4.3.4. Обработка и финиш:
· поверхность должна быть заглажена до состояния, исключающего интенсивное пыление;
· кромки деформационных и технологических швов должны быть ровными, без сколов и расслоений; герметизация швов — по проекту.
4.3.5. Температурно‑влажностный режим и уход:
· в первые 7 суток обеспечить влажностный уход за бетоном (укрытие влагоёмкими материалами, распыление воды либо применение пленкообразующих составов);
· исключить замораживание свежеуложенного бетона до достижения критической прочности;
· При бетонировании в условиях высоких температур — применять меры по снижению температурного градиента и предотвращению усадочных трещин.
4.3.6. Нормативная база для контроля поверхности:
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· ГОСТ 13015‑2012 «Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические требования»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 
· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

5. Условия выполнения работ - выполнение работ проводится в соответствии с условиями договора, сметной документацией и настоящим техническим заданием:
 - работы выполняются силами и средствами подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ. 
- все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, должны быть согласованы с заказчиком.
 - вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика. 
6. Сроки выполнения работ: со дня заключения Договора. 
Срок окончания выполнения Работ Подрядчиком: не позднее 13.10.2026 года. 
7. Общие требования к выполнению работ:  
Подрядчик обязан выполнить все работы в соответствии с условиями договора, а также  с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН, экологических требований  по охране окружающей среды. 
Обеспечить: 
а) выполнение работ в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;
б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства; 
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока. 
Подрядчик обязан организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, в случаях предусмотренных действующим законодательством, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в случаях, установленных действующим законодательством. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить весь комплекс выполняемых работ, необходимым оборудованием. На применяемое оборудование предъявить сертификат качества в случае наличия данных объектов в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации. Осуществлять систематическую, а по окончании работ, окончательную уборку выделенной территории для ремонта, а также вывоз бытового мусора. 
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а так же возмещение причиненного в связи с этим вреда. Подрядчик обязан немедленно, в письменной форме извещать заказчика об изменениях, которые могут произойти в статусе подрядчика, таких как: смена руководителя, изменение наименования или принятия решения о его реорганизации и т.п.
 Во всех подобных случаях подрядчик должен совместно с заказчиком определить комплекс мер, которые позволят продолжить выполнение работ и устранить недостатки и дефекты в течение гарантийного срока.   
8. Требования, установленные Заказчиком к безопасности работ: 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на подрядчика. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, правил электробезопасности и правил охраны окружающей среды. 
Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ руководствоваться при этом Трудовым Кодексом Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», осуществлять при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной и экологической безопасности, условий санитарии и порядка, охране окружающей среды и зеленых насаждений, рациональному использованию территорий. 

9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы: 
Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 
Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. 

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы: 
Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте устанавливается с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет: 
 - на ремонтные работы – 12 месяцев; 
 -на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования. 
11. Требования к сдаче работ: 
По окончании работ Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют осмотр выполненных работ на предмет их полноты и качества в соответствии со сметной документацией. По результатам составляются и подписываются следующие документы: 
- акт приемки работ по форме КС-2; 
- справка о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3. 
 
 
 
Заказчик:                                                                                                           Исполнитель: 
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