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____________ А.Н. Бочкарев
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки.
1.1 Поставка комплектующих (твердотельных накопителей, блоков питания, систем охлаждения) для компьютерной техники   для нужд ГБУЗ ЛОКБ в 2026 г.

2. Сроки и место поставки: с даты заключения контракта по предварительной заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента её подачи по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де Куба, д.5 лит А.
Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком, в рабочее время Заказчика, по будням с 09:00 до 15:00.

3. Гарантия качества товара. 
3.1.  Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.
3.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, в случае установления действующим законодательством Российской Федерации и оформленных в соответствии с требованиями закона. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику.
3.3. Поставляемые товары должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением
3.4. Гарантия предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами Поставщика на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром. Срок гарантии на момент поставки не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Акта приёма-передачи Товара уполномоченными представителями Сторон.
3.5. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.
3.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену непригодного Товара в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.

4. Условия поставки.
4.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ и перемещением к месту эксплуатации.
4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
4.3. Товар поставляется в собранном виде, готовым к эксплуатации, либо сборка и готовый к эксплуатации вид производится на месте фактической эксплуатации.

5. Перечень и наименование товаров.
Таблица  № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2-КТРУ
	Единица измерения

	1. 1
	Накопитель твердотельный, тип 1
	26.20.22.120
	Шт.

	2. 
	Накопитель твердотельный, тип 2
	26.20.22.120
	Шт.

	3. 
	Блок питания
	26.20.40.110
	Шт.

	4. 
	Система охлаждения
	26.20.40.190
	Шт.


К поставляемому товару должна быть приложена следующая документация и материалы:
- заполненные и заверенные поставщиком гарантийные талоны;
- сертификат соответствия.

6. Состав и технические характеристики поставляемого товара.
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	
	
	Наименование параметра  (показатели) товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Накопитель твердотельный, тип 1 
26.20.22.120
	Тип устройства
	SSD
	

	
	
	Форм фактор
	М.2
	

	
	
	Объем накопителя
	≥ 256
	Гигабайт

	
	
	Наличие интерфейсов
	PCI-E
	

	2
	Накопитель твердотельный, тип 2 
26.20.22.120
	Тип устройства
	SSD
	

	
	
	Форм фактор
	2.5
	Дюйм

	
	
	Объем накопителя
	≥ 256
	Гигабайт

	
	
	Наличие интерфейсов
	SATA
	

	3
	Блок питания
26.20.40.110
	Тип устройства
	Блок питания
	

	
	
	Форм-фактор
	ATX
	

	
	
	Выходное напряжение
	12
	Вольт

	
	
	Мощность (номинал)  
	450
	Вт

	
	
	Основной разъем питания
	20 + 4 pin
	

	
	
	Разъемы для питания процессора (CPU) 4 pin  
	1
	Шт.

	
	
	Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin  
	1
	Шт.

	
	
	Количество разъемов 15-pin (SATA)
	≥ 3
	Шт.

	
	
	Количество разъемов 4-pin (Molex)
	≥ 2
	Шт.

	
	
	Система охлаждения
	активная
	

	
	
	Размеры вентиляторов
	≥ 120
	мм

	
	
	Регулировка оборотов
	автоматическая 
	

	
	
	Наличие выключателя
	Да
	

	
	
	Кабель питания в комплекте
	Да
	

	4
	Система охлаждения
26.20.40.190
	Конструкция
	Классическая, радиатор + вентилятор
	

	
	
	Тип охлаждения
	Активное воздушное
	

	
	
	Совместимость с сокетами
	LGA 1150, 
LGA 1151, 
LGA 1151-v2, 
LGA 1155, 
LGA 1156, 
LGA 1200
	

	
	
	Тип крепления
	Винтовое
	

	
	
	Рассеиваемая мощность (TDP)
	≥ 65
	Вт

	
	
	Минимальные размеры комплектных вентиляторов
	90 x 90
	мм

	
	
	Максимальные размеры комплектных вентиляторов
	100 x 100
	мм

	
	
	Максимальная скорость вращения  
	≥ 2200
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	Минимальная скорость вращения
	≥ 1200
	Об./мин.

	
	
	Тип подшипника  скольжения
	Гидродинамический
	

	
	
	Термопаста в комплекте 
	Да
	

	
	
	Разъем для подключения вентиляторов (PWM)
	4 pin
	

	
	
	Максимальный уровень шума 
	≤ 30
	Дб



