ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по нанесению дорожной разметки 
1. Место оказания услуг: улично – дорожная сеть МО Аннинское городское поселение. 

1.1. Оказания услуг по демаркировке и нанесению дорожной разметки для нужд МО Аннинское городское поселение.

1.2. Целями данной закупки является повышение уровня безопасности дорожного движения, а также выполнение требований Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. Срок оказания услуг: 

2.1. Сроки оказания услуг – 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта (далее – Контракт). 
3. Общие требования:
3.1. Перед началом производства работ разработать и утвердить с Заказчиком схему организации движения в местах производства работ согласно ОДМ 218.6.019-2016.
3.2. Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с утвержденными эскизами нанесения дорожной разметки. Ширина линий дорожной разметки наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018. Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830-2014, ГОСТ Р 52575-2021. Качество микростеклошариков должно соответствовать ГОСТ 32848-2014. При выполнении работ должны использоваться материалы, вещества по классу опасности не ниже 3, по ГОСТ 12.1.007-76.   (имеется в виду, что допустимы 3 и 4 классы). Горизонтальную разметку следует выполнять только на подготовленной (промытой, сухой, обеспыленной) поверхности покрытия при ее температуре 5-35оС при относительной влажности воздуха не более 75%. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию (свежеуложенному асфальтовому покрытию), а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики. При нанесении разметки ее отклонение от проектного положения по линейным и угловым размерам не должно превышать допусков, установленных ГОСТ 32953-2014. Максимальные размеры следов старой горизонтальной разметки после нанесения новой устанавливаются в соответствии с ГОСТ 32953-2014. Разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм, в соответствии с ГОСТ 32953-2014.

3.3. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:           

- очистка поверхности дорожного покрытия от пыли, грязи, старой разметки (при необходимости, в случае разрушения старой разметки, отсутствия адгезии к асфальтовому покрытию) механизированным способом, подготовка к нанесению разметки;

- ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016,. 

- предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

- предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

- загрузка и заправка техники разметочным материалом;

- нанесение дорожной разметки,

- демонтаж дорожных знаков, схемы ОДД, введенной на период производства работ.

3.4. Материалы, применяемые для нанесения дорожной разметки  по  типам:

-  нанесение осевой линии горизонтальной разметки термопластиком, спрей-пластиком, краской;

- нанесение линий рядности горизонтальной дорожной разметки термопластиком, спрей пластиком или краской;

- нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д. термопластиком, холодным пластиком или краской.

3.5. Нанесение поперечной дорожной разметки 1.17 (тип линий по ГОСТ 32953-2014) обязательно на каждой автомобильной дороге, имеющей остановки общественного транспорта, обозначенные соответствующими дорожными знаками. Минимальная длина остановочной площадки принимается равной 30 м.п., в стесненных условиях допускается уменьшение длины нанесения разметки), материал нанесения пластик, краска (в соответствии с применяемым материалом на автомобильной дороге). 

3.6. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (п. 13.8-13.9), быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

3.7. Запрещается использование волочильных ящиков (волокуш), утюгов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1-1.14.2, 1.12 (типы линий по ГОСТ 32953-2014)   принимая во внимание отсутствие какой-либо возможности осуществления полноценного операционного контроля за выполнением указанных работ.

3.8. Расход материала:

—
расход краски: не менее 550 г/м2, при этом расход стеклошариков: не менее 350 г/м2; 

—
расход термопластиков: не менее 7,5 кг/м2. при этом расход стеклошариков: не менее 350 г/м2, толщина слоя не менее 3,5 мм;

—
расход спрейпластиков: не менее 2 кг/м2. при этом расход стеклошариков: не менее 350 г/м2, толщина слоя не менее 1мм;

—
расход холодного пластика: не менее 5,5 кг/м2. при этом расход стеклошариков: не менее 350 г/м2, толщина слоя не менее 2,5 мм;

3.9. У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно–эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые в ходе выполнения работ разметочные материалы.

3.10. У подрядной организации (контролирующего лица) на месте производства работ  должны быть приборы для оценки состояния погодных условий (термометр, гигрометр) на момент проведения работ по нанесению разметки. 

3.11. Демаркировка сохранившихся на покрытии старых линий дорожной разметки, выполняется при:

−
изменении схемы организации дорожного движения;

−
нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной разметки и высокой степени сохранности старой разметки;

−
в случаях, когда нанесение нового материала поверх старого не позволяет обеспечить соответствие разметки требованиям ГОСТ 32953-2014;

−
в случаях, когда нанесение нового материала поверх старого не позволяет обеспечить долговечность разметки (разрушение старого материала, отсутствие адгезии к асфальтовому покрытию).

3.12. При необходимости выполнения на автомобильной дороге демаркировочных работ, перед началом работ по нанесению дорожной разметки Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет объезд автомобильных дорог для выявления необходимого объема работ по демаркировке старой разметки. Подрядчик письменно информирует заказчика по средствам электронной почты о необходимости проведения комиссии по автомобильным дорогам.

3.13. Подрядчик демаркирует дорожную разметку согласно объемам работ, определенным двусторонним Актом демаркировки в результате совместной комиссии Заказчика с Подрядчиком. В Акте демаркировки должны быть зафиксированы конкретные объемы демаркируемых покрытий старых линий дорожной разметки по адресам, сроки выполнения работ по демаркировке по автомобильным дорогам. Акт демаркировки подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

3.14. Комплекс работ по демаркировке включает следующие операции:

—
определение объемов производства работ (осуществляется Подрядчиком совместно с Заказчиком с оформлением соответствующего двустороннего акта);

—
демаркировка линий разметки с одновременным удалением производственных отходов с поверхности проезжей части;

—
утилизация отходов, образовавшихся в результате выполнения. 

3.15. Требования к производству работ по демаркировке:

3.16. Сроки проведения работ и последовательность демаркировки линий разметки должны быть согласованы Подрядчиком со сроками нанесения новой разметки и определяться с участием Заказчика.

3.17. При демаркировке линий дорожной разметки допускается срезка покрытия автодороги на глубину не более 1,5 мм.

3.18. Отклонение размеров демаркировочного следа по ширине от линий удаленной разметки не должно превышать 1 см.  
3.19. Наличие остаточных элементов (любых следов) дорожной разметки на поверхности проезжей части – не допускается.

3.20. Дорожное покрытие после демаркировки должно быть чистым, соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, СП 78.13330.2012 (п. 15.10, 15.11) и готовым к нанесению разметки.

4. Требования к технике безопасности.

4.1. Подрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению и демаркировке горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

4.2. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.3. Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

4.4. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке обеспечить выполнение требований ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016.

4.5. Запрещается Загрузка и заправка техники разметочным материалом на проезжей части дороги. Подрядчик обязан предусмотреть вывоз и утилизацию тары из-под разметочного материала.

5. Требования к техническим характеристикам работ.

5.1. При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования.»;

- ГОСТ 32952-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля.»;

- ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования.»;

- ГОСТ 32849-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний.»;

- ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.»;

- ГОСТ 32839-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля.»;

- ГОСТ Р 54809-2026 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля

- ГОСТ Р 53172-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

-  ГОСТ 12.4.103-2020 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.

- ОДМ 218.6.019–2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

- ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 52575-2021Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

-  СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85:

- ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;

- Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади, введенные в действие распоряжением Минтранса России от 19.11.2003 №ОС-1017-р

5.2. Предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура. Предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом.

5.3. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

5.4. Нанесение линий горизонтальной разметки с использованием специализированной техники и разметочного оборудования.

5.5. Нанесение подрядной организацией разметки лакокрасочными материалами обеспечивается безвоздушным способом в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение ГСДХ от 01.11.2001 № ОС-450-р) самоходными машинами, оснащенными датчиками расхода материалов.

5.6. Соответствие светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки.

5.7. Коэффициент яркости и коэффициент световозвращения дорожной разметки должны сохраняться 

- для разметки из термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более – в течение первых 3 месяцев эксплуатации,

- для разметки из красок, термопластиков и холодных пластиков с толщиной нанесения менее 1,5 мм в течении 1 месяца эксплуатации.

5.8. При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости, коэффициента световозвращения и коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, не более чем на 25%.

5.9. Нанесение микростеклошариков на поверхность линий дорожной разметки осуществляется в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин. При выполнении ручных работ, микростеклошарики наносятся специальными ручными дозаторами.

5.10. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ 16504-81).

5.11. При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Подрядчиком самостоятельно, с привлечением специализированной компетентной организацией выполняется входной контроль качества материала.

5.12. При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

5.13. По результатам входного контроля качества Подрядчик (или привлеченная специализированная организация) составляет акт входного контроля, который передается Заказчику.

5.14. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на автомобильных дорогах остаются неизменными.

5.15. В случае отсутствия у Подрядчика документов подтверждающих техническую компетентность организации на проведение испытаний по входному контролю разметочных материалов, Подрядчик должен представлять в объеме ППР договор на проведение входного контроля разметочных материалов со специализированной компетентной организацией.

5.16. За 1 сутки до начала выполнения работ с применением новой партии разметочного материала (перехода на новую партию материала) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика по средством электронной почты с приложением акта (протокола) входного контроля и указанием № партии материала.

5.17. Заказчик в свою очередь при получении соответствующего письма вправе привлечь специализированную организацию, для проведения входного контроля материала.   

5.18. Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов и технического задания. По результатам операционного контроля качества Подрядчик составляет акт операционного контроля, который предоставляется Заказчику.

5.19. Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р.

5.20. Приемочный контроль законченных работ осуществляется Заказчиком, при необходимости с привлечением специализированной компетентной организации. 

5.21. Заказчик вправе осуществлять надзор за соответствием используемого материала ГОСТам, ТУ и иным нормативным документам на стадиях входного и операционного контроля, в том числе и с привлечением специализированной компетентной организации.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика (приемка работ)

6.1. При проведении работ Подрядчик обязан предоставлять по требованию Заказчика акты входного контроля и акты операционного контроля в течении 3-х дней с момента получения соответствующего требования. 

6.2. По завершении выполнения работ Подрядчик, в течении 5 дней извещает Заказчика о готовности результата работ на автомобильной дороге (автомобильных дорогах) к сдаче-приемке.

6.3. При получении письменного извещения Заказчик в течении 2-х дней определяет даты проведения приемочного контроля по указанным в извещении автомобильным дорогам.

6.4. Проведение приемочного контроля осуществляется в течение 15 дней с момента получения уведомления от Подрядчика, при необходимости, с привлечением специализированной компетентной организации (со стороны Заказчика).

6.5. После проведения приемочного контроля и подписания акта приемочного контроля (Заказчик, Подрядчик, специализированная компетентная организация (в случае ее привлечения со стороны Заказчика), заказчик в 7-ми дневный срок проверяет объем выполненных работ по автомобильным дорогам, указанным в извещении Подрядчика, по результатам чего, составляется и при отсутствии разногласий, подписывается двусторонний акт приемки объемов дорожной разметки.

6.6. В случае выявления при проведении приемочного контроля параметров нанесенной дорожной разметки, не соответствующих требованиям настоящего технического задания, подрядчик обязуется переделать работы за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения и фиксации нарушения, после чего повторно извещает Заказчика о готовности автомобильной дороги к сдаче.

6.7. Приемочная комиссия проводится при наличии у подрядчика следующей документации: эскиз нанесения дорожной разметки, актов операционного и входного контролей. 

6.8. До подписания акта приемки объемов дорожной разметки Подрядчик в течении 10 дней подготавливает и передаёт Заказчику комплект исполнительной документации, в бумажном виде в 2-х экземплярах:

- план производства работ, согласованный перед началом работ;

- исполнительную схему (эскиз), фактически нанесенной разметки, разработанную Подрядчиком в бумажном и электронном виде (на электронном носителе);

- акты (протоколы) входного контроля;

- акты операционного контроля;

- акт приемки объемов дорожной разметки; 

- акты приемочного контроля;

- счет, счет фактура
;

- паспорта на разметочный материал,

- сводный акт выполненных работ по Контракту, с указанием дат приемки выполненных работ по автомобильным дорогам (при окончательной сдаче объемов работ по Контракту).

6.9. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения полного и правильного комплекта исполнительной документации проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, и в течение 5-ти рабочих дней со дня получения положительного экспертного заключения осуществляет приёмку выполненных работ и подписывает документы.

6.10. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.12. В случае выявления замечаний, некомплектности полученной документации, Заказчик письменно, с назначением срока устранения выявленных недостатков, уведомляет Подрядчика о необходимости исправления представленной документации.

6.13. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки разметки по автомобильной дороге недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт (либо подрядчику на руки, под подпись выдается предписание, со сроком устранения обнаруженных недостатков в течении 5 дней), в котором также фиксируется перечень дефектов/недоделок. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта (предписания), в нём Заказчиком делается отметка об этом.

6.14. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте (предписании), обеспечив при этом сохранность разметки или ее части, в которой производится устранение недостатков.

6.15. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки.

7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы.

7.1. Гарантийные обязательства на выполненные работы, в том числе по предписаниям, возникают с момента подписания Сторонами акта приемки объемов дорожной разметки.

7.2. Разметка, выполненная термопластиком, холодным пластиком должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, спрейпластиком не менее 6 месяцев, лакокрасочными материалами – не менее 3 месяцев согласно ГОСТ Р 51256-2018.

7.3. Под гарантийный сроком по настоящему Контракту понимается срок, в течение которого функциональная долговечность нанесенной дорожной разметки должна соответствовать ГОСТ Р 51256-2018, а разрушение и износ разметки каждого типа линий по площади не превышает допустимых значений по указанному выше стандарту.

7.4. Для должного обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам, Подрядчик своими силами и материалами должен обеспечить функциональную долговечность разметки (наличие, читаемость и соответствие параметров нанесенной дорожной разметки требованиям действующих нормативных документов).

7.5. Износом дорожной разметки является ее разрушение (отколы, раздробление) или истирание по толщине линий разметки либо их частей. 

7.6. Разрушение и износ дорожной разметки по площади определяется в квадратных метрах в соответствии с Методическими рекомендациями по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади, введенными в действие распоряжением Минтранса России от 19.11.2003 №ОС-1017-р и считается сверхнормативным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2018:

- для продольной разметки из термопластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, через 1 год эксплуатации, допускается износ не более 25 % от общей площади разметки на любом контрольном участке протяженностью 50 метров.

- для поперечной дорожной разметки из термопластика и холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, через 1 год эксплуатации, допускается износ не более 25 % от общей площади пешеходного перехода нанесенного в створе дорожных знаков 5.19.1-5.19.2, для разметки нанесенной с применением штучных форм (разметки дублирующей изображение дорожных знаков), допускается износ не более 25% от штучной формы дорожной разметки. Для определения износа на одном пешеходном переходе выполняется не менее 3 измерений. В соответствии с методическими рекомендациями, введенными в действие распоряжением Минтранса России от 19.11.2003 №ОС-1017-р при определении износа дорожной разметки на магистрали (улице), улица, как объект, на котором были приняты работы по акту приёмки объемов, принимается за характерный участок. Для определения износа поперечной разметки (стрел, пешеходных переходов, букв, направляющих островков) на характерном участке определяются не менее 20 мест измерений с равномерным распределением по характерному участку. Процент износа разметки на улице определяется как среднеарифметическое  по числу мест измерений. 

- для продольной разметки из спрейпластика с толщиной нанесения менее 1,5 мм, через 6 месяцев эксплуатации, допускается износ не более 50 % от общей площади разметки на любом контрольном участке протяженностью 50 метров,

- для продольной разметки выполненной краской, через 3 месяца эксплуатации, допускается износ не более 50 % от общей площади разметки на любом контрольном участке протяженностью 50 метров, 

- для поперечной дорожной разметки выполненной краской, через 3 месяца эксплуатации, допускается износ не более 50 % от общей площади пешеходного перехода, нанесенного в створе дорожных знаков 5.19.1-5.19.2  или 25% от штучных видов дорожной разметки, дублирующей изображение дорожных знаков.

7.7. Типы разметки установлены "ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст.

7.8. В случаях выявления в период гарантийного срока несоответствия результата работ  по Контракту, предельно допустимым параметрам, изложенным в ГОСТ Р 51256-2018, преждевременного износа или разрушения дорожной разметки и иных недостатков, которые делают его не пригодным для использования по назначению Подрядчик обязан:

- если гарантийный случай наступил в период с даты подписания  Акта о приемке выполненных работ по 31 октября 2026 г., либо с 25 апреля 2027 г. по дату окончания срока гарантии, произвести восстановление дорожной разметки в течении 5 дней с момента обнаружения и фиксации нарушения,

- если гарантийный случай наступил в период с 1 ноября 2026 г. по 25 апреля 2027 г., в условиях погоды, не позволяющей соблюдать требования технологии нанесения дорожной разметки (отрицательные температуры воздуха и дорожного покрытия, наличие осадков, повышенная влажность) Подрядчик обязуется восстановить дорожную разметку в срок до 30 мая 2027 года
7.9. Подрядчику после окончания работ по контракту, под подпись передается график проведения эксплуатационного контроля дорожной разметки, при проведении которых, участие представителя со стороны подрядчика обязательно. В случае выявления износа или разрушения разметки, превышающего допустимые параметры Заказчик совместно с Подрядчиком (уполномоченное лицо, действующее по доверенности с обязательным указанием полномочий на подписание акта) составляет акт эксплуатационного контроля. 

7.10. Заказчик и Подрядчик актируют факты наступления гарантийных обязательств с указанием объемов преждевременного износа или разрушения разметки, объема разметки, не соответствующей параметрам ГОСТ Р 51256-2018, процент износа и разрушения, а также сроки восстановления разметки, при наступлении положительных температур.

7.11. При наступлении гарантийных обязательств подрядчик должен обеспечить восстановление дорожной разметки в сроки, определенные актом эксплуатационного контроля, без нарушения технологий выполнения работ по нанесению дорожной разметки.

8. Приемка выполненных работ:

8.1. Подрядчик по окончанию выполнения работ в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности к приемке работ. Вместе с уведомлением Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию:
- акт промежуточной приемки выполненных работ;

- документы, подтверждающие качество примененных материалов (сертификаты соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспорта качества;
- общий журнал работ;

- фото и видеофиксацию объекта (элементов) до и после производства работ, а также в процессе выполнения работ.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом цветном формате и перенесенный на флеш- носитель с указанием наименования объекта, даты, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность). 

8.2.
Приёмка работ осуществляется по единичным расценкам, утверждённым в Перечне единичных расценок на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
9. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на дорожную разметку составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания документа о приемке выполненных работ. 
Приложение: Перечень единичных расценок на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки
 [image: image1.png]









PAGE  
8

