ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Игровой комплекс Сапсан (УО).
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5 Дата производства: не ранее 2026г.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

4. Место и условия поставки: 
4.1.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара.
4.2. Место поставки товара: 188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с.Павлово, ул. Быкова, д. 9.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора но не позднее 02.11.2026г. 
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 
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	Игровой комплекс Сапсан

	Игровой комплекс Сапсан Габаритные размеры: 11000x1440x1600мм. Комплектация и материалы: Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из 3-х последовательно расположенных башен, имитирующих кабины и вагончик экспресса. Башни должны быть соединены между собой 2-мя подвесными мостами. К башне 1 и к башне 3, имитирующие кабину экспресса, должны быть пристроены: боковые борта с окошками и художественной росписью деталей кабины, панели передней части кабины, панель управления с приборами, сиденья, боковые стенки с арочным входом и отверстием для рук, 2 перегородки.К башне 2, имитирующую вагончик экспресса, должны быть пристроены: боковые стенки с окошком и художественной росписью, боковые стенки с арочным входом и отверстием для рук, 4 перегородки. Внутри вагончика должны быть расположены 4 сиденья с 2-мя столиками. К внешним сторонам вагончика должны крепиться скамейки. Между перегородками кабин и вагончика над перилами подвесного моста должен быть расположен усиливающий элемент.К каждой боковой стенке с арочным входом и отверстием для рук должна быть пристроена ступенька. Под кабинами и вагончиком должны крепиться декоративные элементы в виде колес.Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 90х90 мм и иметь скругленный профиль . Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником 32мм, который бетонируется в землю.Полы башен, ступеньки должны быть выполнены из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной не менее 15 мм. Боковые борта, панели передней части кабины, панель управления, сиденья, скамейки, столы, боковые стенки с арочным входом, перегородки, усиливающий элемент должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Подвесной мост должен состоять из страховочного моста, подвесного моста со ступеньками и перил. 
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