ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Поставка уличного оборудования (Вертушка, стол).
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5 Дата производства: не ранее 2026г.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

4. Место и условия поставки: 
4.1.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара.
4.2. Место поставки товара: 188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с.Павлово, ул. Быкова, д. 9.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора но не позднее 02.11.2026г. 
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 




	№
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Игровой комплекс с балансировочным
элементом Вертушка
	На металлическом каркасе  карусели  жестко закреплены сидения, выполненные из водостойкой окрашенной фанеры толщиной 15мм  с металлическими спинками, поручнями для рук.
 Пол выполнен из влагостойкой антискользящей   фанеры толщиной 15мм.
Металлические трубы круглые сечением от 20мм до 32мм толщиной 1,5-3мм. 
Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками.
Труба ДУ20 для поручней.
- Закладная деталь в комплекте. Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на резьбовые соединения.
	шт
	3

	2
	Стол овальный со скамьями
	Стол овальный со скамьями  Размеры:1380х1500х600мм  Материалы: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, профтруба металлическая  ГОСТ 3262-75   сечением не менее 25мм,  металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, водно-акриловая  краска для деревянных элементов. Комплектация: Столик с сидениями должен представлять собой устойчивую конструкцию и состоять из металлического каркаса, овального стола, 2-х овальных сидений со спинками в виде полумесяца. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 25 мм. Стол и сиденья со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. 
	шт
	1



