Утверждаю

Руководитель ГКУ «УС ЛО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Микшаков

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место поставки:** Ленинградская область, Выборгское шоссе, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Связистов, д. 2.

**Сроки поставки:** поставка товара не может быть позднее 30.11.2021 года.

**Условия поставки:** поставка включает в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз упаковочного материала, образовавшегося в результате поставки, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок), обеспечивающих его сохранность при транспортировке до места доставки и последующем хранении.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым и иметь срок предоставления гарантии качества – по данным изготовителя.

На каждую партию поставляемого Товара Поставщиком должны быть предоставлены документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства, установленным в том числе ГОСТами отрасли.

Заказчик оставляет за собой право потребовать у Поставщика дополнительную документацию на поставляемый Товар, в случае, если при приемке Товара, возникают вопросы в подлинности, соответствии Товара требованиям законодательства, настоящему описанию объекта закупки, государственному контракту. Данная документация должна быть представлена Государственному заказчику в двухдневный срок.

**Гарантийный срок на поставляемый товар:** исчисляется с момента приемки Товара. Гарантийный срок от Поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

**Таблица № 1 (объем закупки):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Скоба строительная 200 x 70 мм | кг | 300 |
|  | Скоба строительная 250 x 70 мм | кг | 200 |
|  | Молоток 800 г | шт. | 50 |
|  | Топор 800 г | шт. | 30 |
|  | Ножовка по дереву 500 мм | шт. | 25 |
|  | Двуручная пила 1000 мм | шт. | 25 |
|  | Лом D-25 | шт. | 40 |
|  | Лопата совковая с черенком | шт. | 40 |
|  | Лопата штыковая с черенком | шт. | 40 |

**Таблица № 2 (технические характеристики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | |
| **1** |  | **2** | **3** | |
|  |  |  | **Наименование показателя** | **Требование к Значению показателя** |
| 1 | 25.93.14.140 | Скоба строительная 200 x 70 мм | Диаметр арматурной стали, мм | 8 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота ножки, мм | 70 |
| ГОСТ 4026-63 | Соответствие |
| 2 | 25.93.14.140 | Скоба строительная 250 x 70 мм | Диаметр арматурной стали, мм | 8 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота ножки, мм | 70 |
| ГОСТ 4026-63 | Соответствие |
| 3 | 25.73.30.141 | Молоток 800 г | Назначение | Молоток слесарный |
| Материал рукоятки | Дерево |
| Вес бойка, кг | 0,8 |
| Вес, кг | 0,97 |
| 4 | 25.73.10.000 | Топор 800 г | Материал рукоятки | Дерево |
| Тип | В |
| Вес обуха, кг | 0,8 |
| Вес, кг | 0,95 |
| 5 | 25.73.20.110 | Ножовка по дереву  500 мм | Длина лезвия, мм | 500 |
| TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 5 |
| Тип зубьев | 2d |
| Материал полотна | У8А |
| Материал рукояти | Двухкомпонентная |
| 6 | 25.73.20.110 | Двуручная пила  1000 мм | Длина лезвия, мм | 100 |
| Материал лезвия | Сталь |
| Материал рукояти | Двухкомпонентная |
| Тип зубьев | 2d |
| TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 2,5 |
| 7 | 25.73.60.190 | Лом D-25 | Материал | Сталь |
| Длина, мм | 1200-1300 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Вес, кг | 4,5 |
| 8 | 25.99.29.120 | Лопата совковая с черенком | Тип | Совковая |
| Длина рабочей части, мм | 250-300 |
| Ширина рабочей части, мм | 233 |
| Общая длина, мм | 1100-1200 |
| Материал корпуса рабочей части | Высокоуглеродистая сталь |
| Материал черенка | Дерево |
| Вес нетто, кг | 1,3-1,5 |
| 9 | 25.99.29.120 | Лопата штыковая с черенком | Тип | Штыковая |
| Длина рабочей части, мм | 300-350 |
| Ширина рабочей части, мм | 200-250 |
| Общая длина, мм | 1400-1500 |
| Материал корпуса рабочей части | Сталь |
| Материал черенка | Дерево |

\* - Каталог товаров, работ, услуг, ведение, которого установлено согласно Постановлению Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не содержит по представленным позициям качественных и функциональных характеристик товара, необходимых Государственному заказчику для поставляемого товара.

Установленные дополнительные характеристики позволяют представить к поставке высококачественный товар, определяют широкий спектр функциональных характеристик для его использования, учитывают специфику каждого товара, необходимую для его использования, обслуживания, ремонта, позволяют обеспечить высокую эффективность и результативность при осуществлении закупки

Главный специалист ОКОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.П. Браснибрат