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Техническое задание

	№
п/п
	Наименование товара
Характеристики
Страна происхождения
	Единица
измерения
	Образец
(только шина)
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автомобильная зимняя шипованная шина 
Gislaved SpikeControl 
215/60R16 95T

Российская Федерация
	Шт.
	[image: Автомобильные зимние шины GISLAVED 235/45 R18 98T SpikeControl шип.]
[image: Автомобильные зимние шины GISLAVED 235/45 R18 98T SpikeControl шип.]
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[bookmark: _Hlk176187001]
  1. Перечень товаров, их функциональные и качественные характеристики:
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара см. в нижеприведенной таблице:

	№
	Наименование характеристик автомобильных шин для 
автомобилей
	Единица измерения характеристики
	Значение характеристик

	1
	Индекс категории скорости
	-
	T

	2
	Индекс нагрузки
	-
	95

	3
	Категория использования шины
	-
	Зимняя (шип)

	4
	Номинальная ширина профиля
	мм.
	215


	5
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине 
	%
	60

	6
	Номинальный посадочный диаметр обода
	Дюйм
	16

	7
	Способ герметизации шины
	-
	Бескамерные

	8
	Год выпуска шины
	-
	Не ранее 2025 года

	9
	Количество шин
	Шт.
	8

	10
	Назначение пневматических шин:
	-
	Легковой автомобиль




	№
п/п
	Наименование товара
Характеристики
Страна происхождения
	Единица
измерения
	Образец
(только шина)
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автомобильная зимняя шипованная шина 
Gislaved SpikeControl SUV
265/60R18 114T XL

Российская Федерация
	Шт.
	[image: Автомобильные зимние шины GISLAVED 235/45 R18 98T SpikeControl шип.]
[image: Автомобильные зимние шины GISLAVED 235/45 R18 98T SpikeControl шип.]
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  1. Перечень товаров, их функциональные и качественные характеристики:
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара см. в нижеприведенной таблице:

	№
	Наименование характеристик автомобильных шин для 
автомобилей
	Единица измерения характеристики
	Значение характеристик

	1
	Индекс категории скорости
	-
	T

	2
	Индекс нагрузки
	-
	114

	3
	Категория использования шины
	-
	Зимняя (шип)

	4
	Номинальная ширина профиля
	мм.
	265


	5
	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине 
	%
	60

	6
	Номинальный посадочный диаметр обода
	Дюйм
	18

	7
	Способ герметизации шины
	-
	Бескамерные

	8
	Год выпуска шины
	-
	Не ранее 2025 года

	9
	Количество шин
	Шт.
	4

	10
	Назначение пневматических шин:
	-
	Внедорожник
SUV



Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и количестве поставляемых товаров):
Качество товара должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим условиям и иным установленным требованиям, предъявляемым к товарам данной категории, в том числе:
- «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»;
 - «ГОСТ 4754-97. Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»;
- «ГОСТ Р 52900-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».
Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов , 3А
Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, в исправном состоянии, без внешних повреждений и скрытых дефектов; не допускается поставка товара, который находился на консервации, в том числе на заводе-изготовителе. Требования к упаковке: товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, упаковка/ тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
[bookmark: _Hlk9498370]Гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставляемый товар согласно установленному производителем, но не менее 5 лет с даты изготовления. Изготовитель гарантирует в пределах гарантийного срока службы шины отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа, при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Объём предоставления гарантий качества: 100% от объёма поставленного товара.
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