	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	29.1-09-26
	

	освещение тротуара набережной реки Кикенка-ул.Серафимофская

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	589,79
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	39,7
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6,42
	тыс. руб.

	   строительных работ
	589,79
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	68,20736
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	9,1814496
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-016-01
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
Примечание: прим.применительно металлических опор
	шт
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4
	
	
	
	
	1 226,88

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,2
	
	2,4
	
	
	511,2
	
	1 226,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	949,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,32
	
	
	
	
	793,16

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,11
	
	1,32
	
	
	14,69
	
	19,39

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,11
	
	1,32
	
	
	704,31
	
	929,69

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	1,32
	
	
	600,88
	
	793,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 969,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 020,04

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 080,64

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 212,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	521,82
	
	6 261,78

	2
	ГЭСН33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3
	
	
	
	
	1 533,6

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,25
	
	3
	
	
	511,2
	
	1 533,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 207,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	1 009,48

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	1,68
	
	
	14,69
	
	24,68

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	
	1,68
	
	
	704,31
	
	1 183,24

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	1,68
	
	
	600,88
	
	1 009,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 751

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 543,08

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 619,37

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 525,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	658,02
	
	7 896,22

	3
	ГЭСН01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
V=12/100
	100 шт
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0512
	
	
	
	
	513,81

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,76
	
	1,0512
	
	
	488,78
	
	513,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 245,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1424
	
	
	
	
	788,91

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	9,52
	
	1,1424
	2 088,77
	1,36
	2 840,73
	
	3 245,25

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	9,52
	
	1,1424
	
	
	690,57
	
	788,91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 547,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 302,72

	
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 159,42

	
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	
	41%
	
	
	
	
	534,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 012,58
	
	6 241,51

	4
	ГЭСН06-03-004-12
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
Примечание: прим.несъемная опалубка; V=9,76*12/1000
	т
	0,11712
	
	0,11712
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,79296
	
	
	
	
	3 853,31

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	58
	
	6,79296
	
	
	567,25
	
	3 853,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0386496
	
	
	
	
	26,6

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0163968
	
	
	1 792,05
	
	29,38

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,14
	
	0,0163968
	
	
	807,16
	
	13,23

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0222528
	
	
	644,27
	
	14,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,0222528
	
	
	600,88
	
	13,37

	
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	
	0,11712
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 923,63

	4.1
	[19.1.01.03-0004]
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
Примечание: прим.диаметр 400 мм
	м2
	257,513661
	
	30,16
	671,1
	1,09
	731,5
	
	22 062,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 879,91

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	3 957,51

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	2 250,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	274 876,45
	
	32 193,53

	5
	ГЭСН06-03-004-13
	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг
V=30*12/1000
	т
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2
	
	
	
	
	4 084,2

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	20
	
	7,2
	
	
	567,25
	
	4 084,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,39

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1188
	
	
	
	
	81,78

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0504
	
	
	1 792,05
	
	90,32

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,14
	
	0,0504
	
	
	807,16
	
	40,68

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0684
	
	
	644,27
	
	44,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,0684
	
	
	600,88
	
	41,1

	
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 300,37

	5.1
	[07.2.02.01-0028]
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм
	шт
	33,3333333
	
	12
	8 355,4
	0,66
	5 514,56
	
	66 174,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 165,98

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	4 249,3

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	2 416,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	214 279,61
	
	77 140,66

	6
	ГЭСН33-05-009-01
	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой
	м3
	2,84
	
	2,84
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,2032
	
	
	
	
	2 242,91

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,48
	
	4,2032
	
	
	533,62
	
	2 242,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	553,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6816
	
	
	
	
	409,56

	
	[91.07.04-001]
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	0,21
	
	0,5964
	10,37
	1,22
	12,65
	
	7,54

	
	[91.14.03-001]
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,6816
	610,92
	1,31
	800,31
	
	545,49

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,24
	
	0,6816
	
	
	600,88
	
	409,56

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные
	м3
	1,02
	
	2,8968
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 205,5

	6.1
	[04.1.02.05-0198]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	1,02
	
	2,8968
	5 829,18
	1,12
	6 528,68
	
	18 912,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 652,47

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 732,04

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 591,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 310,32
	
	26 441,3

	7
	ГЭСН33-05-010-02
	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых
V=11+1
	шт
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,56
	
	
	
	
	26 241,73

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,18
	
	2,16
	
	
	488,78
	
	1 055,76

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	13,8
	
	
	533,62
	
	7 363,96

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	13,8
	
	
	600,88
	
	8 292,14

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	13,8
	
	
	690,57
	
	9 529,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 158,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,2
	
	
	
	
	3 306,13

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,29
	
	3,48
	
	
	1 792,05
	
	6 236,33

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,29
	
	3,48
	
	
	807,16
	
	2 808,92

	
	[91.14.04-001]
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,72
	781,38
	1,4
	1 093,93
	
	787,63

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,06
	
	0,72
	
	
	690,57
	
	497,21

	
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,72
	
	
	187,04
	
	134,67

	
	07.4.03.06
	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением
	шт
	1
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 706,49

	7.1
	[07.4.03.06-0023]
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 110 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 5000 мм
	шт
	0,916666666
	
	11
	18 063,23
	1,01
	18 243,86
	
	200 682,46

	7.2
	[07.4.03.06-0026]
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 146 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 8000 мм
	шт
	0,08333333
	
	1
	41 297,98
	1,01
	41 710,96
	
	41 710,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 547,86

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	30 434,3

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	17 728,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 271,91
	
	327 262,93

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	408 946,54

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	39 696,44

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 292,02

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 415,62

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	349 542,46

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	46 112,06

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	47 232,58

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	27 258,81

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	483 437,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,20736

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	9,1814496

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	483 437,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	408 946,54

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	39 696,44

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 292,02

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 415,62

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	349 542,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	46 112,06

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	47 232,58

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	27 258,81

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	483 437,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	408 946,54

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	39 696,44

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 292,02

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 415,62

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	349 542,46

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	46 112,06

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	47 232,58

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	27 258,81

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	483 437,93

	
	
	НДС
	(483 437,93*22%) = 106 356,34
	22%
	106 356,34

	
	
	Итого
	
	
	589 794,27

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,20736

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	9,1814496

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


