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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)
на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
«Борки — Селище», в части расчистки полосы отвода дороги 
от кустарников и мелколесья

1.  Место выполнения работ:  Ленинградская область, Бокситогорский район, Большедворское сельское поселение, автомобильная дорога
[bookmark: _GoBack]«Борки — Селище».
2. Объем работ:
	№ п/п
	Содержание выполняемых работ
	Ед. изм., условная единица
	Количество

	1.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	100 м²
	34,1773

	2
	Погрузка в автотранспортное средство порубочных материалов вручную
	1 т груза
	7,69

	3
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород
	шт
	6

	4
	Погрузка в автотранспортное средство порубочных материалов экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³
	1 т груза
	1,25



3. Требования к техническим характеристикам работ.
Общие требования к выполнению работ:
Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, с использованием необходимого оборудования и техники. Все оборудование и механизмы, используемые для проведения работ, должны быть исправными, соответствующими правилам технической эксплуатации.
При необходимости должны быть получены согласования проводимых работ с владельцами воздушных электрических линий, иных заинтересованных лиц.
Перед началом выполнения работ подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет выезд к месту подлежащему расчистке.
Работы по расчистке полосы отвода дороги от кустарников и мелколесья должны выполняться с применением как ручного труда, так специализированной техники.
При выполнении работ Подрядчик должен принять все необходимые меры по обеспечению безопасности работ, установки ограждений в местах производства работ.
По окончании работ порубочные остатки (сучья, ветки) должны быть убраны.
4. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 октября 2026 года. Работы могут быть выполнены и сданы досрочно.          
5. Требования к качеству работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия», ГОСТ Р 59205-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования» и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
6.Требования к результатам работ:
Результатом выполнения работ является качественное выполнение видов и объемов работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора.
