	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	30-09-26
	

	освещение ул.Боярская д.Иннолово

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	526,87
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	47,02
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	15,14
	тыс. руб.

	   строительных работ
	511,66
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	87,482
	чел.-ч

	   монтажных работ
	15,21
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	22,584
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	9
	
	9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,96
	
	
	
	
	2 024,35

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,44
	
	3,96
	
	
	511,2
	
	2 024,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 423,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,32
	
	
	
	
	3 041,37

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	
	2,16
	
	
	1 792,05
	
	3 870,83

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,24
	
	2,16
	
	
	807,16
	
	1 743,47

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,24
	
	2,16
	
	
	14,69
	
	31,73

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	2,16
	
	
	704,31
	
	1 521,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,24
	
	2,16
	
	
	600,88
	
	1 297,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 489,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 065,72

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	5 217,69

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	3 039,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 082,97
	
	18 746,71

	2
	ГЭСН33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	9
	
	9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,25
	
	
	
	
	1 150,2

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,25
	
	2,25
	
	
	511,2
	
	1 150,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,26
	
	
	
	
	757,11

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	1,26
	
	
	14,69
	
	18,51

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	
	1,26
	
	
	704,31
	
	887,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	1,26
	
	
	600,88
	
	757,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 813,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 907,31

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 964,53

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 144,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	658,02
	
	5 922,17

	3
	ГЭСН01-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1, прим.
V=(0,5*1*2*9)/100
	100 м3
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,62
	
	
	
	
	5 190,84

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	10,62
	
	
	488,78
	
	5 190,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 190,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 190,84

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 619,85

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	2 076,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	132 078,11
	
	11 887,03

	4
	ГЭСН33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	9
	
	9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,54
	
	
	
	
	15 251,65

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,06
	
	27,54
	
	
	553,8
	
	15 251,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 486,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,83
	
	
	
	
	5 253,79

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	0,68
	
	6,12
	2 088,77
	1,36
	2 840,73
	
	17 385,27

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,68
	
	6,12
	
	
	690,57
	
	4 226,29

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	1,71
	
	
	644,27
	
	1 101,7

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	1,71
	
	
	600,88
	
	1 027,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 563,86

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,9
	185,43
	1,91
	354,17
	
	318,75

	
	[01.3.01.06-0051]
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	0,03
	
	0,27
	58,53
	1,91
	111,79
	
	30,18

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,18
	56,11
	1,63
	91,46
	
	16,46

	
	[14.4.02.04-0182]
	Краска масляная МА-15, цветная
	кг
	0,4
	
	3,6
	61,28
	1,51
	92,53
	
	333,11

	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т
	0,0001
	
	0,0009
	80 020,98
	1,34
	107 228,11
	
	96,51

	
	[20.2.02.04-0006]
	Колпачки полиэтиленовые К-6
	100 шт
	0,06
	
	0,54
	1 031,73
	1,38
	1 423,79
	
	768,85

	
	05.1.02.07
	Стойка железобетонная вибрированная для опор
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.02.05
	Траверсы стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	08.3.04.02
	Сталь стержневая диаметром до 10 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.01.04
	Изоляторы штыревые
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.02.21
	Штыри
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 556,27

	4.1
	[05.1.02.07-0062]
	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,3
	
	2,7
	19 877,5
	1,24
	24 648,1
	
	66 549,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 505,44

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	21 120,6

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	12 303,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 614,44
	
	140 530

	5
	ГЭСН33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
V=240/1000
	км
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,376
	
	
	
	
	4 807,66

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	34,9
	
	8,376
	
	
	573,98
	
	4 807,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 068,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,764
	
	
	
	
	1 059,95

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	3,24
	
	0,7776
	346,73
	1,48
	513,16
	
	399,03

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,24
	
	0,7776
	
	
	600,88
	
	467,24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,42
	
	
	644,27
	
	270,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,75
	
	0,42
	
	
	600,88
	
	252,37

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,36
	
	0,5664
	
	
	704,31
	
	398,92

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,36
	
	0,5664
	
	
	600,88
	
	340,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 675,32

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,02
	
	0,0048
	160,27
	1,37
	219,57
	
	1,05

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,024
	185,43
	1,91
	354,17
	
	8,5

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,0048
	56,11
	1,63
	91,46
	
	0,44

	
	[20.1.02.15-0011]
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт
	2,1
	
	0,504
	635,88
	1,52
	966,54
	
	487,14

	
	[20.5.04.11-0022]
	Зажим К-СФ-1
	шт
	6
	
	1,44
	629,38
	1,3
	818,19
	
	1 178,19

	
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 611,47

	5.1
	[21.2.01.01-0062]
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	1,025
	
	0,246
	31 139,61
	1,44
	44 841,04
	
	11 030,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 867,61

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	6 043,64

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	3 520,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 694,08
	
	29 206,58

	6
	[22.2.02.09-0002]
	Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм
	шт
	10
	
	10
	327,19
	1,34
	438,43
	
	4 384,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 384,3

	7
	[20.1.01.01-0009]
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2
V=18/100
	100 шт
	0,18
	
	0,18
	13 469,94
	1,1
	14 816,93
	
	2 667,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 667,05

	8
	[25.2.02.11-0021]
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
V=24/50
	шт
	0,48
	
	0,48
	2 940,8
	1,34
	3 940,67
	
	1 891,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 891,52

	9
	[25.2.02.11-0051]
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
V=20/100
	100 шт
	0,2
	
	0,2
	1 926,82
	1,19
	2 292,92
	
	458,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,58

	10
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	9
	
	9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,09
	
	
	
	
	10 018,24

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	18,09
	
	
	553,8
	
	10 018,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 690,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,29
	
	
	
	
	4 945,46

	
	[91.06.06-013]
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	6,3
	756,44
	1,48
	1 119,53
	
	7 053,04

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,7
	
	6,3
	
	
	690,57
	
	4 350,59

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,99
	
	
	644,27
	
	637,83

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,99
	
	
	600,88
	
	594,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,45

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,54
	160,27
	1,37
	219,57
	
	118,57

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,09
	185,43
	1,91
	354,17
	
	31,88

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 805,02

	10.1
	[07.2.02.02-0063]
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм
	шт
	1
	
	9
	3 363,07
	0,96
	3 228,55
	
	29 056,95

	10.2
	[20.3.03.07-1492]
	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800-9100 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 60 Вт
	шт
	1
	
	9
	13 224,2
	0,9
	11 901,78
	
	107 116,02

	10.3
	[21.1.06.09-0047]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660
	1000 м
	0,00155555
	
	0,014
	32 789,45
	1,25
	40 986,81
	
	573,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 963,7

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	15 412,61

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	8 978,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 438,07
	
	183 942,64

	11
	[20.1.01.02-1010]
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	22
	
	22
	177,35
	1,1
	195,09
	
	4 291,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 291,98

	заземление

	12
	ГЭСН01-02-059-01
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 1
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,86
	
	
	
	
	5 176,64

	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	5,43
	
	10,86
	
	
	476,67
	
	5 176,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 608,77

	
	[01.3.05.23-0131]
	Натрий хлористый технический
	т
	0,05
	
	0,1
	6 421,95
	1,48
	9 504,49
	
	950,45

	
	[16.2.03.01-1006]
	Газон рулонный стандартный
	м2
	7
	
	14
	131,86
	1,44
	189,88
	
	2 658,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 785,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 176,64

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 607,21

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	2 070,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 731,64
	
	15 463,28

	13
	ГЭСНм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
V=2/10
	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,854
	
	
	
	
	1 089,1

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,27
	
	1,854
	
	
	587,43
	
	1 089,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,83

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,068
	
	
	
	
	47,87

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,034
	
	
	1 792,05
	
	60,93

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,17
	
	0,034
	
	
	807,16
	
	27,44

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,034
	
	
	644,27
	
	21,91

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	
	0,034
	
	
	600,88
	
	20,43

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,51
	
	0,302
	
	
	43,01
	
	12,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,53

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,65
	
	0,13
	155,63
	0,75
	116,72
	
	15,17

	
	[14.4.01.09-0427]
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,4
	911,56
	1,29
	1 175,91
	
	470,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 718,33

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	21,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 136,97

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 102,86

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	579,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 114,1
	
	3 422,82

	14
	[08.3.08.02-0058]
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0121
	
	0,0121
	70 842,5
	0,57
	40 380,23
	
	488,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	488,6

	15
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
V=3/100
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,432
	
	
	
	
	253,77

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	0,432
	
	
	587,43
	
	253,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	8,45

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	1 792,05
	
	10,75

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	807,16
	
	4,84

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	644,27
	
	3,87

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	600,88
	
	3,61

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	
	0,081
	
	
	43,01
	
	3,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,68

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,027
	155,63
	0,75
	116,72
	
	3,15

	
	[14.4.01.09-0427]
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	
	0,111
	911,56
	1,29
	1 175,91
	
	130,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	414

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,22

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	254,35

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	133,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 905,33
	
	807,16

	16
	08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,00377
	
	0,00377
	
	
	52 608,34
	
	198,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,33

	17
	ГЭСНм08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
V=20/100
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,5
	
	
	
	
	2 056,01

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	17,5
	
	3,5
	
	
	587,43
	
	2 056,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	28,16

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,02
	
	
	1 792,05
	
	35,84

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,1
	
	0,02
	
	
	807,16
	
	16,14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,02
	
	
	644,27
	
	12,89

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,02
	
	
	600,88
	
	12,02

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,9
	
	0,58
	
	
	43,01
	
	24,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	534,93

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,18
	155,63
	0,75
	116,72
	
	21,01

	
	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,004
	
	0,0008
	
	
	54 447,68
	
	43,56

	
	[14.4.01.09-0427]
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,4
	911,56
	1,29
	1 175,91
	
	470,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 692,78

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	41,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 084,17

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 021,64

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 062,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 092,35
	
	5 818,47

	18
	[20.1.02.19-1010]
	Трос грозозащитный нераскручивающийся, рихтованный, из стальной оцинкованной проволоки, диаметр 9,2 мм
	м
	20
	
	20
	102,35
	0,75
	76,76
	
	1 535,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 535,2

	19
	[20.1.01.11-0003]
	Зажим плашечный соединительный ПА 1-1
	шт
	6
	
	6
	30,18
	1,1
	33,2
	
	199,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	334 587,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	47 018,46

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	33 763,8

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 142,16

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	238 662,84

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	62 160,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	62 364,98

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	34 909,38

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	431 861,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	87,482

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	22,584

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	419 391,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	327 272,84

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 619,58

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	33 576,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 057,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	235 019,39

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	58 677,26

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	58 986,13

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	33 132,87

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	12 469,78

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	7 314,42

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 398,88

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	187,61

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	84,48

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	3 643,45

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 483,36

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 378,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 776,51

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	431 861,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	334 587,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	47 018,46

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	33 763,8

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 142,16

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	238 662,84

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	62 160,62

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	62 364,98

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	34 909,38

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	431 861,62

	
	
	НДС
	(431 861,62*22%) = 95 009,56
	22%
	95 009,56

	
	
	Итого
	
	
	526 871,18

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	87,482

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	22,584

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


