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	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для целей осуществления монтажа систем кондиционирования воздуха в здании стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году
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	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Здание лечебного корпуса от 5000 до 10000 м2 включительно ( 620 м2 из 9078,4 м2)
	ПРИКАЗ Минстроя России от 28.11.2023№ 848/пр (ред от 03.06.2024)  «Об установлении нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно- гражданского назначения».

Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства и реконструкции объектов жилищно- гражданского назначения

 Таблица 3.4. Объекты лечебного обеспечения

П.9 Здание лечебного корпуса
A=5179,3 тыс.руб;  B=1.146 тыс.руб;
Осн. показ. Х=620 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(5179,3т.руб +1,146 т.руб * 9078,4)*620/9078,4 * 1,38 * 0.3325
	488,324

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная и рабочая документация
	Кст = 1.0
	
	

	
	Разделы документации 
	
	(0.25% +6,5%+4%+ 9.25% +1%+ 3% + 3% + 1% + 5,25%) = 33,25% 
	

	
	1. Пояснительная записка
	0.25%
	
	

	
	2.Конструктивные решения
	6,5%из 18,75%
	
	

	
	3.Технологичесвкие решения
	4% из 11,25%
	
	

	
	4. Вентиляция
	9,25%
	
	

	
	5.Электроснабжение
	1% из 6,25%
	
	

	
	6. Автоматика
	3%
	
	

	
	7. Кондиционирование
	3%
	
	

	
	8. Проект организации строительства
	1%
	
	

	
	9. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
	5,25% из7%
	
	

	2
	НДС
	
	22% от п.1
	107,432

	3
	Всего по смете
	
	
	595,756
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