ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО, ППР) системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оповещения при угрозе возникновения ЧС, автоматики ворот

в МБДОУ «Детский сад № 4 к. в. г. Бокситогорска»

1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
	№

п/п
	Наименование услуг
	Периодичность оказания услуг

	1
	Контроль технического состояния
	ежемесячно

	2
	Проверка работоспособности путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением
	ежемесячно

	3
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, коммутаторов, промежуточных устройств, центрального процессора, усилителей, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, сигнальных линий, звуковых колонок и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, и т.п.
	ежемесячно

	4
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах и т.д.
	ежемесячно

	5
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное и обратно
	ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности составных частей системы – приемных станций, коммутаторов, промежуточных устройств, центрального процессора, усилителей, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, звуковых колонок
	ежемесячно

	7
	Проверка электрических параметров аппаратуры
	ежемесячно

	8
	Проверка эксплуатационной документации
	ежемесячно

	9
	Работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность
	ежемесячно

	10
	Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации автоматической пожарной сигнализации, систем речевого оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей; проведение инструктажей работников Заказчика, эксплуатирующих системы; разработка инструкций по эксплуатации систем. Выдача рекомендаций по улучшению работы систем
	по необходимости

	11
	Проверка работоспособности автоматики ворот, открывания ворот при срабатывании пожарной сигнализации
	ежемесячно


1.1 Плановые регламентные работы в рамках технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, систем речевого оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей должны выполняться ежемесячно и в соответствии с технической документацией.

1.2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляются на территории Заказчика в согласованное с Заказчиком время, в том числе в общевыходные дни и в вечернее время.

1.3 Прибытие сервисных инженеров в рабочее время по заявке (телефонограмме) Заказчика обеспечивается в течение 3 (трех) часов после получения заявки (телефонограммы) от представителя Заказчика.

1.4 Внеплановый ремонт для восстановления работоспособности оборудования производится Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Исполнителем заявки (телефонограммы) Заказчика.

2. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

2.1 Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги в объеме, указанном в пункте 4 настоящего технического задания. 

3. Требования к качеству и безопасности услуг

3.1 Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем речевого оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей.

3.2 Исполнитель отвечает за соблюдение требований норм и правил по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

3.3 Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

3.4 Услуги, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области данных услуг и соответствовать следующим актам законодательства Российской Федерации:

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление».

- РД 009-01-96 «Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- РД 009-02-95 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

- РД 25-964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».
4. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг)

1. Ход оказания услуг контролируется Заказчиком. 

2. Исполнитель обязан вести журнал учета оказанных услуг.

3. Сдача результатов оказанных услуг и приемка их Заказчиком оформляется актом об оказании услуг по мере их оказания.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказанных Исполнителем услуг, Исполнитель обязан за свой счет в срок не более 2 (двух) календарных дней с момента получения претензии Заказчика устранить указанные недостатки.
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