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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.3)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 06.05.2025 № 126

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	Ремонтные работы МБУ ДО "ДШИ им. М.И. Глинки" по адрес: 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д 1

	(наименование стройки)



	Ремонтные работы МБУ ДО "ДШИ им. М.И. Глинки" по адрес: 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д 1

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2161/О

	Выполнение ремонтных работ по замене распашных ворот

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	Февраль 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	142,36
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	3,97
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,63
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	115,82
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	7,46867
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,87
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,071304
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	25,67
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: 1

	1
	ГЭСНм08-01-081-04
	Демонтаж - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) 
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,2478
	
	
	
	 
	141,31

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	35,4
	0,7
	0,2478
	
	
	570,26
	 
	141,31

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,51

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00077
	
	
	
	 
	0,44

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,11
	0,7
	0,00077
	
	
	657,75
	 
	0,51

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,00077
	
	
	570,26
	 
	0,44

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	5,98
	0
	 
	174,93
	1,07
	187,18
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	142,26

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	2,83

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	141,75

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	137,50

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	72,29

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	35 488,00
	 
	354,88

	2
	ГЭСН09-04-012-02
	Демонтаж - Установка дверного доводчика к металлическим дверям 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,777
	
	
	
	 
	456,32

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2 
	чел.-ч
	1,11
	0,7
	0,777
	
	
	587,29
	 
	456,32

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8,44

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,26
	0,7
	0,182
	
	
	46,36
	 
	8,44

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,2132
	0
	 
	
	
	10,01
	 
	 

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,07
	0
	 
	155,63
	0,81
	126,06
	 
	 

	
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм 
	100 шт
	0,08
	0
	 
	120,96
	1,25
	151,20
	 
	 

	
	01.7.04.01
	Доводчики дверные 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	464,76

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	456,32

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	
	93
	
	
	
	 
	424,38

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	
	62
	
	
	
	 
	282,92

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 172,06
	 
	1 172,06

	3
	ГЭСН09-08-002-08
	Демонтаж - Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей 
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,8757
	
	
	
	 
	432,30

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7 
	чел.-ч
	12,51
	0,7
	0,8757
	
	
	493,66
	 
	432,30

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	426,40

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,3738
	
	
	
	 
	219,74

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,48
	0,7
	0,0336
	
	
	1 664,09
	 
	55,91

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	0,7
	0,0336
	
	
	766,03
	 
	25,74

	
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 
	маш.-ч
	4,86
	0,7
	0,3402
	789,17
	1,38
	1 089,05
	 
	370,49

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,86
	0,7
	0,3402
	
	
	570,26
	 
	194,00

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	01.3.01.06-0053
	Смазка ЦИАТИМ-201 
	кг
	0,124
	0
	 
	127,30
	1,82
	231,69
	 
	 

	
	08.1.06.01
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей 
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 078,44

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	652,04

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	
	93
	
	
	
	 
	606,40

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	
	62
	
	
	
	 
	404,26

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 891,00
	 
	2 089,10

	4
	ГЭСН09-08-002-07
	Демонтаж - Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей 
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,2317
	
	
	
	 
	117,34

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	3,31
	0,7
	0,2317
	
	
	506,43
	 
	117,34

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7,23

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,028
	
	
	
	 
	15,97

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,12
	0,7
	0,0084
	
	
	657,75
	 
	5,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	0,7
	0,0084
	
	
	570,26
	 
	4,79

	
	(91.16.01-001)
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,0196
	
	
	86,75
	 
	1,70

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,0196
	
	
	570,26
	 
	11,18

	
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений 
	компл
	20
	
	2
	
	
	
	 
	

	
	08.1.06.05
	Калитка для барьерных ограждений 
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	140,54

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	133,31

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	
	93
	
	
	
	 
	123,98

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	
	62
	
	
	
	 
	82,65

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	3 471,70
	 
	347,17

	5
	ГЭСНр68-03-001-01
	Ремонт металлических ограждений: мелкий 
	м2
	0,68
	
	0,68
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,2784
	
	
	
	 
	655,58

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 
	чел.-ч
	1,88
	
	1,2784
	
	
	512,81
	 
	655,58

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	14,19

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,45
	
	0,306
	
	
	46,36
	 
	14,19

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,72

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм 
	кг
	0,2
	
	0,136
	142,68
	0,81
	115,57
	 
	15,72

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	685,49

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	655,58

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство 
	%
	102
	
	102
	
	
	
	 
	668,69

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство 
	%
	54
	
	54
	
	
	
	 
	354,01

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	2 512,04
	 
	1 708,19

	6
	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза 
	100 м2
	0,0134
	
	0,0134
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,98892
	
	
	
	 
	507,13

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 
	чел.-ч
	73,8
	
	0,98892
	
	
	512,81
	 
	507,13

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,09

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,000134
	
	
	
	 
	0,08

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000134
	
	
	657,75
	 
	0,09

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000134
	
	
	570,26
	 
	0,08

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7,58

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,00134
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	0,12

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0068
	
	0,0000911
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	7,46

	
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 
	кг
	11,3
	
	0,15142
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	514,88

	6.1
	14.4.02.04-0162
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н 
	кг
	11,3
	
	0,15142
	77,22
	1,52
	117,37
	 
	17,77

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	507,21

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	456,49

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	233,32

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	91 228,36
	 
	1 222,46

	7
	ГЭСН09-08-002-08
	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей 
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,43865
	
	
	
	 
	710,20

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7 
	чел.-ч
	12,51
	1,15
	1,43865
	
	
	493,66
	 
	710,20

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	761,45

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,6675
	
	
	
	 
	392,39

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,48
	1,25
	0,06
	
	
	1 664,09
	 
	99,85

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	1,25
	0,06
	
	
	766,03
	 
	45,96

	
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 
	маш.-ч
	4,86
	1,25
	0,6075
	789,17
	1,38
	1 089,05
	 
	661,60

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,86
	1,25
	0,6075
	
	
	570,26
	 
	346,43

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,87

	
	01.3.01.06-0053
	Смазка ЦИАТИМ-201 
	кг
	0,124
	
	0,0124
	127,30
	1,82
	231,69
	 
	2,87

	
	08.1.06.01
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей 
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 866,91

	7.1
	(ТЦ_08.1.06.01_78_784004197010_27.02.2025_01_1.1)
	Ворота распашные 4000х1900 с калиткой 980х1850 в створке ворот петли 9 шт проушины и замок 2/1, засовы с фиксатором 3 шт, каркас профильная труба 60*30*4; заполнение: профильная труба 20*20*1,5 с шагом 100 мм; усиление: стальная полоса 20*3 RAL 9005  
	шт
	10
	
	1
	
	
	104 098,36
	 
	104 098,36

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 102,59

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	 
	922,87

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	 
	581,06

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 074 692,00
	 
	107 469,20

	8
	ГЭСНм08-01-081-04
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) 
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,354
	
	
	
	 
	201,87

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	35,4
	
	0,354
	
	
	570,26
	 
	201,87

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,72

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0011
	
	
	
	 
	0,63

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0011
	
	
	657,75
	 
	0,72

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0011
	
	
	570,26
	 
	0,63

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11,19

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные 
	кг
	5,98
	
	0,0598
	174,93
	1,07
	187,18
	 
	11,19

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	214,41

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	4,04

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	202,50

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	196,43

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	103,28

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	51 816,00
	 
	518,16

	9
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,2765
	
	
	
	 
	749,68

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2 
	чел.-ч
	1,11
	1,15
	1,2765
	
	
	587,29
	 
	749,68

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,07

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,325
	
	
	46,36
	 
	15,07

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	23,05

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,2132
	
	
	10,01
	 
	2,13

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	0,81
	126,06
	 
	8,82

	
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм 
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	120,96
	1,25
	151,20
	 
	12,10

	
	01.7.04.01
	Доводчики дверные 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	787,80

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	749,68

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	 
	627,48

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	 
	395,08

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 810,36
	 
	1 810,36

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: 1  
	
	
	
	
	 
	110 018,49

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	3 971,73

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 234,10

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	629,25

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	104 183,41

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	4 600,98

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	4 164,22

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	2 508,87

	
	
	Итого по Разделу 1: 1  
	
	
	
	
	 
	116 691,58

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	104 098,36

	
	
	  затраты труда рабочих  
	7,46867
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,071304
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	115 818,54

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	109 654,95

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	3 628,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 232,87

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	628,18

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	104 165,35

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	4 256,73

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	3 830,29

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	2 333,3

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы  
	
	
	
	
	 
	873,04

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	363,54

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	343,18

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1,23

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1,07

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	18,06

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	344,25

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	333,93

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	175,57

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	25 672,15

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	25 672,15

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	116 691,58

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	110 018,49

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	3 971,73

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 234,10

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	629,25

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	104 183,41

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	4 600,98

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	4 164,22

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	2 508,87

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	25 672,15

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	104 098,36

	
	
	  затраты труда рабочих  
	7,46867
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,071304
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	116 691,58

	
	
	НДС (22%)  
	
	
	
	
	 
	25 672,15

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	142 363,73

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
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