Приложение № 1
к Договору подряда № ____ от «» __________ 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по очистке источника противопожарного водоснабжения в д. Низино

1. Общие сведения
Заказчик: Администрация Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
Подрядчик	______________________________
Место выполнения работ: Ленинградская область, Волховский район, Селивановское СП, дер. Низино
Объект: Источник противопожарного водоснабжения (пожарный водоём)
Вид работ: Очистка водоёма от зарослей, тростника и растительности с вывозом
Срок выполнения работ	с «   » _______ 20 г. по « » _______ 20 г.
Стоимость работ: согласно Договора

2. Цель работ
Обеспечение беспрепятственного доступа (подъезда) пожарной техники к источнику противопожарного водоснабжения (100 м3), восстановление его пропускной способности и санитарного состояния путём очистки от зарослей, тростника, кустарника, мусора и иных отложений, с последующей планировкой и уборкой территории.

3. Состав и содержание работ
1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
1.1. Подготовительные работы:
- выезд на объект, осмотр и определение границ очистки;
- при необходимости — согласование/уведомление заинтересованных лиц (в т.ч. органов местного самоуправления, пожарной охраны);
- обеспечение мер безопасности при производстве работ.

1.2. Очистка водоёма и прибрежной зоны:
- удаление тростника, камыша, водной и прибрежной растительности;
- удаление кустарника, поросли, наносов, мусора и иных предметов, препятствующих доступу к воде;
- очистка дна и береговой линии в пределах, необходимых для забора воды пожарной техникой;
- работы выполняются экскаватором (при необходимости — с применением иной техники, согласованной с Заказчиком).

1.3. Обеспечение подъезда:
при необходимости — расчистка и обустройство подъездных путей к водоёму для беспрепятственного проезда и установки пожарной техники;



1.4. Вывоз отходов:
- погрузка и вывоз тростника, растительных остатков, мусора и грунта (при их образовании). 

1.5. Планировка и уборка:
- планировка береговой зоны и территории после проведения работ;
- приведение территории в чистое состояние: уборка остатков растительности, мусора, следов производства работ;
- восстановление (при необходимости) нарушенного благоустройства.

4. Требования к качеству и результату работ
Водоём должен быть очищен от зарослей и тростника, обеспечивающих доступ пожарной техники к воде. Подъезд к водоёму должен быть свободен для проезда пожарных автомобилей. Территория вокруг водоёма после работ — чистая, без остатков растительности и мусора. Результат работ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и целевому назначению источника противопожарного водоснабжения.
Работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами, в т.ч.:
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ; природоохранное законодательство.

5. Порядок сдачи-приёмки работ
По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче. Стороны производят осмотр объекта и подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных работ. При выявлении недостатков Заказчик даёт мотивированный отказ с перечнем замечаний; Подрядчик устраняет их за свой счёт в согласованный срок.

6. Особые условия
Подрядчик несёт ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда. Подрядчик самостоятельно обеспечивает объект техникой, ГСМ, инструментом и рабочей силой. Все работы выполняются без ущерба для окружающей среды и третьих лиц. Объём работ может быть уточнён по факту осмотра с оформлением дополнительного соглашения.


Заказчик: ____________________ / ______________ /
Подрядчик: ____________________ / ______________ /




































