	ДОГОВОР ПОДРЯДА №
	



	г. Тихвин
	
	«
	
	»
	
	
	2026
	г.



[bookmark: _Hlk73639837][bookmark: _Hlk134912381]Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (МОУ «Ганьковская СОШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице и.о.директора Преснякова Дениса Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Тихвинского района № 01-711-ра от 19.08.2026 г.,  с одной стороны, и 
__________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой локальной сметой выполнить ремонтные работы (ремонт плитки в санузле  в здании дошкольных групп МОУ «Ганьковская СОШ») по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково, квартал лётчика Кузнецова., д.21, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.
1.2 «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                 «30  » октября 2026 года
1.3 Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.(п5 ч1.ст.93) (ИКЗ 26 34715011544471501001 0006 000 0000 244).

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1 Стоимость работ по договору, согласно локальной смете, составляет: 47 499 (сорок семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 87 копеек, НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.
2.2 «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.
2.3 «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком», и акта выполненных работ формы КС-2.

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»
3.1 Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:
3.1.1 Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметной документацией.
3.1.2 При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.
3.1.3 Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.
3.1.4 Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.
3.2. Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:
3.2.1 Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.
3.2.2 Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.
3.2.3 Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»
3.2.4 Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

Статья 4. Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии
6.1 «Подрядчик» гарантирует:
6.1.1 Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
6.1.2 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
6.2 Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.
6.3 Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».
6.4 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда
8.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон
Заказчик:
МОУ «Ганьковская СОШ»
187520, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково, ул. Школьная, дом 14
Тел./факс 8(81367)41-282   Эл. почта: gank14@mail.ru
ИНН 4715011544 КПП 471501001   ОГРН 1024701852900   ОКПО 55150659
ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   Кор.счет № 40102810745370000098   БИК 044030098

Подрядчик: 
	
	
Статья 10. Подписи сторон


Заказчик
[bookmark: _Hlk134912749]И.О.директора МОУ «Ганьковская СОШ»


[bookmark: _Hlk134912768]__________________ Д. А.Пресняков
М.П.				
Подрядчик


М.П.



	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	МОУ «Ганьковская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково, квартал лётчика Кузнецова., д.21

	(наименование стройки)

	МОУ «Ганьковская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково, квартал лётчика Кузнецова., д.21

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Ремонт плитки в санузле в здании дошкольных групп 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	47,5
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	15,31
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,19
	тыс. руб.

	   строительных работ
	47,5
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	27,57764
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,3548101
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-006-19
	Смена: раковин (бу)
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,652
	
	
	
	
	4 271,65

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	191,3
	
	7,652
	
	
	558,24
	
	4 271,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,056
	
	
	
	
	31,26

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	
	0,028
	37,32
	1,58
	58,97
	
	1,65

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,7
	
	0,028
	
	
	525,15
	
	14,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,028
	
	
	569,98
	
	15,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,7
	
	0,028
	
	
	591,34
	
	16,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 315,99

	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	6
	
	0,24
	177,57
	1,45
	257,48
	
	61,8

	
	[01.7.15.07-0001]
	Дюбели
	т
	0,008
	
	0,00032
	163 881,2
	1,23
	201 573,88
	
	64,5

	
	[01.7.15.14-0169]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,007
	
	0,00028
	104 494,96
	1,23
	128 528,8
	
	35,99

	
	[03.2.02.08-0001]
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0079
	
	0,000316
	30 350,05
	1,46
	44 311,07
	
	14

	
	[24.3.05.01-0101]
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	6
	
	0,24
	4 278,16
	1,11
	4 748,76
	
	1 139,7

	
	18.2.02.08
	Раковины
	компл
	100
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 636,51

	1.1
	[12.1.01.05-0017]
	Кронштейн металлический для раковин (прим)
	шт
	200
	
	8
	355,58
	1,05
	373,36
	
	2 986,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 302,91

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	4 432

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	2 237,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	382 322,5
	
	15 292,9

	2
	ГЭСНр65-01-005-07
	Смена смесителей: без душевой сетки
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8092
	
	
	
	
	3 242,93

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	145,23
	
	5,8092
	
	
	558,24
	
	3 242,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0036
	
	
	
	
	2,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0036
	
	
	569,98
	
	2,05

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,09
	
	0,0036
	
	
	591,34
	
	2,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,15

	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,4
	
	0,016
	92,95
	1,45
	134,78
	
	2,16

	
	[14.4.02.04-0175]
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,8
	
	0,032
	57,21
	1,51
	86,39
	
	2,76

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0019
	
	0,000076
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	6,23

	
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 258,26

	2.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,23
	
	0,0092
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 245,06

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	3 342,41

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 687,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	207 202,5
	
	8 288,1

	3
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=3,51/100
	100 м2
	0,0351
	
	0,0351
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,60793
	
	
	
	
	1 265,97

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	2,60793
	
	
	485,43
	
	1 265,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012285
	
	
	
	
	6,45

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,012285
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,72

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,35
	
	0,012285
	
	
	525,15
	
	6,45

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,057564
	115,43
	1,77
	204,31
	
	11,76

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,115128
	2,11
	1,61
	3,4
	
	0,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 285,29

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,154791
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,42

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 145,18

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	572,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	85 557,26
	
	3 003,06

	4
	ГЭСН15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
V=3,51/100
	100 м2
	0,0351
	
	0,0351
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,98701
	
	
	
	
	1 726,79

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	74
	1,15
	2,98701
	
	
	578,1
	
	1 726,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,78

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2430675
	
	
	
	
	127,64

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,84
	1,25
	0,036855
	37,32
	1,58
	58,97
	
	2,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,84
	1,25
	0,036855
	
	
	525,15
	
	19,35

	
	[91.07.07-041]
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4,7
	1,25
	0,2062125
	10,81
	1,62
	17,51
	
	3,61

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	4,7
	1,25
	0,2062125
	
	
	525,15
	
	108,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,25

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	
	0,0000042
	76 630,4
	1,23
	94 255,39
	
	0,4

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	
	0,0002106
	4 338,27
	1,6
	6 941,23
	
	1,46

	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,54
	
	0,194454
	353,61
	1,3
	459,69
	
	89,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 951,46

	4.1
	[04.3.01.12-0002]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
	м3
	1,87
	
	0,065637
	3 702,12
	1,35
	4 997,86
	
	328,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 854,43

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 668,99

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	772,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	134 497,44
	
	4 720,86

	5
	ГЭСН15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
V=3,51/100
	100 м2
	0,0351
	
	0,0351
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,073
	
	
	
	
	4 560,11

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	200
	1,15
	8,073
	
	
	564,86
	
	4 560,11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0377326
	
	
	
	
	20,15

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,0021938
	
	
	1 639,1
	
	3,6

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0021938
	
	
	679,6
	
	1,49

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,81
	1,25
	0,0355388
	37,32
	1,58
	58,97
	
	2,1

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,81
	1,25
	0,0355388
	
	
	525,15
	
	18,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,21

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,465
	
	0,0163215
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,48

	
	[01.7.07.29-0091]
	Опилки древесные
	м3
	0,1
	
	0,00351
	732,2
	2,24
	1 640,13
	
	5,76

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,01755
	56,11
	1,6
	89,78
	
	1,58

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,04
	
	0,001404
	4 800,85
	1,69
	8 113,44
	
	11,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 605,17

	5.1
	[04.3.01.07-0026]
	Раствор штукатурный, известковый, М150
	м3
	1,5
	
	0,05265
	3 589,79
	1,35
	4 846,22
	
	255,15

	5.2
	[06.2.01.02-0010]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	100
	
	3,51
	516,85
	1,44
	744,26
	
	2 612,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 580,26

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	4 122,23

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 907,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	384 688,89
	
	13 502,58

	6
	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4485
	
	
	
	
	247,41

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	39
	1,15
	0,4485
	
	
	551,63
	
	247,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002125
	
	
	
	
	1,24

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	525,15
	
	0,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,001875
	
	
	569,98
	
	1,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,001875
	
	
	591,34
	
	1,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,37

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0084
	531,44
	1,45
	770,59
	
	6,47

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0031
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,28

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,051
	
	0,00051
	25 237,94
	1,68
	42 399,74
	
	21,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,1

	6.1
	[14.3.02.03-0002]
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная
	т
	0,063
	
	0,00063
	67 474,82
	1,84
	124 153,67
	
	78,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,65

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	223,79

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	103,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	68 367
	
	683,67

	7
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,1639
	
	0,1639
	
	
	1 266,93
	
	207,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,65

	8
	02-15-1-01-0054
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 54 км
	т
	0,1639
	
	0,1639
	
	
	617,46
	
	101,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	23 584,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 314,86

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	45,09

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	188,87

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 726,61

	
	
	   перевозка
	
	
	308,85

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	15 503,73

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	14 934,6

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	7 281,14

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	45 800,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	27,57764

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,3548101

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	45 800,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	23 584,28

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 314,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	45,09

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	188,87

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 726,61

	
	
	      перевозка
	
	
	308,85

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 503,73

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 934,6

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 281,14

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	45 800,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	23 584,28

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 314,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	45,09

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	188,87

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 726,61

	
	
	      перевозка
	
	
	308,85

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 503,73

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 934,6

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 281,14

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	27,57764

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,3548101

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((7 726,61+0)*22%) = 1 699,85
	22%
	1 699,85

	
	
	Итого
	
	
	47 499,87

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	



