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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Монтаж системы экстренного оповещения на случай чрезвычайных ситуаций (подключение и монтаж тревожных кнопок) 1ый этаж и холл
	Контрольная панель С 2000М
АКБ
Блок резервного питания 5А
Сигнал 20М
Провод витая пара (бухта)
Кнопка вызова
Сирена маяк12
Расходные материалы
Монтажные работы
Пусконаладочные работы
	усл.ед
	1
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