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Российская Федерация
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА 
Ленинградской области
188356, Ленинградская обл.,
с.Рождествено, Большой пр.д.5
Тел./факс: (881371)62 232
E-mail: rozhdestveno@gmolo.ru

от «11» сентября 2026 г. 
	









ЗАПРОС 
ценового предложения
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области


[bookmark: _Hlk148449030]В связи с планированием проведения электронной закупки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, просим Вас предоставить ценовое предложение на вышеуказанный вид услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Запросу). 
Основные условия исполнения контракта:
Адрес выполнения работ: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, территория Рождественского территориального управления 
Срок действия контракта: с момента заключения до 31.12.2026 года.
Срок выполнения работ: по заявке Заказчика, в соответствии с Техническим заданием.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: сентябрь 2026 года.
Срок предоставления ценовой информации: до 16 сентября 2026 года.

Ценовое предложение может оформлено в свободной форме или в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Запросу.

         Адрес предоставления ценовой информации: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д.5 (с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: rozhdestveno@gmolo.ru.
Ценовое предложение может быть предоставлено посредством портала Электронный магазин Ленинградской области.
Контактные лица: Архипова Евгения Игоревна, тел.: 8 (813) 71 62232 доб.7, rozhdestveno@gmolo.ru.

Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление ценового предложения не обязывает стороны к последующему заключению Контракта.




Глава Рождественского  
территориального управления                                                 _____________ Попович В.В.





























Приложение № 1 
к Запросу
 ценового предложения
 от 11.09.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2): 42.11.20.300
[bookmark: _Hlk161065085]
1. Наименование работы – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

[bookmark: _Hlk31899151]2. Цель работы - выполнение работ по установке дорожного знака и нанесении разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и в зоне парковочных мест Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с описанием объекта закупки, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения.

3. Места выполнения работ и объёмы работ, подлежащие выполнению: 
3.1 Место выполнения работ - Российская Федерация, Ленинградская обл.,  Гатчинский район, Рождественское территориальное управление, автомобильные дороги общего пользования местного значения, согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.
 3.2. Объёмы работ, подлежащие выполнению, согласно приложения № 2 к описанию объекта закупки.

4. Общие положения:
4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства. Работы производить в соответствии ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
4.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.
4.3. Выполнять работы в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.  
4.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, а также в указанный в них срок устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе. 
4.5. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты выполненных работ. При производстве работ вести их поэтапную фотофиксацию, предоставлять материалы фотофиксации по требованию Заказчика при их приёмке.
4.6. Вести работы по Контракту при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, если таковые предусмотрены действующим законодательством РФ.
4.7. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. При выполнении работ, руководствоваться нормативными документами и рекомендациями, указанными в приложении № 3 к описанию объекта закупки.

5. Сроки выполнения работ:
5.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.
5.2. Окончание выполнения работ: 30.10.2026.

6. Требования к технологии выполнения работ:

6.1. Дорожные знаки
6.1.1. Дорожные знаки должны быть изготовлены с использованием плёнки II и III класса, ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
6.1.2.  Расстояние видимости знаков должно быть не менее 100 м.
6.1.3. На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.
6.1.4. Крепежные элементы (хомуты, болты, гайки), предназначенные для крепления дорожных знаков к опоре, должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или стали с антикоррозионным покрытием. 
6.1.5. Заготовка для основы дорожного знака должна быть изготовлена из стали по ГОСТ 14918-2020 «Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» толщиной 0,7 – 1,0 мм с первым классом цинкового покрытия. Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков.
Маркировка дорожного знака должна быть выполнена в соответствии с п. 5.5 ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования». 
[bookmark: _Hlk69995965]6.1.6. Знаки устанавливаются на опоры дорожных знаков - оцинкованные стойки диаметром 76 мм с железобетонным фундаментом.
6.1.7. Опора для дорожных знаков диаметром 76 мм должна соответствовать требованиям ГОСТ 32947-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования», иметь сертификат соответствия и содержать маркировку в соответствии с пунктом 5.5.1 ГОСТ 32947-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования». 
6.1.8. Поверхность основ знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. 
6.1.9. Конструкция дорожных знаков должна соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2, исключать деформации при зимнем содержании автодорог (в том числе от воздействия нагрузки от убираемого снега с автомобильных дорог дорожной снегоуборочной техникой при осуществлении скоростной снегочистки). 
Металлическая основа (подоснова) для дорожных знаков должна изготавливаться из оцинкованного листового металла. 
6.1.10. Кронштейн (крепежный элемент) для стандартных дорожных знаков должен изготавливаться из оцинкованного листового металла толщиной 2 мм. Все элементы подосновы дорожного знака крепятся с помощью контактной сварки 
6.1.11. Крепежные хомуты должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм, состоять из двух частей и иметь отверстие для резьбового соединения. 
6.1.12. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5 – 2,0 м;
6.1.13. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), должно быть:
– от 1,5 до 3,0 м – при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах.
6.1.14. Образцы дорожных знаков, планируемых к установке, должны быть предоставлены Заказчику до начала установки для проведения входного контроля на соответствие дорожных знаков требованиям данного описания объекта закупки. 

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
7.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком после получения от Подрядчика уведомления о выполнении работ и исполнительной документации, указанной в пункте 7.2 описания объекта закупки, в течение 20 рабочих дней. 
7.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приёмки выполненных работ, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нём Заказчиком делается отметка об этом.
7.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ.
[bookmark: _Hlk72923494]8.1. Гарантийный срок эксплуатации технических средств организации дорожного движения начинается с момента подписания Заказчиком документа о приемке:
 - 5 лет для знаков;
- 5 лет на стойки знаков;
- 1 год для разметки.

9. Приложения к описанию объекта закупки:
Приложение №1: Адресный перечень.
Приложение №2: Ведомость объемов работ.
Приложение №3: Перечень нормативных документов




























Приложение №1 к ООЗ

Адресный перечень
	№
	Адрес
	Вид работ
	Вид дорожного знака / разметки / ИДН
	Количество

	1
	РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Терещенко, д.3
	
	 
	

	
	
	Нанесение разметки на асфальтовом покрытии
	1.14.1.
пешеходный переход
	2 шт.

	2
	РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово (парковка у детского садика)
	Установка дорожного знака с установкой опоры
	6.4.17д
Парковка для инвалидов
	1 шт.

	3
	РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово (парковка у детского садика)
	Нанесение разметки на асфальтовом покрытии
	1.24.3.
Инвалиды
	1 парковочное место

	
	
	
	
	

	4
	РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Терещенко (парковка у детского садика)
	Нанесение разметки на асфальтовом покрытии
	1.24.3.
Инвалиды
	1 парковочное места

	
	
	
	
	



Приложение №2 к ООЗ

Ведомость объемов работ


	№
	Наименование работ и услуг
	Количество
	Единица измерения

	1
	Монтаж стойки d=76 мм оцинкованной на фундаментном блоке с установкой знака (без стоимости знака)               
	1
	шт.

	2
	Монтаж дорожных знаков (без стоимости знаков)
	1
	шт.

	3
	Нанесение дорожной разметки из холодного пластика белого
	9
	м2













Приложение № 3 к ООЗ	
Перечень нормативных документов
	№ п/п
	№ нормативного документа
	Наименование норматива

	1. 
	Закон № 184-ФЗ
	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

	2. 
	Закон № 196-ФЗ
	Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

	3. 
	Закон № 257-ФЗ
	Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	4. 
	Приказ Минтранса России № 402
	Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 2012 г. № 402 (ред. от 20.03.2023) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

	5. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Национальный стандарт Российской Федерации.
Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

	6. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Национальный стандарт Российской Федерации.
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

	7. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации.
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	8. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Национальный стандарт Российской Федерации.
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	9. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации.
Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения

	10. 
	ГОСТ 32945-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	11. 
	ГОСТ 32946-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля

	12. 
	ГОСТ 14918-2020
	Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

	13. 
	ТР ТС 014/2011
	О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»














Приложение № 2 
к Запросу
 Коммерческого Предложения
от 11.09.2026 г.

Наименование компании
ИНН/КПП
Юридический адрес
Телефон
Электронный адрес

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ответ на Запрос ценового предложения от 11 сентября 2026 года
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области

[bookmark: _GoBack]             Мы предлагаем выполнить работы по на содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области в соответствии с Техническим заданием  (Приложение №1 к запросу ценового предложения 11 сентября 2026 года).
	№
	Наименование работ и услуг
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Монтаж стойки d=76 мм оцинкованной на фундаментном блоке 
	1
	шт.
	
	

	2
	Монтаж дорожных знаков (с учетом стоимости знака)
	1
	шт.
	
	

	8
	Нанесение дорожной разметки из холодного пластика белого
	9
	м2
	
	

	ИТОГО (в том числе НДС___%)
	




Стоимость данного вида работ составит: ____ рублей.
Расчет произведен в соответствии с таблицей
Срок действия предлагаемой цены: _______________

Руководитель                                                                   ____________________/___________/



Исп. Архипова Евгения Игоревна
8(81371)62-232 доб.7
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