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                                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Поставка строительных материалов для ремонтных работ. 

 Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части.
Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68
Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.
Сроки (периоды) поставки товара: 3 календарных  дня с момента   подписания Договора.
В цену контракта включены: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение аукционного задания по ассортименту и объему заявленных в лоте позиций.
Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.
Гарантийный срок: 12 месяцев с момента поставки товара.
Сроки и условия оплаты поставок товара Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 
Срок оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара, на основании выставленного счета (счета-фактуры) после подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара.
 








Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
Единица измерения товара по всем позициям – штука.
	№
	Наименование
	Технические характеристики, назначение

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование параметра 
	Значение параметра 
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	
	

	1
	Пена монтажная



	Вид тары-балон
Вид балона –под пистолет
Работы-внутрение, наружные
Область применения – универсальная
Максимальная температура использования-+30 °С
Минимальная температура использования-+5 °С
Время полного застывания-24 ч
Вид-профессиональная
Время отвердивания,мин-10
Сезонность- летняя
	Объем вещества в балоне,мл
	≥ 750  и  ≤ 760
	шт
	90






	
	
	
	Остаточный срок годности, месяц
	≥15
	
	

	2
	Клей для плитки 


	Класс прочности-С1
Морозостойкость- F100
Применение-монтаж,склеивание
Назначение-приклеивание всех типов керамической плитки
Прочность на сжатие, кгс/см2М50 кгс/см2
Вяжущий копонент-цемент
Вес,кг-25

	Остаточный срок годности, месяц
	≥10
	шт
	3

	3
	Арматура 

	Диаметр,мм-12
Поверхность-рифленная
Материал- низколегированная сталь
	
	
	мп
	2280

	4
	Щебень гранитный 


	Объем в мешках, кг-40
Насыпная плотность-1400 кг/м3
Марка прочности-М1200
	Фракция,мм
	≥ 20  и  ≤ 40
	шт.
	2

	5
	Клей-пена 


	Объем,л-0,75
Вид баллона - под пистолет
Вид тары- ллон
Сезонность- всесезонный
Расход-750 мл/12 кв.м
Температура применения-от -10°C до 35°C
Морозостойкий-да
Основа клея-полиуретан
Теплоизоляция-есть
	Остаточный срок годности, месяц
	≥15
	шт
	10

	6
	Краска 

	Вес,кг-14
Цвет-супербелый
Основа-водно-дисперсионная
Вид работ-для внутренних работ
область применения:Для стен, потолков
свойства:Супербелая
для материалов:Бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, ДСП, ДВП, обои
расход:8м2/кг
	Остаточный срок годности, месяц
	≥18
	шт.
	3

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Паста колеровочная, Цвет-желтый

	Тип-колер
Работы-внутренние,наружные
Цвет-желтый Объем,мл-100
	
	
	шт
	2

	8
	Паста колеровочная, Цвет-синий

	Тип-колер
Работы-внутренние,наружные
Цвет-синий 
Объем,мл-100
	
	
	шт.
	2

	9
	Лента малярная 


	Длина,м – 25
Ширина, мм-48
Тип клейкой ленты-односторонняя
Цвет-белый
	
	
	шт
	20

	10
	Штукатурка 



		Тип товара:-Штукатурка
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Жизнеспособность раствора, мин:60
	

	Прочность на сжатие, МПа:5.5
	

	
	

	Min температура применения:
	+5

	Max температура применения:
	+30

	
	

	
	

	Расход кг/м2/мм: 1
	

	Основания:бетон,
Состав-гипсовая основа,минеральные и модифиуированные добавки
	

	
	

	Основа: гипс
	

	Применение:для стен, потолков
Тип работ-внутренние
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Форма выпуска: суха\я смесь
Вес, кг-30
	



	Время высыхания, сутки

	≥ 3  и  ≤ 6


	шт
	2

	
	
	
	Толщина слоя,мм
	≥ 4  и  ≤ 50

	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности, месяц
	≥5
	
	

	11
	Фиксатор арматуры «Опора Кубик»

 
	Применение-устройство горизонтальных конструкций(перекрытия,бетонные полы, фундаментные плиты), для формирования защитного слоя бетона
Количество в упаковке,шт-25
	Диаметр арматуры
	≥ 4  и  ≤ 16

	упаковка
	2

	
	
	
	Толщина защитного слоя
	≥ 10  и  ≤ 25

	
	

	12
	Шпатлевка полимерная 


	Цвет-белый
Назначение-предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях
Основа-полимерная
Вес, кг-20

	Расход , кг/м2
	≥ 1  и  ≤ 1.2

	шт
	4



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

