
ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание лифтов
                               ИКЗ 263470200500747020100100020000000000
г. Волхов                                                                                                                              «_____» _____________  2026г.

1.СТОРОНЫ ДОГОВОРА
_____________________________________________ в лице __________________________, действующего на основании _____________,  именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК",  с одной стороны  и Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 10 "Светлячок" комбинированного вида" г. Волхов (краткое наименование - МДОБУ" Детский сад № 10 "Светлячок") в лице Заведующего Сорокиной Светлана Ивановна, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем  "ЗАКАЗЧИК",  с другой стороны), с соблюдением требований п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в объеме и по адресу, указанному в Приложении №1, №2, являющимися неотъемлемой частью Договора: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ул.Расстанная, д.4а, а ЗАКАЗЧИК (владелец, собственник или балансодержатель лифтового оборудования, неотделимого от здания) оплачивает все выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1.1.  ПОДРЯДЧИК обязуется проводить работы по техническому обслуживанию лифтов, в соответствии с Инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, с Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №824 (ред. от 29.11.2024), Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 августа 1998г. №53, ГОСТом Р 53387-2009. (ИСО/ТС 14798:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.09.2009 N 324-ст), ГОСТом Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке, ГОСТом Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», ГОСТом Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТом Р 55965-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 94-ст), ГОСТом Р 56943-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.06.2016 N 462-ст), ГОСТом 33984.3-2017. (EN 81-50:2014). Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1229-ст), ГОСТом 34582-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1039-ст), ГОСТом Р 58053-2018 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ, ГОСТом 33653-2019. (EN 81-71:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищенность" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1043-ст), ГОСТом Р 58495-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Модернизация находящихся в эксплуатации лифтов. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.08.2019 N 526-ст), ГОСТом Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1114-ст), ГОСТом Р 55969-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2023 N 1094-ст)., ГОСТ 34303-2024. Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2024 N 1206-ст), ГОСТом 34441-2024. Межгосударственный стандарт. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 03.07.2024 N 896-ст), Постановлением правительства РФ от 20.10.2023г №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», а также другими нормативными документами фирмы.
3.1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет следующие виды работ: 

- техническое обслуживание лифтов согласно Приложения №1 с учетом п.3.1.11, п.3.1.12 в объеме согласно Приложения №2;                       
- аварийно-техническое обслуживание (пуск остановившихся лифтов в работу в рабочее или согласованное с ЗАКАЗЧИКОМ время, освобождение блокированных в кабине лифта пассажиров в срок не более 30 минут после поступления информации на диспетчерский пункт ПОДРЯДЧИКА).
- диспетчерское обслуживание лифтов;

- приобретение материалов на техническое обслуживание лифтов, материалы оплачивает по счету ЗАКАЗЧИК.
ПРИМЕЧАНИЕ:

- Капитальный ремонт (замена), модернизация осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ по отдельным договорам и в предмет настоящего Договора не входит.           
3.1.3. ПОДРЯДЧИК назначает для производства работ из числа инженерно-технических работников лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, электромехаников - ответственных за исправное состояние лифтового оборудования.
3.1.4. ПОДРЯДЧИК обеспечивает обслуживающий персонал (электромехаников и др.)          производственными инструкциями, Правилами, а лиц, ответственных за организацию работ по техническому            обслуживанию и ремонту лифтов - должностными инструкциями (Положениями), Техническим регламентом (ТР ТС 011/2011) и др. нормативно-технической документацией
3.1.5. ПОДРЯДЧИК организует обучение и периодическую проверку знаний персонала, осуществляющего техническое обслуживание лифтов.
3.1.6. ПОДРЯДЧИК обеспечивает своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением  выполнение всех видов работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования  в целях: поддержания и восстановления его работоспособности, обеспечения безопасной эксплуатации, а также предотвращения сбоев в работе, с соблюдением требований действующего Технического регламента (ТР ТС 011/2011), ГОСТов, Правил охраны труда и техники безопасности, Правил пожарной безопасности, а также требований Должностных и Производственных инструкций  для обслуживающего персонала.
3.1.7. ПОДРЯДЧИК проводит подготовку лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию, и сообщает Заказчику дату его проведения (при наличии договора с инженерно-консультативным центром).

3.1.8. ПОДРЯДЧИК принимает участие в проверках, проводимых уполномоченными на это организациями, а также в комиссии по расследованию аварий или   несчастных случаев.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

-ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за несчастные случаи и нанесение ущерба лифтовому оборудованию в случаях вмешательства ЗАКАЗЧИКА, его работников или какой-либо третьей стороны в оборудование лифтов;

-ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за несчастные случаи и нанесение ущерба оборудованию лифтов, явившихся результатом нарушения Правил безопасной эксплуатации и Правил пользования лифтами или хулиганских действий; 
-ПОДРЯДЧИК остановит эксплуатацию лифтов при наличии одного из указанных условий и обеспечит пуск лифтов в работу после уведомления ЗАКАЗЧИКОМ об устранении вышеуказанных замечаний и дефектов за отдельную плату.

3.1.9. ПОДРЯДЧИК принимает и регистрирует заявки, устраняет технические неполадки в работе лифтового оборудования. 

Телефон аварийной службы: _____________________________________,

__________________________________________________.
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК не выполняет в рамках настоящего договора за свой счет работы по ремонту или замене оборудования лифтов, вышедших из строя вследствие умышленной порчи и по любым иным причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА. Данные аварийные работы выполняются ПОДРЯДЧИКОМ за счет ЗАКАЗЧИКА по отдельной его заявке и на отдельных финансовых условиях (договору).
3.1.10. ПОДРЯДЧИК участвует в составлении акта на вывод оборудования лифта из строя по причине умышленной его порчи или иным причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА. При неявке представителя ЗАКАЗЧИКА после поступления извещения от ПОДРЯДЧИКА, последний составляет односторонний акт, копия которого направляется ЗАКАЗЧИКУ.
3.1.11. ПОДРЯДЧИК производит замену любых вышедших из строя лифтовых комплектующих из материалов, поставляемых ПОДРЯДЧИКОМ с учетом п.3.1.12.   

3.1.12. ПОДРЯДЧИК производит в рамках настоящего Договора замену всех вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов оборудования лифта, кроме нижеперечисленных, относящихся к капитальному ремонту согласно п.7.7. ГОСТа Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»:
- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- уравновешивающих канатов, цепей;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

ПОДРЯДЧИК производит замену данного оборудования, относящегося к капитальному ремонту, по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ, совершенного в письменной форме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы, относящиеся к капитальному ремонту, могут быть выполнены ПОДРЯДЧИКОМ из оборудования, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ, за отдельную плату на основании заключенного соглашения, совершенного в письменной форме.
3.1.13. ПОДРЯДЧИК сообщает ЗАКАЗЧИКУ о введении новых Правил и дает предложения по возможным техническим усовершенствованиям, а также уведомляет ЗАКАЗЧИКА о необходимости ремонта или замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, узлов, деталей лифтов, замена которых не предусмотрена настоящим Договором.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК не обязан за свой счет поставлять или устанавливать на первоначальное оборудование лифтов, новую оснастку, которая может быть запрошена в рамках новых норм и правил или по рекомендации третьей стороны.        
ПРИМЕЧАНИЕ Гарантийные обязательства на оборудование действуют согласно гарантийным срокам завода изготовителя, отраженным в паспортах лифтов. Гарантии на работы обеспечиваются по договору с монтажной организацией.      

3.1.14. В случае выключения из работы лифтового оборудования ЗАКАЗЧИКОМ или длительной его остановки (более 12 недель), ПОДРЯДЧИК выполнит пусконаладочные работы необходимые для пуска его в эксплуатацию за отдельную плату.

3.1.15. ПОДРЯДЧИК обеспечивает сохранность паспортов лифта, технической документации лифта, получаемой от ЗАКАЗЧИКА, и своевременно вносит в них необходимые записи, изменения и дополнения.

3.1.16. ПОДРЯДЧИК при исполнении настоящего договора обязуется соблюдать требования правил охраны труда, правил промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, действующие на территории ЗАКАЗЧИКА; обеспечить выполнение природоохранных мероприятий, обеспечить чистоту на объекте.
4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1.1. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить стоимость услуг ПОДРЯДЧИКА в размере и сроки, оговоренные пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Договора.
- ЗАКАЗЧИК производит оплату материалов, необходимых для выполнения работ, указанных в п.3.1.2. настоящего договора, на основании предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ счетов, согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ
4.1.2. ЗАКАЗЧИК назначает:

- лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифта, в соответствии с действующим Техническим регламентом о безопасности лифтов (ТР ТС 010/2011). 

4.1.3. ЗАКАЗЧИК организует диспетчеризацию лифтового оборудования, его диспетчерское обслуживание и передачу информации ПОДРЯДЧИКУ, согласно требованиям Технического регламента (ТР ТС 010/2011).
4.1.4. ЗАКАЗЧИК: 
- организовывает обучение технического персонала, проводит периодическую проверку знаний, обеспечивает производственными инструкциями и выполнение ими требований Технического регламента ТР ТС 011/2011 и производственных инструкций.

4.1.5. ЗАКАЗЧИК обеспечивает постоянное и надежное запирание замками дверей машинных помещений.

4.1.6. ЗАКАЗЧИК обеспечивает достаточное и безопасное освещение подходов к машинным помещениям и этажных площадок для выполнения персонала ПОДРЯДЧИКА работ по техническому обслуживанию лифтов.

4.1.7. ЗАКАЗЧИК оплачивает и обеспечивает надежное электроснабжение на вводное устройство лифта в машинном помещении, а также содержит в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта.
4.1.8. ЗАКАЗЧИК поддерживает регламентированный температурный режим в пределах + 5°С - + 35°С в шахтах, машинных помещениях лифтов в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода-изготовителя, исключает попадание влаги на оборудование лифта, а в случаях затопления приямков (машинных помещений) своими силами производит удаление воды и их осушение.   

4.1.9. ЗАКАЗЧИК проводит любой ремонт машинных помещений, помещений со вспомогательным оборудованием, шахт, окраску ограждений шахт, а также другие работы в соответствии с требованиями Технического регламента. Работы в машинных помещениях и шахтах должны согласовываться с ПОДРЯДЧИКОМ и производиться в присутствии его персонала.

4.1.10. ЗАКАЗЧИК проводит разъяснительную работу “Правил пользования лифтами” и бережному отношению их к лифтовым установкам.

4.1.11. ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ необходимую документацию, инструкции по эксплуатации, электрические схемы.

4.1.12. ЗАКАЗЧИК немедленно уведомляет ПОДРЯДЧИКА в случае ненормального функционирования оборудования или же в случае планирования им работ, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию оборудования лифтов, а также временного выключения лифтов из работы.

4.1.13. ЗАКАЗЧИК производит уборку кабин лифтов и очистку наружных стен шахт с собственными силами.

4.1.14. ЗАКАЗЧИК через ответственное лицо за эксплуатацию лифтов обязан извещать ПОДРЯДЧИКА обо всех случаях нарушения эксплуатации лифтового оборудования независимо от того, привели ли данные нарушения к остановке оборудования или его поломке.
4.1.15. ЗАКАЗЧИК принимает участие в составлении актов на выход оборудования лифтов из строя по причине его порчи (поломки) или иным причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА.

4.1.16. ЗАКАЗЧИК, в соответствии с ПТЭЭП, проводит один раз в шесть лет измерение полного сопротивления петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью). Протокол измерений данного сопротивления должен быть передан ПОДРЯДЧИКУ.

ЗАКАЗЧИК, в соответствии с Техническим регламентом, проводит ежегодное техническое освидетельствование лифтов в ИКЦ.

4.1.17. ЗАКАЗЧИК немедленно уведомляет орган Северо-западного управления Ростехнадзора по месту регистрации лифта, ПОДРЯДЧИКА о происшедшем несчастном случае или аварии, обеспечивает сохранность места аварии (несчастного случая) до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимает участие в работе комиссии по расследованию аварии (несчастного случая). 
4.1.18. ЗАКАЗЧИК обязан произвести ежеквартальную сверку расчетов, с оформлением двухстороннего акта, не позднее 30 числа следующего за отчетным месяца.
5. ГАРАНТИИ
5.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполняемых им работ по техническому обслуживанию лифтов, их соответствие Стандартам, нормам и Правилам.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае привлечения ЗАКАЗЧИКОМ любой третьей стороны для производства работ по пунктам 3.1.11.  и 3.1.12. настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК приступит к исполнению своих обязанностей только после проведения инспекции и производства пусконаладочных работ за отдельную плату, либо после проведения инспекции и проведения пусконаладочных работ за отдельную плату.
6.  ФОРС - МАЖОР (непредвиденные обстоятельства)
6.1. Обязательства сторон прекращаются невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством непреодолимой силы, за которое ни одна из сторон не отвечает (война, стихийные бедствия и другие, чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства).
ПРИМЕЧАНИЕ: К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника нужных для исполнения товаров или необходимых денежных средств.

6.2. Если в результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки вправе требовать их возмещения в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие форс - мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону. С прекращением вышеуказанных обстоятельств и (или) их последствий, пострадавшая сторона должна немедленно возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

6.4. Сторона, понесшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего Договора, если это было вызвано форс - мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение другой стороной.
7. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1.   Договорная цена услуг  согласно п. 3.1.3 договора по Приложению № 1,  составляет 11 643 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок три) рублей  00 копеек, в том числе НДС – 5%, в сумме 554 руб. 43 коп., на основании ФЗ от 12.07.2024г №176-ФЗ (п.72, ст.2, ч.2, ст.8; п.8 ст.164 НК РФ),  за  4 (четыре) лифта ежемесячно.
Договорная цена составит 46 572 (сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, (за 4 месяца обслуживания) в том числе НДС – 5%, в сумме 2 217 руб. 71 коп., на основании ФЗ от 12.07.2024г №176-ФЗ (п.72, ст.2, ч.2, ст.8; п.8 ст.164 НК РФ).

7.2. Оплата за оказанные Услуги осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными     бюджетными ассигнованиями. Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
ЗАКАЗЧИК оплачивает стоимость услуг ПОДРЯДЧИКА по настоящему договору на основании счета на оплату, актов сдачи-приемки за выполненный объем, счет-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Корректировка расчетов с ЗАКАЗЧИКОМ за текущий месяц (простои лифтов, некачественная работа лифтового оборудования и др.) производится в следующем за отчетным месяце, путем оформления акта (актов) за подписью ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА с указанием причины и времени простоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения актов приёмки выполненных работ ЗАКАЗЧИК не предъявит документально обоснованных претензий по выполненным работам ПОДРЯДЧИКУ за текущий месяц, то они считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате ЗАКАЗЧИКОМ.  
           7.3 Цена Договора является твердой и определена на весь срок действия Договора. Оплата услуг, оказанных в декабре текущего года производится на основании счета, выставленного не позднее 10 декабря, с предоставлением акта выполненных работ не позднее 31.12.2026г.

7.4 Для оперативного обмена информацией Стороны направляют друг другу документы посредством факсимильной или электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов.

Факс Заказчика   (81363) 21 334,  эл. почта svetads10@mail.ru
Факс Подрядчика Подписание договора, оформление и обмен документами в рамках исполнения настоящего Договора могут быть осуществлены в единой информационной системе в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.АРБИТРАЖ.
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его неисполнением, будут по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче в арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим российским законодательством. Решение арбитража будет окончательным и обязательным для обеих сторон.
10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора  и действует до 31.12.2026г. 
Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. ПОДРЯДЧИК вправе немедленно приостановить оказание услуг по настоящему договору и (или) расторгнуть действие настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК не оплачивает в положенные сроки счета, предъявляемые в рамках настоящего договора, или нарушает требованиям Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 №1744 (ред. от 03.02.2023) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011.
11.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. В случае передачи зданий в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другому лицу ЗАКАЗЧИК своевременно письменно извещает ПОДРЯДЧИКА. Это не освобождает ЗАКАЗЧИКА от оплаты всех причитающихся платежей по Договору за выполненные ПОДРЯДЧИКОМ услуги. Изменения, не оговоренные настоящим Договором, могут быть приняты взаимным письменным соглашением сторон.

11.2.  Стороны регулируют разногласия по заключению, изменению и расторжению договора в 30-тидневный срок со дня получения стороной уведомления от другой стороны.
12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. ПОДРЯДЧИК, не являясь ни собственником, ни балансодержателем лифтов не несет бремя содержания лифтового оборудования. 
13.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
НЕТ

К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Ведомость объемов работ по комплексному техническому обслуживанию лифтов на 2026г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов

После подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности сторон утрачивают юридическую силу. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой Стороны.              
14. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:



	МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок»
	

	Юр. адрес: 187403, РФ, Ленинградская область, г. Волхов, ул.Вали Голубевой, д.16
Факт. адрес: 187403, РФ, Ленинградская область, г. Волхов, ул.Расстанная, д.4а
Эл.почта: detskiysad_10@mail.ru; svetads10@mail.ru
Тел./факс 8(81363) 7-40-30; 7-40-33
ИНН 4702005007   КПП 470201001         

ОГРН 1024700531635
ОКПО 41799021 ОКОПФ 75403 ОКФС 14                 

ОКТМО 41609101001 ОКВЭД 85.11               

ОКАТО 41408000000
Расч.счет: 03234643416090004500

ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

Кор.счет: 40102810745370000098

Лицевой счет 2007602200, 2107602300 в Комитете финансов Волховского МР

БИК 044030098
	

	
	Заведующий МДОБУ«Детский сад №10 «Светлячок»



_______________________ / С.И.Сорокина /
М.П.
	
	Директор



_______________________ /                  /
    М.П.


Приложение № 1

к договору № ____________ 

от «_____»____________2026г.
Ведомость объемов работ по 

комплексному техническому обслуживанию лифтов 

на 2026г.

Участок: Волховский

Заказчик: МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»

	№ п/п
	Адрес установки лифта
	Регистрационный номер
	Техн. Характеристика лифта
	Год установки
	сменность
	Стоимость обслуживания за месяц (в том числе НДС – 5%), (в руб.)
	Примечание

	
	
	
	назначение
	г/п
	Привод дверей
	Кол-во останов.
	
	
	
	

	1
	ул. Расстанная д. 4а
	74799
	м/г
	100
	А
	3
	
	
	2 184,00
	

	2
	ул. Расстанная д. 4а
	74806
	м/г
	100
	А
	4
	
	
	2 310,00
	

	3
	ул. Расстанная д. 4а
	74814
	м/г
	100
	А
	3
	
	
	2 184,00
	

	4
	ул. Расстанная д. 4а
	64278
	П
	1000
	
	4
	
	
	4 965,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО сумма в месяц:
	11 643,00
	

	
	В том числе НДС -5%:
	554,43
	


ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК
Заведующий МДОБУ                                                                                                                         Директор

«Детский сад № 10 «Светлячок»                                                                                                      

___________________ С.И. Сорокина                                                                                              ________________ 
 М.П.                                                                                                                                                     М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	к договору № _____
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	от «__»________2026г.
	

	
	
	Перечень работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 раз в месяц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка оборудования на посадочной площадке
	
	
	

	1
	Проверка состояния вызывного аппарата
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка состояния створок и резиновых обкладок дверей шахты (ДШ)
	
	
	

	3
	Проверка зазоров между обкладками сомкнутых створок ДШ
	
	
	
	

	4
	Проверка исправности замка ДШ
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка состояния светового табло
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка освещения на площадке
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка состояния купе кабины
	
	
	
	
	

	1
	Проверка состояния купе кабины: целостность и исправность панели приказов и ее щитов ограждения,

	
	створок ДК, кнопок, металлического обрамления, резиновых обкладок створок, вентиляционных решеток,

	
	состояние плафона освещения и целостность ламп.
	
	
	
	
	

	2
	Проверка зазоров между обрамлением ДК и створками при закрытых створках
	
	

	3
	Проверка зазора между низом створок ДК и порогом
	
	
	
	

	4
	Проверка зазора между обкладками сомкнутых створок ДК
	
	
	
	

	5
	Проверка связи с диспетчером
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка работы реверса дверей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка передвижения в кабине по этажам
	
	
	
	

	1
	Проверка работы приказного аппарата, комфортности поездок
	
	
	
	

	2
	Проверка точности остановки на всех этажах
	
	
	
	
	

	3
	Проверка замка и контакта ДК
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка состояния створок ДШ, вызывных аппаратов, зазоров на каждом этаже
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка состояния оборудования в машинном помещении
	
	

	1
	Проверка подхода к машинному помещению, освещения, исправности замка в машинное помещение

	2
	Проверка освещения в машинном помещении
	
	
	
	
	

	4.1
	Проверка тормозного устройства
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка равномерности отхода тормозных колодок
	
	
	
	

	2
	Проверка износа, замасливания и крепления фрикционных накладок к колодкам, состояния рычагов,
	

	
	шарнирных соединений, целостности пружин.
	
	
	
	

	3
	Очистка накладок от загрязнений, промывка тормозного шкива, замена пружины
	
	

	4.2
	Проверка редуктора лебедки
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка уровня масла в редукторе
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Осмотр канатоведущего шкива КВШ и отводного блока
	
	
	
	

	1
	Проверка состояния канатоведущего шкива (КВШ) и отводного блока
	
	
	

	4.4
	Проверка лебедки
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка работы лебедки
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Проверка конечного выключателя
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	
	
	
	
	

	1
	Проверка расположения упоров концевого выключателя при нахождении кабины на уровне точной остановки

	4.6
	Осмотр вводного устройства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 раз в полугодие
	

	1
	Проверка оборудования на посадочной площадке
	
	
	

	1.1
	Проверка зазоров между обрамлением и створками ДШ
	
	
	
	

	1.2
	Проверка зазоров между низом створок ДШ и порогом
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка состояния оборудования в машинном помещении
	
	

	2.1
	Проверка тормозного устройства
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка и регулировка хода якоря тормозного электромагнита
	
	
	

	2
	Проверка и регулирование установочных размеров пружины тормозного устройства
	

	3
	Проверка состояния клеммных соединений проводов в электромагните
	
	
	

	4
	Смазка шарнирных соединений тормоза согласно карте смазки
	
	
	

	2.2
	Проверка редуктора лебедки
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка отсутствия течи масла в редукторе 
	
	
	
	
	

	2
	Проверка осевого люфта червяка редуктора
	
	
	
	
	

	3
	Проверка бокового зазора в зацеплении при износе червячной пары редуктора
	
	

	2.3
	Осмотр канатоведущего шкива КВШ и отводного блока
	
	
	
	

	1
	Очистка ручьев шкива и отводного блока от грязи
	
	
	
	
	

	2
	Проверка крепления КВШ на валу
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка состояния подшипников и отводного блока канатоведущего шкива (КВШ)
	
	

	4
	Проверка износа ручьев КВШ и отводного блока
	
	
	
	
	

	2.4
	Проверка ограничителя скорости (ОС)
	
	
	
	
	

	1
	Очистка ограничителя скорости (ОС) от грязи
	
	
	
	
	

	2
	Проверка на отсутствие люфта в подшипниках ОС
	
	
	
	
	

	3
	Проверка исправности пружины, наличие шплинтов, надежности крепления ОС
	
	

	4
	Проверка равномерности отхода грузов в ОС
	
	
	
	
	

	2.5
	Проверка конечного выключателя
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка состояния контактов, затяжку клеммных соединений проводов конечного выключателя

	2.6
	Осмотр канатов 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка канатов на наличие масла, грязи, механических повреждений и износа
	
	
	

	2.7
	Осмотр шкафа управления
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка шкафа управления
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка крепления проводов, легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле в шкафу

	
	управления
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Осмотр вводного устройства (ВУ)
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка вводного устройства (ВУ)
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка зазоров между губками пинцетов ВУ
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работы электросхемы и электроаппаратов на всех режимах работы лифта
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка оборудования с посадочной площадки
	
	
	

	1
	Проверка исправности крыши и люка, исправности освещения в шахте
	
	
	

	2
	Проверка работы электросхемы лифта в режиме управления с крыши
	
	
	

	3
	Проверка действия контакта ловителей
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка действия контакта слабины канатов
	
	
	
	
	

	5
	Проверка крепления канатов на кабине
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка оборудования привода дверей кабины
	
	
	

	1
	Проверка крепления и натяжения каната связи створок
	
	
	
	

	2
	Проверка крепления электродвигателя, редуктора, упоров, роликов, линеек и др. деталей, открывания  
	

	
	створок двери кабины
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка натяжения ремня привода дверей
	
	
	
	
	

	4
	Проверка правильности установки контактов ВКО и ВКЗ
	
	
	
	

	5
	Проверка износа червячной пары
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка уровня масла в редукторе
	
	
	
	
	
	

	7
	Проверка отсутствия течи масла
	
	
	
	
	
	

	8
	Проверка зазора между верхней кромки водила и резиновыми амортизаторами упоров
	

	9
	Проверка зазора между роликом водила и упором каретки при закрытых дверях
	
	

	10
	Проверка зазора между боковой поверхностью шкива и упором отводки
	
	
	

	11
	Проверка перекрытия штифтом упора отводки
	
	
	
	
	

	12
	Проверка зазора между упором и замком дверей кабины
	
	
	
	

	13
	Проверка зазора между линейкой и контрроликами кареток
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка состояния верхней балки дверей шахты (ДШ)
	
	
	

	1
	Проверка крепления направляющих линеек, роликовых подвесок
	
	
	

	2
	Проверка зазоров между штоками выключателей и упорами защелок замков автоматического запирания створок.

	3
	Проверка зазоров между защелками замков и упорами кареток
	
	
	

	4
	Проверка зазоров между контрроликами кареток и линейками
	
	
	
	

	5
	Проверка зазоров между каретками и замками
	
	
	
	
	

	6
	Проверка зазоров между амортизаторами и упорами
	
	
	
	

	7
	Проверка зазоров между коромыслом и упорами кареток
	
	
	
	

	8
	Проверка взаимного смещения роликов защелок в вертикальной плоскости
	
	

	9
	Проверка перекрытия защелки
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Проверка зазора между рабочей кромкой зуба защелки и кромкой окна блока контроля
	

	11
	Проверка хода рычага запора
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проверка зазора между роликом рычага шахтной двери и боковой поверхностью скобы
	

	13
	Проверка глубины входа ролика в паз скобы
	
	
	
	
	

	14
	Проверка перекрытия пальцем рычага защелки замка
	
	
	
	

	15
	Смазка оси рычагов замка и контакта дверей кабины, оси ролика водила привода дверей кабины, оси защелок рычагов и контактов дверей шахты, механизма включения ловителей согласно, карты смазки.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Осмотр оборудования в шахте в режиме ревизия
	
	
	

	1
	Проверка крепления направляющих кабины и противовеса
	
	
	
	

	2
	Проверка износа вкладышей направляющих башмаков кабины и противовеса
	
	

	3
	Проверка крепления грузов противовеса, состояние пружин противовеса
	
	
	

	4
	Проверка направляющих кабины и противовеса, состояние стыков
	
	
	

	5
	Смазка шарниров подвесок кабины и противовеса согласно, карты смазки
	
	

	6
	Проверка и регулировка проходных зазоров: между датчиками точной остановки и шунтом;
	

	
	между шунтом и дном датчика; симметричность расположения шунта
	

	
	между торцами оси ролика этажного переключателя и дном комбинированной отводки
	

	
	между корпусом этажного переключателя и комбинированной отводкой
	
	
	

	7
	Проверка зазора между отводкой кабины и порогом двери шахты
	
	
	

	8
	Проверка зазора между клиньями ловителей и направляющими
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проверка оборудования приямка и низа кабины
	
	
	
	

	1
	Проверка работы подвижного пола от нагрузки
	
	
	
	
	

	2
	Проверка и регулировка хода пола
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка зазора в подпольном контакте 
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка состояния верхней балки шахтной двери первого этажа
	
	
	

	5
	Очистка приямка от мусора
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости
	
	
	
	

	7
	Осмотр буферных устройств кабины и противовеса
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 раз в год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка состояния оборудования в машинном помещении
	
	

	1.1
	Осмотр вводного устройства (ВУ)
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка исправности цепи заземления
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка оборудования приямка и низа кабины
	
	
	
	

	1
	Смазка шарниров натяжного устройства ограничителя скорости
	
	
	

	2
	Смазка шарниров подвижного пола согласно карте смазки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ: в случае обнаружения неисправностей и отклонений технических параметров при проверке лифтового оборудования, электромеханик устраняет неисправности и проводит регулировку и настройку.
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            Заведующий                                                                      Директор 
____________________ /С.И. Сорокина/                       ______________________/ __________/

                                  м.п.                                                                                                          м.п.
 «____» ________________ г.                                                                   «____» _________________ г.
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