Описание объекта закупки
на проведение геотехнического мониторинга объекта: «Строительство административного здания ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45

	№ п/п
	Наименование
	Основные данные

	1
	2
	3

	1.
	Объект
	«Строительство административного здания ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»

	2.
	Адрес объекта
	Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45

	3.
	Заказчик
	 ГКУ «УС ЛО»

	5.
	Виды работ
	Геотехнический мониторинг 

	 6.
	Цель
	1. - Систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкций сооружений и геологической среды;
2. - Своевременное выявление отклонений контролируемых параметров (в т.ч. их изменений, нарушающих ожидаемые тенденции) конструкций строящегося объекта и его основания от заданных проектных значений, параметров грунтового массива и окружающей застройки от значений, полученных в результате геотехнического прогноза;
3. - Анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и установление причин их возникновения;
4. - Разработка мероприятий, предупреждающих и устраняющих выявленные негативные процессы или причины, которыми они обусловлены

	7
	Объем выполняемых работ по обследованию
	
Подготовительный этап
- Изучение представленной Заказчиком технической документации;
- Подготовка приборной базы и СИЗ, инструктаж сотрудников;
- Согласование Технического задания.

Визуальное обследование:
- Визуальный осмотр сооружения, оценку состояния реперов внутренней геодезической сети
- Установка деформационных марок на сооружениях объекта. 


Геотехнический мониторинг
- Измерительный контроль планово-высотного положения зданий объекта;
- Определение особенностей близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод.

Камеральная обработка полученных данных:
- Составление отчета в соответствии с техническим заданием

	8.
	Особые условия
	- Для выполнения работ Заказчик предоставляет доступ Подрядчика на объект;
- Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию на здание (ПД, планы ПИБ, архивные исследования и т.д.);

	9.
	Сроки работ
	в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

	10.
	Требования по передаче документации
	Документацию представить в 2 экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу, и в 1 экземпляре на электронном СD носителе.
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