Техническое задание 
Наименование объекта закупки: поставка первичных средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности для администрации сельского поселения.
Перечень и характеристики поставляемых товаров:
1. Огнетушитель порошковый ОП‑4 (АВСЕ), закачной.
Характеристики:
· тип: порошковый, закачной;
· марка/модель: ОП‑4;
· классы пожаров: А, В, С, Е (твёрдые вещества, горючие жидкости и газы, электрооборудование до 1000 В);
· комплектация: индивидуальный короб;
· производитель: МЕЛАНТИ (или эквивалент с аналогичными характеристиками);
· соответствие: ГОСТ Р 51057‑2001;
· количество: 4 шт.
2. Знак «Ответственный за противопожарное состояние помещения», комплект.
Характеристики:
· назначение: обозначение лица, ответственного за пожарную безопасность;
· маркировка/код: F16;
· материал: пластик;
· размер: 200×200 мм, толщина 2 мм;
· комплектность: 3 шт. в комплекте;
· количество комплектов: 1 шт. (всего 3 знака).
3. Подставка под огнетушитель универсальная, каркасная.
Характеристики:
· тип: каркасная, универсальная;
· совместимость: для огнетушителей ОУ‑2, ОУ‑3;
· цвет: красный;
· производитель: ЯРПОЖ (или эквивалент);
· количество: 1 шт.
4. Пожарный комплект (самоспасатель, фонарь, накидка, сумка), не менее 30 минут защиты.
Характеристики:
· состав комплекта: самоспасатель фильтрующий, фонарь трёхрежимный, огнестойкая накидка, сумка для переноски;
· время защитного действия самоспасателя: не менее 30 минут;
· модель/серия: Шанс‑3ФН (или эквивалент, обеспечивающий заявленные параметры);
· количество: 1 шт.
Требования к поставке:
· товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный;
· наличие сертификатов соответствия и деклараций (в зависимости от вида продукции) на момент поставки;
· предоставление паспортов изделий, гарантийных талонов;
· упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении;
· срок поставки: 10 рабочих дней.
· место поставки: Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, п.Котельский д.33.

