Муниципальный контракт № ________
ИКЗ: 

г. Тельмана                                       	                                                                              «        » _________ 2026г.

Муниципальное казённое учреждение «Тельмановский Дом культуры» (МКУ «Тельмановский Дом культуры»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Петрова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________, действующего на основании___________, ____________________с другой стороны, совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее-Контракт) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по установке системы контроля доступа автотранспорта на территории парковки для нужд Муниципального казённого учреждения «Тельмановский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Тосненской муниципальный район, г. Тельмана, д.50. (Приложение №1 к Контракту).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Днем выполнения Исполнителем обязательств по договору считается дата подписания универсального передаточного документа.
Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Тельмана, д.50.
2.2. Сроки выполнения работ: 90 рабочих дней с момента подписания контракта.
2.3. Требования к качеству, безопасности и результатам работ:
- выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, международными, государственными стандартами, применяемыми для работ такого рода; 
- при выполнении работ Исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную документацию: акты замеров параметров (при необходимости), журналы производства работ.
2.4. Заказчик проводит приемку работ, оказанных по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Исполнителя о готовности сдачи выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ, либо Исполнителю в те же сроки направляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и сроков их устранения.
2.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
2.6. Сдача-приемка выполненных работ производится Исполнителем и Заказчиком после выполнения работ по Контракту на основании Актов выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Общая стоимость Работ по Контракту составляет __________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
3.2. Цена Контракта включает стоимость оказываемых услуг, транспортных расходов, а также налоги и сборы, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества услуг и иных условий исполнения Контракта.
3.5. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Тельмановское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
3.6 Все платежи по настоящему Контракту производятся по безналичному расчёту посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. При этом днём оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.7. Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по договору, осуществлять электронный обмен документами по телекоммуникационным каналам связи, подписанными ЭП.
3.8. Стороны признают, что получение документов, подписанных ЭП, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭДО исходит от Стороны, его направившей.
3.9. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1. Переносить по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сроки выполнения работ.
4.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.2.1. Приступить к выполнению работ в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.
4.2.2. Качественно выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом (Приложение №1).
4.2.3. Обеспечить слаженную и бесперебойную работу оборудования (Приложение №1), для обеспечения круглосуточного визуального контроля обстановки и записи в видеоархив.
4.2.4.  Заблаговременно сообщать Заказчику о необходимом профилактическом ремонте и(или) замене узлов и элементов оборудования, ремонт или замена которых приостановит работу системы видеонаблюдения и видеоархива.
4.2.5. Работы должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим документам, устанавливающим требования к такому виду работ.
4.2.6. При необходимости согласовать проведение работ (отдельных видов работ) с заинтересованными лицами.
4.2.7.  Обеспечивать технику безопасности и иную безопасность при производстве работ.
4.2.8.  Устранять недостатки выполнения работ в сроки, установленные Заказчиком.
4.2.9.  Организовать приемку выполненных работ Заказчиком.
4.2.10 Вести по установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую документацию, оформлять акты приемки выполненных работ.
4.2.11 Выделять своих представителей, оказывать Заказчику иное содействие для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках настоящего Контракта.
4.2.12 В случае приостановки выполнения работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
4.3 Исполнитель вправе:
4.3.1 Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Права ЗАКАЗЧИКА:
5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
5.1.2. Переносить по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки выполнения работ, но не более 3-х суток. 
5.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
5.2.1. Осуществлять эксплуатацию приборов и оборудования в соответствии с «Инструкцией по      эксплуатации» на установленные на объекте приборы.
5.2.2. Осуществлять прием работ, подтверждая это подписью в «Акте выполненных работ».
5.2.3. Обеспечивать допуск ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию объекта.
5.2.4. Инструктировать ИСПОЛНИТЕЛЯ по правилам ТБ и пожарной безопасности, действующим на объекте.
5.2.5. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую техническую документацию.
5.2.6. Своевременно оплачивать счета, выставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ за ТО и Р.

6.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ.

6.1. Днем выполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ считается дата подписания акта выполненных работ.
Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Тельмана, д.50.
6.2. Сроки выполнения работ: 90 рабочих дней с момента подписания контракта.
6.3. Требования к качеству, безопасности и результатам работ:
- выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, международными, государственными стандартами, применяемыми для работ такого рода; 
- при выполнении работ Исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную документацию: акты замеров параметров (при необходимости), журналы производства работ.
6.4. Заказчик проводит приемку работ, оказанных по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Исполнителя о готовности сдачи выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ, либо Исполнителю в те же сроки направляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и сроков их устранения.
6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.6. Сдача-приемка выполненных работ производится Исполнителем и Заказчиком после выполнения работ по Контракту на основании Актов выполненных работ.

7.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Качество и безопасность выполняемых работ, а также используемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Исполнитель предоставляет соответствующие сертификаты на материалы и оборудование применяемые при оказании работ.
7.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом, (Приложение №1 к настоящему Контракту). 
7.3. Выполняемые работы должны оказываться с соблюдением порядка и чистоты, с последующим вывозом строительного мусора с объекта.
7.4. Срок гарантии на проводимые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по замене оборудования.
Исполнитель несет ответственность за недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, если указанные недостатки или дефекты не возникли вследствие неправильной эксплуатации Объекта по вине Заказчика или третьих лиц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. В случае неуплаты Исполнителем сумм и пеней Заказчик имеет право осуществить выплату Исполнителю суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Исполнителя.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Исполнителю в том числе в адрес электронной почты, указанный в Контракте.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их Контрактных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключение прострочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
8.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, то есть возникших в процессе исполнения Контракта в отношении любой Стороны чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых в данных условиях обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предусмотреть при заключении Контракта.
9.2. К форс-мажорным обстоятельствам, способным повлиять на исполнения Контрактных обязательств, Стороны относят в частности (но, не ограничиваясь): военные или боевые действия, вооружённые столкновения, вооружённые нападения бандформирований или других организованных общественно-опасных групп, террористические акты, противоправные (факт незаконности которых установлен вступившим в законную силу судебным решением) действия, а также незаконные действия и/или решения иных органов государственной власти и управления либо их должностных лиц, реквизиция, конфискация, массовые беспорядки и забастовки, локауты, землетрясения, ураганы, оползни, наводнения, пожары, взрывы, массовые эпидемии и отравления, другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы или аварии.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней по факсу или телеграфом уведомить другую Сторону об этом, с предоставлением другой Стороне копий документов уполномоченных государственных органов, подтверждающих факт, характер и момент наступления таких обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основания для её освобождения от ответственности по выполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
При таком уведомлении исполнение обязательств Сторон приостанавливается на срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления. В случае продолжения действия форс-мажорных обстоятельств по окончании этого срока Стороны составляют и подписывают дополнительное письменное соглашение либо о пролонгации Контракта, либо о его расторжении.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, должны по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Досрочное расторжение (прекращение) Контракта не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по нему, возникших до момента окончания (расторжения, прекращения).
11.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. По соглашению Сторон в настоящий Контракт могут быть внесены поправки, изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями.
12.2. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12.3. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к Контракту должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.4. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат Контракту.
12.5. Работы, по замене и ремонту вышедшего из строя оборудования систем, (в т.ч аккумуляторных батарей), не охватывающиеся настоящим Контрактом, выполняются по отдельной смете.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

13.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2026 года.


14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

14.1. Приложение № 1 -Техническое задание.
[bookmark: _GoBack]14.2. Приложение № 2 - Спецификации работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение № 1
				              Контракту №________
от __________ года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	

	№
	Перечень основных данных
	Содержание данных

	1
	Наименование объекта.
	Муниципальное казённое учреждение «Тельмановский Дом культуры»

	2
	Наименование балансодержателя.
	Муниципальное казённое учреждение «Тельмановский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г. Тельмана, д. 50

	3
	Сведения о нуждах заказчика.
	Установка системы контроля доступа автотранспорта на территорию парковки.

	4

	Цель закупки.
	Создание условий для обеспечения круглосуточного контроля доступа автотранспорта на территорию парковки по адресу Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г. Тельмана, д. 50

	5
	Исполнитель (подрядчик).

	Определяется по результатам торгов.

	6
	Нормативно-правовая база.
	ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования и методы испытаний»;
Правила устройства электроустановок.

	7
	Общие требования к функциональности системы видеонаблюдения
	Для осуществления доступа автотранспорта на территорию парковки установить автоматический шлагбаум при въезде на парковку.
Места установки шлагбаума, оборудования, трасс прокладки кабелей в грунте согласовать с Заказчиком.
Ширина проезжей части в месте установки шлагбаума 5,3 метра.
Длину стрелы подобрать таким образом, чтобы оставался свободный проход для пешеходов в месте установки шлагбаума.
Предусмотреть установку шарнирной опоры стрелы.
Автоматика шлагбаума должна быть предназначена для интенсивного использования.
Автоматический шлагбаум должен обладать следующими функциями и характеристиками:
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени;
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий;
- Регулировка скорости движения и скорости замедления;
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях;
- Время открывания на 90° - от 4 до 8 с.;
- Класс защиты (IP) – 54;
- Напряжение электропитания двигателя (В) – 24;
- Макс. потребляемый ток двигателя (A) – 15;
- Мощность (Вт) – 300;
- Крутящий момент (Нм) – 600.
В месте прокладки кабеля в грунте около опоры ворот установить ревизионный ящик, в котором уложить запас кабеля для будущего расширения системы видеонаблюдения, проложенного из помещения серверной здания.
Установить фотоэлементы группы безопасности на линии установки шлагбаума.
Установить устройство, обеспечивающее открывание шлагбаума при звонке с санкционированных сотовых телефонов заказчика. Данное устройство должно обеспечивать возможность удаленного изменения настроек и ведения базы санкционированных сотовых телефонов заказчика.
Кабельные трассы вне помещений выполнить скрыто методом прокладки в грунте в жесткой ПНД трубе, открыто – в черной гофрированной трубе.
Электропитание шлагбаума и электронных блоков осуществить от уличного электрощита здания.
Система системы контроля доступа автотранспорта (СКДА) должна быть рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.
Аппаратура системы должна нормально функционировать в следующих климатических условиях:
- в помещениях — при рабочей температуре +5°C - +40°С;
- вне помещений — при рабочей температуре -40°С - +50°С.
Оборудование СКДА должна быть построена на базе специализированного оборудования, обеспечивающего наиболее качественное выполнение возложенных функций.

	
	Требования к безопасности
	· Проектируемое в СКДА оборудование должно обеспечивать информационную безопасность (ИБ) всех данных, передаваемых по каналам связи.
· При проектировании и создании СКДА должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др.
· Размещение оборудования СКДА в местах его установки должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.
· Подключение оборудования СКДА к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
· Все технические средства СКДА должны быть сертифицированы на предмет соответствия обязательным требованиям по безопасности Системы сертификации «ГОСТ Р»:
· ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»
· ГОСТР 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;
· ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;
· ГОСТР 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»
· ГОСТР 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения»

	
	Требования к электропитанию и заземлению
	· Оборудование СКДА должно быть рассчитано на питание от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц и должно сохранять работоспособность при отклонении напряжения питающей сети от плюс 10% до минус 15%, частоты плюс/минус 1 Гц.
· Требования к электропитанию технического средства в части его электрических, климатических  и эксплуатационных параметров устанавливаются после определения задач конкретного технического средства и места его размещения.

	
	Требования к стандартизации и унификации
	· Должны быть унифицированы все решения по построению СКДА в целях повышения надежности и взаимозаменяемости используемых компонентов. Унификация должна распространяться на технические решения по созданию и использованию всех компонентов СКДА.
· Оборудование СКДА должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

	
	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
	· Решения, применяемые при построении СКДА, должны использовать унифицированные, однотипные компоненты в целях снижения расходов на обслуживание и ремонт.
· Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.
· Оборудование СКДА должно выбираться с учетом необходимости его непрерывного функционирования без вмешательства обслуживающего персонала.
· СКДА должен строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.
· Ввод в действие предусматривает:
· Установку и наладку компонентов
· Проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов для обеспечения работоспособности компонентов
· Взаимное подключение активного оборудования
· Проведение автономных и комплексных испытаний
· Обучение персонала работе с СКДА.
· Решения по техническому обеспечению должны предусматривать ремонт вышедших из строя устройств, блоков, модулей в рамках гарантийного обслуживания.
· Объем и порядок выполнения обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной документацией.

	
	Требования к защите от влияния внешних воздействий
	· Защита оборудования СКДА от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов комплекса.
· Специальные требования по защите оборудования СКДА состоят в том, чтобы внешние устройства, монтируемые на улице, были защищены вандалостойкими корпусами или кожухами.

	
	Требования к квалификации персонала системы и режиму его работы
	· Оборудование СКДА должно эксплуатироваться и обслуживаться инженерным персоналом имеющихся эксплуатационных служб с привлечением сторонних специализированных сервисных организаций в части поддержки системно-технической платформы оборудования.
· Оборудование передачи данных должно функционировать в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» без постоянного привлечения специалистов.
· Привлечение специалистов требуется в следующих случаях:
· Проведение первоначальной настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам
· Проведение регламентных работ
· Проведение работ по изменению настроек локальных компонентов.
· Проведение работ, связанных с устранением внештатных аварийных ситуаций




Приложение № 2
				              Контракту №________
от __________ года




[bookmark: _Hlk236836192]Спецификации работ №1

	№ п/п
	Оборудование и материалы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1.
	Комплект шлагбаума CAME G6500 Classico (G6500 KIT)
	шт.
	1

	2.
	001G02808 Шарнирная опора для стрелы G8000
	шт.
	1

	3.
	CAME DIR10 фотоэлементы накладные
	шт.
	1

	4.
	001G02040 Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм
	шт.
	1

	5.
	Корпус пластиковый ЩМПп 300х200х130мм УХЛ1 IP65 MKP93-N- 302013-65 IEK
	шт.
	1

	6.
	GSM-модуль для ворот и шлагбаума SPIDER-I на 28000 пользователей
	шт.
	1

	7.
	Блок питания 12В 1,5А
	шт.
	1

	8.
	Создание основания под шлагбаум/откатной шлагбаум
	шт.
	1

	9.
	Создание основания под ответную часть шлагбаума/опору
	шт.
	1

	10.
	Кабель UTP-5e ltx, 4-х парный Ship 4*2*0,5мм (305м) уличный черный, медь
	м.
	190

	11.
	Штробление асфальтового покрытия с закладкой ПНД трубы и восстановлением покрытия холодным асфальтом
	м.
	11

	12.
	Труба гофрир. черная 25 мм
	м.
	5

	13.
	Труба ПНД 25 мм
	м.
	100

	14.
	Клипса пласт 25 мм
	шт.
	15

	15.
	Кабельный канал 15х10
	м.
	5

	16.
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5
	м.
	45

	17.
	Автомат двухполюсный 10А
	шт.
	2

	18.
	Устройство аварийного открытия по спецсигналам
	шт.
	1

	19.
	Монтажный комплект
	компл.
	1






ИТОГО__________________________________


	ЗАКАЗЧИК:


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






