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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по выполнению проектных работ на обустройство экотропы на территории МООДО «ЦДО «Островки»

	№ 
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1
	2
	3

	1
	Основание и основные исходные данные для проектирования
	1. Адресная программа строительства и капитального ремонта объектов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2026 год. 
2. Исходные данные – в соответствии с действующим законодательством РФ.

	2
	Заказчик
	МООДО «ЦДО «Островки»

	3
	Проектировщик
	Определяется по результатам конкурса

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Источник финансирования
	Бюджет Всеволожского муниципального района

	6
	Стадийность проектирования
	I- Проектная документация
Проектирование выполняется в соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и другими действующими нормативными документами.

	7
	Требование о выполнении вариантных разработок
	Не требуется

	8
	Требования к очередности и этапам строительства
	В один этап

	9
	Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, топо-геодезических и экологических изысканий и пр.
	- инженерно-геодезические изыскания выполняются по отдельному договору 

	10
	Назначение, тип здания, расчетная мощность 
(вместимость или пропускная способность)
	Экотропа

	11
	Основные технико-экономические показатели:
1) протяженность
на единицу вместимости
	

1500м

	12
	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией

	13
	Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием.


	14
	Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием.


	15
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей маломобильных групп населения
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием.


	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС)
	Не требуется.

	17
	Требования к проекту организации строительства
	Не требуется


	18
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Не требуется


	19
	Требования к разработке сметной документации
	1. Раздел «Смета на строительство» должен содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом.
Учесть затраты на плату за размещение и (или) утилизацию строительных и бытовых отходов, образующихся в процессе производства работ.
Учесть затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям и на пуско-наладочные работы по инженерным сетям и оборудованию.
Учесть затраты на подготовку территории строительства.
Учесть затраты на ведение авторского надзора.
2. Состав сметной документации:
- Пояснительная записка;
- Ведомости объемов работ;
- Дефектные ведомости;
- Акт технического осмотра;
- Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты);
- Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком;
- Документы по утилизации;
- Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат;
- Иная документация - удостоверяющие листы.
Ведомости объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и расчеты объемов работ.
Расчетом предусмотреть затраты:
- за размещение и (или) утилизацию строительных и бытовых отходов, образующихся в процессе производства работ;
- на технологическое присоединение к инженерным сетям и на пуско-наладочные работы по инженерным сетям и оборудованию;
- на подготовку территории строительства;
- на ведение авторского надзора.
Состав разрабатываемой и передаваемой сметной документации:
1.	СМ.ПЗ - Пояснительная записка к сметному расчету.
2.	СМ.ССР - Сводный сметный расчет (в текущих и базовых ценах).
3.	СМ.ОС - Смета на капитальный ремонт помещений зданий и сооружений. Объектные сметы.
4.	СМ. ЛСР - Смета на капитальный ремонт помещений зданий и сооружений. Локальные сметные расчеты.
5.	ВОР - Ведомости объёма работ.
6. КА - Конъюнктурный анализ.

	20
	Требования к обеспечению энергоэффективности объекта
	Не требуется


	21
	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме
	Не требуется

	22
	Требования о необходимости выполнения согласований
	Проектные решения согласовать с Заказчиком

	23
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией

	24
	Особые условия
	Уведомить Заказчика о начале проведения полевых работ в рамках выполнения инженерных изысканий не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней.

	25
	Дополнительные требования
	При разработке проектных решений руководствоваться разработанной концепцией экотропы.
Получить положительное заключение экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости.

	26
	Требования к оформлению и комплектованию проекта
	Проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства от 16.02.2008 г. № 87).
Проектная и рабочая документация, а также материалы инженерных изысканий передаются Заказчику в следующем количестве:
-	В бумажном виде – 3экз.;
-	На электронных носителях, исключающих повторную запись, в редактируемом формате (*.doc,*.xlsх,*.dwg) искан-копии с бумажного носителя, с подписями исполнителей, в PDF формате – 3 экз.

	27
	Требования о необходимости осуществления авторского надзора
	Ведение авторского надзора осуществляется по отдельному договору.
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