ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку интерактивных панелей 
для нужд МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»»

1. [bookmark: OLE_LINK1]Наименование и количество поставляемого товара.
	№ п/п
	Вид продукции
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Интерактивная сенсорная панель 75’
	шт
	1



2. Назначение товара и цели их использования
Поставляемый товар предназначен для установки в учебных кабинетах  в МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова» 
[bookmark: _Hlk190958398]по адресу: 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11
3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя (при её необходимости), исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  
Качество Товаров должно соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки.
Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия) и предоставляются Поставщиком, по требованию Заказчика, при необходимости. 
4. Место поставки товара: Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11
5.Сроки (периоды) поставки товара: 
с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней. Возможна досрочная поставка.
6. Условия поставки товара.
Поставка товара осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
Товар должен быть новым, находиться в соответствующей оригинальной неповреждённой упаковке изготовителя, обеспечивающей надежную защиту Товара от влаги, пыли, грязи, а также сохранность Товара при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.  
Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки. 
Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя. 
При приемке Товара подлежат проверке количество, качество поставленного Товара.
Товар считается поставленным в полном объёме после его передачи Заказчику в количестве, указанной в техническом задании, и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи товара. 
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
На момент поставки Товара, одновременно с Товаром, Поставщик должен представить Заказчику следующие документы:
- сертификат соответствия качества и/или декларацию о соответствии на поставленный Товар согласно требованиям Постановления Правительства  РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (если для поставляемого товара указанным нормативным документом предусмотрена выдача и необходимость наличия документов, подтверждающих его качество);
- товарную/товарно-транспортную накладную;
- счет, счет-фактуру (при необходимости) или универсальный передаточный документ;
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.
7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, 
Версия ОС	Android 14.0
ЦПУ	Cortex A55*8, 1,8 ГГц,
ГПУ	Mali G52*4, 600 Мгц
НПУ (ИИ-ускоритель)	-
ПАМЯТЬ
ОЗУ	8 ГБ, DDR4
ПЗУ	128 ГБ
ЭКРАН
Размер	75" дюймов
Тип матрицы	a-Si TFT-LCD, IPS
Тип склейки	Нулевая склейка
Подсветка	LED
Соотношение сторон	16:9
Угол обзора	178°
Активная область экрана*2	1650.24*928.26
Видимая область экрана	1650.24*928.26
Разрешение	3840x2160 (4K)
Шаг пикселя	 0.14325*0.42975
Яркость ЖК матрицы *1	350 кд/м²
Контрастность	5000:1
Частота кадров	60Гц
Время отклика (от серого к серому)	8 мс.
Количество цветов	1.07 млрд, 10 бит
Цветовая Гамма	72% NTSC
Датчик освещенности	Да
Срок службы	50 000 часов
СТЕКЛО
Тип стекла	"Закаленное стекло
с антибликовым покрытием.
Коэффициент отражения <1%"
Толщина стекла	4 мм
Твердость стекла	7 единиц по шкале Мооса
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА
Технология	Инфракрасная
Кол-во касаний	"40-для Windows,
20-для Android"
Минимальный сенсорный объект:	2 мм
Сенсорная точность: 	1 мм
Дистанция срабатывания:	1,5 мм
Время отклика:	5 мс
Сенсорное разрешение	32767 × 32767
Встроенные функции распознавания объектов касания	Да
Инструменты	Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания
Поддерживаемая ОС	"Windows/ Android / Linux /
Mac OS X / Chrome"
КАМЕРА ВКС
Разрешение	-
Угол обзора	-
Встроенный микрофон	-
Интеллектуальная Автофокусировка (ИИ)	-
Распознавание жестов	-
МИКРОФОН
Количество	-
Расстояние захвата	-
Угол захвата	-
Функции 	-
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Динамики	15 Вт*2 шт
Сабвуфер	-
ИНТЕРФЕЙСЫ
ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
HDMI 2.0 (вход)	1
"USB 3.2 Type-C (Gen 2)
(Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)"	USB 2.0 Type-C	1
USB 3.2 Type-A (Gen 1)	3
USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)	-
USB 2.0 Type-B (тач)	1
Микрофонный TRS 3.5 (вход)	-
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
DISPLAY PORT (вход)	1
HDMI 2.1 (вход)	-
HDMI 2.0 (вход)	2
HDMI 1.4 (вход)	-
HDMI 2.1 (выход)	-
HDMI 2.0 (выход)	1
VGA (вход)	1
Микрофонный TRS 3.5 (вход)	1
Аудио TRS 3.5 (вход)	1
Аудио TRS 3.5 (выход)	1
Аудио/Видео TRRS 3.5 (вход)	-
Аудио/Видео TRRS 3.5 (выход)	-
YPBPR (TRRS 3,5) (вход) 	-
SPDIF/COAX RCA (выход)	1
"USB 3.2 Type-C (Gen 2)
(Видео Выход)"	-
"USB 3.2 Type-C (Gen 2)
(Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)"-
"USB 3.2 Type-C (Gen 1)
(Данные 5Гб/с, Питание 15 Вт)"	-
USB 3.2 Type-A (Gen 1)	-
USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)	-
USB 2.0 Type-B (тач)	1
USB 3.0 Type-A 	1
USB 2.0 Type-A	1
USB 2.0 Type-Micro B	-
Ethernet RJ45 (вход)	1
Ethernet RJ45 (выход)	1
RS 232 	1
"JAE OPS 80-pin
(Разъемы для подключения
вычислительного блока)"	1
Wi-Fi антенна	2
TF/MicroSD (вход)	1
СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ethernet	 10/100 Мбит/с
Wi-Fi	 Wi-Fi 5 (2.4GHz+5GHz)                    IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	2.4ГГц, 5.0
Расстояние работы	10 м.
ЭНЕРHОПОТРЕБЛЕНИЕ
Рабочее напряжение	AC 180-240В, 60/50Гz
Режим ожидания	0,5 Вт
Потребляемая мощность	280 Вт (Макс.)
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимы размер ОПС	"OPS (120мм*180мм*30мм)
OPS (195мм*180мм*30мм)
OPS (195мм*180мм*42мм)"
Соответствие стандарту VESA	500×600мм
Система контроля воздуха в помещении 	-
Биометрический сканер отпечатка пальца	-
Активный лоток для стилуса	1
Горячие клавиши	-
Документ-камера	-
АКСЕССУАРЫ
Стилус	2
Антенны для Wi-Fi/Bluetooth	2
Кабель питания (3 метра)	1
HDMI кабель (3 метра)	1
USB кабель (A-B)(3 метра)	1
USB кабель (A-A)(3 метра)	-
Пульт ДУ	1
Настенное крепление	1
Руководство пользователя / Техпаспорт	1




8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной/универсальным передаточным документом, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.
9. Требования к упаковке и маркировке товара.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товаров. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
10. Требования по энергетической эффективности товаров. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».
11. Требования к безопасности товаров. 
Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида.
12. Требования по объему гарантий качества товаров. 
Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, на момент поставки товара. Объем предоставления гарантий качества производителя и поставщика поставляемого товара 100% в течение срока предоставления гарантии. 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с Описанием объекта закупки. Поставщик также гарантирует качество и безопасность товаров в период гарантийный срока. 
13. Требования по сроку гарантий качества. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной/ товарно-транспортной накладной. 
14. Иные требования к товару. Не установлены.




Директор
МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»                                               Н.А.Куртышева 
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