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Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	

	(наименование стройки)



	МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое Девяткино по адресу:188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.Арсенальная ,7 лит А

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9

	устройство подвесных потолков в овощном цехе

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	98,82
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	20,67
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,43
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	59,57
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	36,0466187
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	21,43
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,7253271
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	17,82
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 
Формула расчета объема:
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,39358
	
	
	
	 
	197,67

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3 
	чел.-ч
	17,89
	1,1
	0,39358
	
	
	502,23
	 
	197,67

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,11

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00176
	
	
	
	 
	0,94

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,08
	1,1
	0,00176
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,11

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	1,1
	0,00176
	
	
	533,62
	 
	0,94

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	198,72

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	198,61

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы 
	%
	91
	
	91
	
	
	
	 
	180,74

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы 
	%
	48
	
	48
	
	
	
	 
	95,33

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	23 739,50
	 
	474,79

	2
	ГЭСНм10-08-002-02
	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
ЭМ 0,6; М 0; ЗТ 0,6; ЗТм 0,6 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,9312
	
	
	
	 
	2 362,18

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	1,68
	0,78
	3,9312
	
	
	600,88
	 
	2 362,18

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая 
	кг
	0,0005
	0
	 
	284,15
	1,48
	420,54
	 
	 

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,0832
	0
	 
	
	
	9,38
	 
	 

	
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм 
	100 шт
	0,025
	0
	 
	978,09
	1,23
	1 203,05
	 
	 

	
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3 
	т
	0,00001
	0
	 
	4 338,27
	1,61
	6 984,61
	 
	 

	
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 
	кг
	0,01
	0
	 
	899,56
	1,56
	1 403,31
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 362,18

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	36,34

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 362,18

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	2 125,96

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	1 086,60

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 870,36
	 
	5 611,08

	3
	ГЭСНм10-08-002-06
	Демонтаж - Конструкция для установки извещателя 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
ЭМ 0,6; М 0; ЗТ 0,6; ЗТм 0,6 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,819
	
	
	
	 
	492,12

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	0,35
	0,78
	0,819
	
	
	600,88
	 
	492,12

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	12,08

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,12
	0,78
	0,2808
	
	
	43,01
	 
	12,08

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм 
	1000 шт
	0,0015
	0
	 
	3 671,85
	1,38
	5 067,15
	 
	 

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,01
	0
	 
	155,63
	0,75
	116,72
	 
	 

	
	01.7.15.07-0052
	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм 
	т
	0,00002
	0
	 
	471 134,54
	1,23
	579 495,48
	 
	 

	
	18.5.08.18-0061
	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил 
	1000 шт
	0,0015
	0
	 
	2 406,09
	1,38
	3 320,40
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	504,20

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	7,57

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	492,12

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	442,91

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	226,38

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	393,69
	 
	1 181,06

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	3 109,01

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	3 051,97

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	12,19

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	0,94

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	43,91

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	3 052,91

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	2 749,61

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	1 408,31

	
	
	Итого по Разделу 1: Демонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	7 266,93

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	5,14378
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,00176
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 2: Устройство потолка

	4
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов (прим. потолка) 
	м2
	8,14
	
	8,14
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	5,19332
	
	
	
	 
	2 454,52

	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6 
	чел.-ч
	0,58
	1,1
	5,19332
	
	
	472,63
	 
	2 454,52

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 454,52

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 454,52

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	2 209,07

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	1 129,08

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	711,63
	 
	5 792,67

	5
	ГЭСН15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков 
Формула расчета объема:
V=8,14/100
	100 м2
	0,0814
	
	0,0814
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	2,4362939
	
	
	
	 
	1 463,92

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	20,02
	1,495
	2,4362939
	
	
	600,88
	 
	1 463,92

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,64

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0052911
	
	
	
	 
	3,09

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	1,625
	0,0013228
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,08

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,625
	0,0013228
	
	
	533,62
	 
	0,71

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,03
	1,625
	0,0039683
	
	
	644,27
	 
	2,56

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,625
	0,0039683
	
	
	600,88
	 
	2,38

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1,49

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,2
	
	0,01628
	56,11
	1,63
	91,46
	 
	1,49

	
	14.3.01.03
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,001628
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 471,14

	5.1
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	0,02
	
	0,001628
	68,29
	1,61
	109,95
	 
	0,18

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 467,01

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	1 320,31

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	611,01

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	41 801,47
	 
	3 402,64

	6
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 
Формула расчета объема:
V=8.14/100
	100 м2
	0,0814
	
	0,0814
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	12,4686648
	
	
	
	 
	7 324,47

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	102,46
	1,495
	12,4686648
	
	
	587,43
	 
	7 324,47

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	396,31

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,7063485
	
	
	
	 
	417,66

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,76
	1,625
	0,100529
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	6,00

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	1,625
	0,100529
	
	
	533,62
	 
	53,64

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	4,58
	1,625
	0,6058195
	
	
	644,27
	 
	390,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	1,625
	0,6058195
	
	
	600,88
	 
	364,02

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,12

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	2,782
	
	0,2264548
	
	
	9,38
	 
	2,12

	
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими 
	м2
	103
	
	8,3842
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 140,56

	6.1
	01.6.04.02-0022
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм 
	м2
	103
	
	8,3842
	2 080,48
	1,21
	2 517,38
	 
	21 106,22

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 742,13

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	6 967,92

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	3 224,60

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	484 512,29
	 
	39 439,30

	7
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 
Формула расчета объема:
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,74152
	
	
	
	 
	395,69

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	24,8
	1,495
	0,74152
	
	
	533,62
	 
	395,69

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0007475
	
	
	
	 
	0,44

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,003
	1,625
	0,0000975
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,003
	1,625
	0,0000975
	
	
	533,62
	 
	0,05

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,02
	1,625
	0,00065
	
	
	644,27
	 
	0,42

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,625
	0,00065
	
	
	600,88
	 
	0,39

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	44,41

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм 
	100 шт
	4,04
	
	0,0808
	52,34
	1,38
	72,23
	 
	5,84

	
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный 
	л
	2,1267
	
	0,042534
	768,53
	1,18
	906,87
	 
	38,57

	
	01.7.17.09
	Сверла, буры 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	19.2.03.07
	Решетка вентиляционная пластмассовая 
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	440,97

	7.1
	19.2.03.07-0010
	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х400 мм 
	шт
	100
	
	2
	93,15
	1,12
	104,33
	 
	208,66

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	396,13

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	431,39

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	242,43

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	66 172,50
	 
	1 323,45

	8
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 
Формула расчета объема:
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,2168
	
	
	
	 
	674,58

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда 
	чел.-ч
	0,02
	1,3
	0,00156
	
	
	488,78
	 
	0,76

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда 
	чел.-ч
	10,75
	1,3
	0,8385
	
	
	533,62
	 
	447,44

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда 
	чел.-ч
	4,83
	1,3
	0,37674
	
	
	600,88
	 
	226,38

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,50

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00078
	
	
	
	 
	0,47

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,3
	0,00078
	
	
	644,27
	 
	0,50

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,3
	0,00078
	
	
	600,88
	 
	0,47

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11,55

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	4,42
	
	0,2652
	
	
	9,38
	 
	2,49

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм 
	100 шт
	2,09
	
	0,1254
	52,34
	1,38
	72,23
	 
	9,06

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	687,10

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	10,38

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	675,05

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	654,80

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	344,28

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	28 276,00
	 
	1 696,56

	9
	24.3.01.02-0012
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм 
Формула расчета объема:
V=6*1,02
	м
	6,12
	
	6,12
	10,06
	1,02
	10,26
	 
	62,79

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	62,79

	10
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 
Формула расчета объема:
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,42042
	
	
	
	 
	246,97

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	5,39
	1,3
	0,42042
	
	
	587,43
	 
	246,97

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3,81

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00312
	
	
	
	 
	2,20

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,02
	1,3
	0,00156
	
	
	1 792,05
	 
	2,80

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,3
	0,00156
	
	
	807,16
	 
	1,26

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,02
	1,3
	0,00156
	
	
	644,27
	 
	1,01

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,3
	0,00156
	
	
	600,88
	 
	0,94

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	11,42

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 
	м
	13,33
	
	0,7998
	5,87
	0,89
	5,22
	 
	4,17

	
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I 
	т
	0,0006
	
	0,000036
	43 821,53
	1,52
	66 608,73
	 
	2,40

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	0,02
	
	0,0012
	79,88
	1,51
	120,62
	 
	0,14

	
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм 
	100 шт
	0,05
	
	0,003
	696,63
	1,52
	1 058,88
	 
	3,18

	
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм 
	1000 шт
	0,0122
	
	0,000732
	1 610,33
	1,3
	2 093,43
	 
	1,53

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	264,40

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	3,80

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	249,17

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	241,69

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	127,08

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	10 616,17
	 
	636,97

	11
	21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 
Формула расчета объема:
V=6*1,02/1000
	1000 м
	0,00612
	
	0,00612
	47 048,63
	1,25
	58 810,79
	 
	359,92

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	359,92

	12
	ГЭСНм08-03-608-02
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника 
Формула расчета объема:
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,50882
	
	
	
	 
	304,11

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда 
	чел.-ч
	0,41
	1,3
	0,01066
	
	
	448,42
	 
	4,78

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда 
	чел.-ч
	19,16
	1,3
	0,49816
	
	
	600,88
	 
	299,33

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4,69

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00728
	
	
	
	 
	4,37

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,28
	1,3
	0,00728
	
	
	644,27
	 
	4,69

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,3
	0,00728
	
	
	600,88
	 
	4,37

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	313,17

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	4,68

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	308,48

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	299,23

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	157,32

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	38 720,00
	 
	774,40

	13
	20.3.03.07-0094
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт 
	шт
	2
	
	2
	2 925,00
	1,49
	4 358,25
	 
	8 716,50

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 716,50

	14
	ГЭСНм10-08-002-06
	Конструкция для установки извещателя 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,365
	
	
	
	 
	820,20

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	0,35
	1,3
	1,365
	
	
	600,88
	 
	820,20

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	20,13

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,12
	1,3
	0,468
	
	
	43,01
	 
	20,13

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	76,01

	
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм 
	1000 шт
	0,0015
	
	0,0045
	3 671,85
	1,38
	5 067,15
	 
	22,80

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,01
	
	0,03
	155,63
	0,75
	116,72
	 
	3,50

	
	01.7.15.07-0052
	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм 
	т
	0,00002
	
	0,00006
	471 134,54
	1,23
	579 495,48
	 
	34,77

	
	18.5.08.18-0061
	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил 
	1000 шт
	0,0015
	
	0,0045
	2 406,09
	1,38
	3 320,40
	 
	14,94

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	916,34

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	12,62

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	820,20

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	738,18

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	377,29

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	681,48
	 
	2 044,43

	15
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Б/У) 
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	6,552
	
	
	
	 
	3 936,97

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	1,68
	1,3
	6,552
	
	
	600,88
	 
	3 936,97

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	135,51

	
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая 
	кг
	0,0005
	
	0,0015
	284,15
	1,48
	420,54
	 
	0,63

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,0832
	
	0,2496
	
	
	9,38
	 
	2,34

	
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм 
	100 шт
	0,025
	
	0,075
	978,09
	1,23
	1 203,05
	 
	90,23

	
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3 
	т
	0,00001
	
	0,00003
	4 338,27
	1,61
	6 984,61
	 
	0,21

	
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 
	кг
	0,01
	
	0,03
	899,56
	1,56
	1 403,31
	 
	42,10

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 072,48

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	60,57

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3 936,97

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	3 543,27

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	1 811,01

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	3 162,44
	 
	9 487,33

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство потолка  
	
	
	
	
	 
	49 307,00

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	17 621,43

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	428,51

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	428,23

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	30 828,83

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	18 049,66

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	16 405,86

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	8 024,10

	
	
	Итого по Разделу 2: Устройство потолка  
	
	
	
	
	 
	73 736,96

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	30,9028387
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,7235671
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	59 572,06

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	43 160,18

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	11 836,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	399,49

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	422,13

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	30 502,29

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	12 258,4

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	11 109,43

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	5 302,45

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы  
	
	
	
	
	 
	21 431,83

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	9 255,83

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	8 837,13

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	41,21

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	7,04

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	370,45

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	8 844,17

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	8 046,04

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 129,96

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	17 820,86

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	17 820,86

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	81 003,89

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	52 416,01

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	20 673,40

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	440,70

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	429,17

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	30 872,74

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	21 102,57

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	19 155,47

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	9 432,41

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	17 820,86

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	36,0466187
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,7253271
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	81 003,89

	
	
	Коэффициент 0.22  
	
	
	
	
	 
	17 820,86

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	98 824,75

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
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