ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по огнезащитной обработке тканых материалов одежды сцены и портьер большого зала в здании MKУ «Лужский киноцентр «Смена»

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом закупки является:
1.1.1. Оказание услуг по огнезащитной обработке тканых материалов одежды сцены и портьер большого зала — в здании MKУ «Лужский киноцентр «Смена».
1.2. В стоимость закупки входят:
Выполнение работ, разработка проекта по огнезащитной обработке, стоимость всех необходимых материалов для выполнения работ, все необходимые выезды специалистов и любая другая работа, необходимая для оказания услуг по настоящему муниципальному контракту включены в стоимость начальной максимальной цены контракта включая все обязательные платежи и налоги.
1.3. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена».
1.4. Место выполнения работ: 188230, Ленинградская обл., г. Луга пр. Володарского, д 5.
1.5. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 15 рабочих дней.
1.6. Цели использования результатов работ (услуг): Выполнение работ по огнезащитной обработке тканных материалов одежды сцены и портьер большого зала в здании MKY «Лужский киноцентр «Смена» для обеспечения норм пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.
1.7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
1.7.1. Оплата оказанных услуг производится на основании счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем.




1.7.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в срок не более чем в течение пятнадцати Рабочих дней от подписания Сторонами отчетных документов и представления их в бухгалтерию Заказчика.
1.7.3. Авансирование не предусмотрено.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в
соответствии со статьей 33 Закона от 05.04.2013N 44-ФЗ
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг
2.1.1 Объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования, представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
	N‹
п/п
	Наименование работ, услуг
	Кол-во
работ услуг
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя

	1.
	Огнезащитная обработка
тканых материалов одежды сцены и портьер большого  зала — в здании MKУ
«Лужский киноцентр
«Смена»
	185,61
кв.м.
	огнезащитная
эффективность, в соответствии с требованиями пожарной безопасности в течение 5 лет
	2 группа
огнезащитной эффективности — в соответствии с проектом




2.2. Требования	к	качеству	и	безопасности	услуг,	к	их	техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.2.1 Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
2.2.2 Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым
к	услугам	соответствующего	рода	(обязательные	требования),	либо



предъявлять требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с соблюдением технологии и качества оказываемых услуг, используемых материалов и оборудования.
2.2.3 Требования к качеству услуг устанавливаются в соответствии со статьей 721:
Безопасность услуг — это безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса оказания услуги (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»).
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» если на услуги законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие услуг указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.2.4 [bookmark: _GoBack]Исполнитель производит работы по огнезащитной обработке по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в дневное время: с 08:00 до 14:00 часов в присутствии представителя Заказчика.
2.2.5 Огнезащитная пропитка не должна придавать ткани занавеса сцены цвет, отличающийся от ее естественного цвета. Экран сцены на время проведения работ должен быть защищён от брызг защитной плёнкой.
2.2.6 Услуги должны оказываться в соответствии со следующими нормативными документами:
· Федеральньтм законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);
· Приказом Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312-ВСН 58-88(p) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (Стройиздат, 1990 год).
2.2.7 Качественные характеристики услуг должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
— Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020г №1479 «Правила противопожарного режима»
· СНиП 2.08.02-89. «Общественные здания и сооружения».

· СНиП-21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ГОСТ 121.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования».
· ГОСТ Р 59637-2021	«Средства	огнезащитные. Правила нанесения средств огнезащиты».
· ГОСТ	30247.0-94.	«Конструкции	строительные.	Методы	испытаний	на огнестойкость. Общие требования».
· ГОСТ	0247.1-94.	«Конструкции	строительные.	Методы	испытаний	на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
· ГОСТ	30244-94.	«Материалы	строительные.	Методы	испытаний	на горючесть».
· НПБ 323-96. «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты».
· НПБ 251-98. «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов . Общие требования».
2.2.8 Безопасность	оказываемых	услуг	должна	соответствовать	требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:
Федеральном законе N 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

—		Федеральном	законе N 123-ФЗ от 22.07.2008	«Технический	регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.2.9 Исполнитель обязан:
· содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора и отходов, накапливаемых в результате оказания услуги, и обеспечивать их своевременную уборку;
· обеспечить сохранность объекта или его части, в которой производится огнезащитная обработка, а именно находящихся поблизости киноэкрана, звукового оборудования и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу;
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· обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федёральной миграционной службы РФ;
· обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчет о ходе выполнения работ.
· обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно- гигиенического режима при производстве работ;
2.2.10 После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
     – Проектную документацию на Огнезащитную обработку тканных     материалов одежды сцены и портьер большого зала;
· акт на огнезащитную обработку с указанием места, даты выполнения работ, объема работ, наименования марки защитного средства, срока действия огнезащитной пропитки;
· копию паспорта на огнезащитный состав;
· копию сертификата соответствия на огнезащитный состав;
копию сертификата о государственной регистрации на огнезащитный состав;
· протокол иcпытaний выполненной огнезащитной обработки тканных материалов одежды сцены и портьер.
2.2.11 Требования к Исполнителю:
· наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по огнезащитной обработке (требование установлено согласно п.15 ст.12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
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