ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора

1.1. Предметом договора является оказание услуг по сносу и утилизации неправомерно размещенных объектов (металлических гаражей) на территории Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области (Выборгского городского поселения) в количестве 12 шт. по адресам: г. Выборг, ул.  Гагарина за д.67 (лесопарковая зона)- 4 шт., ул. Рубежная у д. №18 – 4 шт, ул. Рубежная за д.36А – 4 шт.

[bookmark: _Ref248728669] 2. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям оказания услуг, требования к их безопасности, требования к результатам оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика

2.1. Срок оказания услуг 15 (пятнадцать) рабочих дней, с возможностью досрочного выполнения. 
2.2. Перечень услуг по сносу и утилизации несанкционированных строений (гаражей):
- вскрытие гаражей в присутствии комиссии, организованной Заказчиком;
- разборка, демонтаж гаражей вручную и/или механизированным способом, подбор просыпанных отходов в момент загрузки, зачистка территории по окончании оказания услуг;
[bookmark: _GoBack]- погрузка вручную и/или механизированным способом, вывоз техникой элементов сноса гаражей и сопутствующего мусора до лицензированного объекта размещения/утилизации отходов; 
- размещение элементов сноса гаражей на объекте/площадке лицензированной организации по обращению с  отходами, с предоставлением соответствующих документов.
2.3. Услуги выполняются в соответствии с действующими нормами, такими как:
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
- ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия».
- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
-   СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
2.4. Ход оказания услуг: перед началом оказания услуг Исполнитель приглашает Заказчика (представителя) на место демонтажа гаражей, с указанием даты и время начала оказания услуги. Заказчик имеет право присутствовать лично, либо через своего представителя при осуществлении услуг, с целью контроля качества и объема оказанных услуг. По окончании сноса гаража (гаражей), Исполнителем и Заказчиком составляется акт, в котором указывается дата и объем оказанных услуг, а также Исполнителем производится фотосъемка освобожденной территории для фиксации оказанной услуги.
Результатом оказания услуг является очищенная от неправомерно размещенных объектов, сопутствующего мусора и выровненная территория, проводится планировка (выравнивание) убранной территории специализированной техникой или ручное выравнивание. Имеющиеся внутри гаражей ямы (смотровые ямы) должны быть засыпаны инертными материалами в уровень основной территории.
3. Порядок сдачи – приемки услуг:
При сдаче оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику полный комплект исполнительной документации в бумажном варианте, включая:
-  Акт сдачи/утилизации/захоронения отходов сноса гаражей;
- Акт об оказании услуг по сносу (демонтажу) неправомерно размещенных объектов включающий в себя: 
- описание оказанных услуг, место сноса, дата;
- фотоотчет (материалы фотофиксации территорий производства услуг «до», «в ходе» и «после» оказания услуг в бумажном варианте или на электронном носителе, на фотофиксации в обязательном порядке должны быть указаны дата съемки и привязка к местности. 
- Универсальный передаточный документ (УПД) об оказанных услугах;
- Счет-фактуру (при необходимости) и/или счет на оплату;

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества
4.1. Исполнитель гарантирует, что результат оказанных услуг полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем техническом задании и в договоре. 

