ДОГОВОР №                                                         

г. Подпорожье                                                                                          «     » ___________2026 года
      Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», действующая от имени и в интересах муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в лице Главы Администрации Верещагина Руслана Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.01.2013 г. № RU 475130002013001, Положения об Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 17.04.2017г. №183, распоряжения Администрации Подпорожского муниципального района от 26.12.2025г. № 512-р/к «Об исполнении обязанностей Главы Администрации Подпорожского муниципального района», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии: 47 № 000399978  за основным государственным номером 1054700399192 от 28.12.2005г., выданное Межрайонной Инспекцией ФНС России № 4 по Ленинградской области,  именуемая  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и,_________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______, действующий на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность на выполнение работ по врезке трубопровода, проходящего по ул.Лесная, г. Подпорожье,  в магистральную сеть холодного водоснабжения.
1.2. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 30 ноября 2026 года.
1.3. ИКЗ: 263471100700047110100100010000000244.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет ______ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%)- _________ (_________) рублей __ копеек (при необходимости). 

2.2. Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит. Авансирование не предусмотрено. 

2.3. Работа считается надлежаще выполненной Подрядчиком после подписания Заказчиком без замечаний акта выполненных работ.

2.4. Оплата производится из средств бюджета Подпорожского городского поселения в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счёта. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объёме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в установленный в п.1.2. настоящего Договора срок.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ своими силами и механизмами.

3.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:   

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

3.1.4. Обеспечить в период выполнения работ на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарные мероприятия.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

  3.3. Права Заказчика:

  3.3.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И СДАЧИ РАБОТ
4.1. Заказчик принимает выполненные работы в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения устного уведомления. Стороны подписывают акт выполненных работ.

4.2. Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ при обнаружении им отступлений от условий Договора, а также в случае обнаружения недостатков в выполненных работах. При этом Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня работ, необходимых для устранения выявленных недостатков. Подрядчик устраняет выявленные недостатки за счёт собственных средств.

4.3. Срок устранения недостатков по двустороннему акту составляет не более 3 (трех) рабочих дней.                                    

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Течение срока гарантии начинается с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ и составляет 5 лет.

6.2. В пределах срока гарантии Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами, в сроки, указанные в данном требовании, устранить выявленные недостатки. 

6.3. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по Договору, если докажет, что недостатки возникли не по вине Подрядчика. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.12.2026 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении споров, связанных с исполнением Договора, Стороны обязуются решать их путём переговоров. При не достижении согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов, банковских и иных реквизитов в течение одного рабочего дня после такого изменения. Сторона, нарушившая данное правило, не вправе предъявлять другим Сторонам по Договору претензии, связанные с этим.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

           Приложение: 

           1.Локальная смета.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

	Муниципальный заказчик

Заказчик

Администрация МО 

«Подпорожский муниципальный район»

Адрес: 187780, Ленинградская область,

 г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3

ИНН 4711007000   КПП 471101001

ОГРН 1054700399192   ОКПО 32848045

Единый казначейский счет № 40102810745370000098 Номер казначейского счета № 03231643416361014500  

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

БИК 044030098 

Комитет финансов АМО «Подпорожский муниципальный район» (Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»), 
л/с 02001960002

E-mail: reception@podadm.ru

Глава Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район»

_____________________ Р.А. Верещагин


	Подрядчик




Приложение № 1
к договору №_______ от «___» _______ 2026г. 

                    СОГЛАСОВАНО
                       УТВЕРЖДАЮ


                 Глава Администрации МО                                                                                                                             

    «Подпорожский муниципальный район»                                                                                                                        
      ________________Р.А. Верещагин                                                                                                                                 _______________                              

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА


	На выполнение работ по врезке трубопровода, проходящего по ул. Лесная, г. Подпорожье,  в магистральную сеть холодного водоснабжения 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	148,47
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,38
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	2,13
	тыс. руб.

	   строительных работ
	135,4
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	55,2768637
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	3,1272526
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	13,08
	тыс. руб.
	
	
	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Прейскурант ГУП "Леноблводоканал"
	услуги по отключению и включению
	ед.
	1
	
	1
	
	
	13 075,08
	
	13 075,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 075,08

	2
	ГЭСНр65-02-012-02
	Слив и наполнение водой системы 
	1000 м3
	0,0212
	
	0,0212
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0309626
	
	
	
	
	16,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,26

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	16,75

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	8,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 956,13
	
	41,47

	3
	ГЭСН01-01-010-40
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4721325
	
	
	
	
	227,11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 262,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5573125
	
	
	
	
	1 737,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 227,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 965,06

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	1 807,86

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	903,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	138 791,8
	
	6 939,59

	4
	ГЭСН01-02-068-02
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3
	0,212
	
	0,212
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,59774
	
	
	
	
	13 756,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 404,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 160,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 756,08

	
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	12 242,91

	
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	
	41%
	
	
	
	
	5 639,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	160 584,34
	
	34 043,88

	5
	ГЭСН01-02-055-01
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,265625
	
	
	
	
	4 267,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 267,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 267,71

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 798,26

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	1 707,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	195 461
	
	9 773,05

	6
	ГЭСН22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	км
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6785386
	
	
	
	
	3 405,71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0287212
	
	
	
	
	17,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 472,64

	6.1
	[24.3.03.13-0027]
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	1 008
	
	9,072
	442,51
	1,02
	451,36
	
	4 094,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 423,61

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	4 005,62

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	2 533,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 567 385,56
	
	14 106,47

	7
	ГЭСН22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,616095
	
	
	
	
	1 548,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008625
	
	
	
	
	5,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 688,84

	7.1
	[24.3.05.15-0213]
	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х110х160 мм
	шт
	10
	
	2
	1 974,15
	1,02
	2 013,63
	
	4 027,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 554,29

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	1 818,52

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	1 150,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 423,95
	
	8 684,79

	8
	ГЭСН22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,09503
	
	
	
	
	1 049,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00575
	
	
	
	
	3,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 145,54

	8.1
	[24.3.05.10-0013]
	втулка ПНД 110 мм с прижимным фланцем
	шт
	10
	
	2
	618,04
	1,02
	630,4
	
	1 260,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 053,28

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	1 232,34

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	779,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 090,55
	
	4 418,11

	9
	ГЭСН24-02-002-04
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6023
	
	
	
	
	4 471,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,41

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 793,26

	9.1
	[24.3.05.07-0515]
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм
	шт
	1
	
	4
	1 506,86
	1,27
	1 913,71
	
	7 654,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 471,04

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	5 231,12

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	3 308,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 246,95
	
	20 987,79

	10
	ГЭСН24-02-002-03
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
	соединение
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8566
	
	
	
	
	2 775,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 947,01

	10.1
	[24.3.05.07-0514]
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм
	шт
	1
	
	4
	798,4
	1,27
	1 013,97
	
	4 055,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 775,13

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	3 246,9

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	2 053,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 075,85
	
	12 303,39

	11
	ГЭСН46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30084
	
	
	
	
	296,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	314,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,24

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	305,13

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	174,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 718
	
	794,36

	12
	ГЭСН16-07-006-01
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,761
	
	
	
	
	4 562,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	617,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 179,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 562,18

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	5 520,24

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	3 284,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 992,11
	
	13 984,22

	13
	ГЭСН01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4966563
	
	
	
	
	337,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	896,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	337,53

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	310,53

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	155,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 254
	
	1 362,7

	14
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кэм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0301876
	
	
	
	
	23,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,98

	
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	21,34

	
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	
	41%
	
	
	
	
	9,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 330
	
	108,25

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	66 281,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	36 375,37

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5 716,7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 127,02

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	22 062,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	38 502,39

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	39 557,52

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	21 709,34

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	13 075,08

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	140 623,15

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	55,2768637

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	3,1272526

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	127 548,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	66 281,21

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 375,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5 716,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 127,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	22 062,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	38 502,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	39 557,52

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 709,34

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	13 075,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	13 075,08

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	140 623,15

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	66 281,21

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 375,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5 716,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 127,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	22 062,12

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	38 502,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	39 557,52

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 709,34

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	13 075,08

	
	
	Справочно
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	55,2768637

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	3,1272526

	
	
	Итого
	
	
	140 623,15

	
	
	Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)
	((22 062,12+0+(5 716,7-2 127,02)+39 557,52*0,1712+21 709,34*0,15)*22%) = 7 849,7
	22%
	7 849,7

	
	
	Итого
	
	
	148 472,85


	Составил:
	 Начальник отдела по ЖКХ и ТЭК                                                         Лиганавичене Е.В.
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	


