Приложение №1 
к заявке на закупку у единственного поставщика
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


[bookmark: _Hlk237957741][bookmark: _Hlk237963554]СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk240270222]на поставку электротехнических товаров (лот 2) для нужд ГБУЗ ЛО «ССМП» в 2026 году

Обязательное предоставление в составе оферты потенциальным поставщиком - отдельного файла с указанием конкретных показателей характеристик товара, предлагаемых к поставке и указанием страны происхождения товара. Не предоставление данной информации – будет рассматриваться Заказчиком как «не предоставление сведений, требуемых Заказчиком», и повлечет отклонение оферты.

[bookmark: _Hlk240031854]Настоящее техническое задание определяет требования к поставке электротехнических товаров (далее – товар) и требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товаров.

[bookmark: _Hlk237950985][bookmark: _Hlk237951174] Идентификационный код закупки: 262780444227347030100100010000000244

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 
[bookmark: _Hlk238569755][bookmark: _Hlk237970575][bookmark: _Hlk237968021]Сроки поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. 
[bookmark: _Hlk238560494]Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства с подъемом на этаж. Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей поставщик несет ответственность как за свои собственные.
[bookmark: _Hlk238632259][bookmark: _Hlk238560545]Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 15:00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в соответствующие помещения, указанные Заказчиком. Поставщик не позднее чем за 2 дня до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в Место поставки. 
[bookmark: _Hlk239149346][bookmark: _Hlk237954084][bookmark: _Hlk241570672]Место поставки товара: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д13, пом.350.
[bookmark: _Hlk232606116]Требования к качеству и безопасности товара.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией производителя, а также нормативному законодательству Российской Федерации.
- соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией к данному виду товаров, действующей на момент поставки.
-  быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. 
- быть безопасным для жизни, здоровья работников Заказчика, его имущества (третьих лиц) и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя»;
-  быть новым оригинальным, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением;
- не являться предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц;
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар экологически чистый и безопасный для здоровья человека, что подтверждено наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дата изготовления товара: не ранее 2025 года.
[bookmark: _Hlk241221309][bookmark: _Hlk238573255][bookmark: _Hlk238633037]Гарантия производителя на Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта приема передачи товара. 
[bookmark: _Hlk238573353][bookmark: _Hlk240031584][bookmark: _Hlk241221354][bookmark: _Hlk238633444]Гарантия поставщика на поставленный товар должна составлять не менее срока гарантии производителя. Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).
При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта приема передачи товара. Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).
 Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
Требования энергетической эффективности товаров:
Поставщик обязан соблюдать требования энергетической эффективности товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если такие требования установлены к поставляемому товару).
[bookmark: _Hlk241223136]Результат поставки товара 
В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительную документацию. 
- акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту), 
- товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД), 
- счет, 
- счет-фактуру (при  наличии).
- сертификат соответствия (для продукции, включенный в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации); 
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной, в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
Представитель Заказчика, обеспечивающий контроль исполнения его условий: Заместитель главного врача по безопасности, ГО и ЧС  ГБУЗ ЛО «ССМП» Пржевальский Александр Дмитриевич, adprzhevalskiy@tcmk47.ru.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара:


	№ п/п
	Наименование товара
	Код
позиции
	Показатель (характеристика) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наименование 
характеристики
	Значение 
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	


	[bookmark: bookmark10]1.
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд BA10-001B** 
	ОКПД2
27.33.11.140

	Характеристики в соответствии с КТРУ-нет.
	штука
	20

	
	
	
	Дополнительные характеристики:*
	
	

	
	
	
	Тип
	Оконечный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для освещения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Монтаж
	Накладной (открытый)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Термопласт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество клавиш
	1
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип комплектации
	выключатель в сборе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рамка
	не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Max ток
	10
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина устройства
	≥ 61  и  < 63
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота устройства
	≥ 61  и  < 63
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина устройства
	≥ 35  и  < 37
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2.
	Лоток кабельный пластиковый

	ОКПД2:
22.29.29.190

КТРУ
22.29.29.190-00000060
	Характеристики в соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	Высота (внешняя)
	≥ 15  и  < 20
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина
	≥ 2000  и  < 3000
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие крышки
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип монтажа
	Парапетные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина (внешняя)
	≥ 25  и  < 30
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип
	Неперфорированный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:*
	
	

	
	
	
	Материал короба
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Двойной замок
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Самозатухающий
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Товарный знак/ модель
	Gigant 79003-2GI** 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3.
	Одноклавишный выключатель TDM ELECTRIC Валдай SQ1804-0001**

	ОКПД2
27.33.11.140

	Характеристики в соответствии с КТРУ - нет
	
	штука
	20

	
	
	
	Дополнительные характеристики:*
	
	
	

	
	
	
	Тип
	Оконечный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для освещения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Монтаж
	встраиваемый (скрытый)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	АБС-пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество клавиш
	1
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип комплектации
	выключатель в сборе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рамка
	не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Max ток
	10
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Квадрат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4.
	Розетка штепсельная бытового назначения Makel 45182**


	ОКПД2
27.33.13.110

	Характеристики в соответствии с КТРУ- нет.
	
	штука
	10

	
	
	
	Дополнительные характеристики:* 
	
	
	

	
	
	
	Монтаж
	накладной (открытый)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество гнезд
	2
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип комплектации
	Розетка в сборе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рамка
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Maксимальный ток
	≥ 16
	Ампер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие заземления
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вид розетки
	Силовая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	≥ 250  и  < 260
	Вольт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Зажимная система
	Винты
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5.
	Розетка штепсельная бытового назначения Bylectrica  РА16-254**

	ОКПД2
27.33.13.110


	Характеристики в соответствии с КТРУ- нет
	
	
	
	штука
	10

	
	
	
	Дополнительные характеристики:* 
	
	

	
	
	
	Монтаж
	 открытый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество гнезд
	1
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип комплектации
	Розетка в сборе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рамка
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Maксимальный ток
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие заземления
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие задней стенки
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Квадратная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вид розетки
	Силовая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	≥ 250  и  < 260
	Вольт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Зажимная система
	Винты
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина устройства
	≥ 65  и  < 67
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Высота устройства
	≥ 65  и  < 67
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Глубина устройства
	≥ 40  и  < 43
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	6.
	Розетка штепсельная бытового назначения Bylectrica  РА16-254**
 
	ОКПД2
27.33.13.110


	Характеристики в соответствии с КТРУ- нет
	
	штука
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	Дополнительные характеристики:*
	
	
	

	
	
	
	Монтаж
	 скрытый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество гнезд
	1
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип комплектации
	Розетка в сборе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рамка
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Maксимальный ток
	≥ 16
	Ампер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие заземления
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	слоновая кость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	термопласт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие задней стенки
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Квадратная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вид розетки
	Силовая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	≥ 250  и  < 260
	Вольт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Зажимная система
	Винты
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




* В описание объекта закупки включена дополнительная информация в части характеристик, отражающих потребность заказчика, так как характеристики КТРУ не в полной мере отображают характеристики товара, соответствующие характеристикам, назначению и применению поставляемого товара, приобретаемого Заказчиком. 
В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017г. № 145, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. При формировании описания объекта закупки Заказчик исходит из собственных нужд, практики применения товара и руководствуется приоритетом жизни и здоровья персонала и граждан.

**Все содержащиеся в Описании объекта закупки товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».
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