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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
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	1
	Аппарат Ротта с таблицей
	Комплектность
Корпус с тремя зеркалами – 1 шт.
Отражатель со светильником в сборе – 1 шт.
Таблицы Головина-Сивцева – кольца Ландольта – 1 шт.
Таблицы для исследования остроты зрения Орловой – 1 шт.
Навесы – 2 шт.
Шурупы – 4 шт.
	шт
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	2
	Сейф термостат 
	Сейф соответствует 1 классу взломостойкости. 
Объем 8 литров
Количество полок 1 шт. 
Возможно хранение лекарственных средств как в холодильнике, так и в прохладном месте или при температуре воздуха окружающей среды.
Многослойная защита стенок и двери сейфа, а также наличие резинового уплотнителя.
Усиленная ригельная система запирания. Наличие защиты от высверливания и выбивания замка и ригелей.
Наличие сейфового ключевого замка для запирания рабочей камеры. Возможность дооснащения кодовым электронным замком. Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Наличие измерителя-регулятора для индикации текущей температуры и её регулировки внутри камеры. Наличие светодиодного освещения рабочей камеры. Наличие звуковой сигнализации открывания двери. Возможность регулирования температуры хранения на лицевой панели прибора. Повышенная экологическая безопасность благодаря использованию полупроводникового термоэлектрического модуля и отсутствию хладагента. Наличие выхода в информационную сеть стандарта RS-485 для наблюдения, управления, сбора и учета данных на ПК.
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	Шкаф медицинский 
	Количество отделений: 2. Серия: Шкаф медицинский. Высота не менее 1850 мм. Ширина не менее 600 мм. Глубина не менее 400 мм. Наличие ключевого замка: да. Дверь со стеклом: да.
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	Термоконтейнер 
	Внутренний объем пустого термоконтейнера не менее 49 л
Внешние размеры без упаковки (Д х Ш х В) не менее 520 x 500 x 520 мм
Применяемые хладоэлементы МХД-1 / МХД-2
Рекомендованный комплект хладоэлементов 24 шт.
Материал изготовления жесткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик
Материал внешних поверхностей сумка-чехол 
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