ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка комплекта вычислительной техники (системный блок и монитор)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование закупки: Поставка комплекта вычислительной техники (системный блок и монитор) для нужд Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
[bookmark: _Hlk240457316] Количество: 1 (один) комплект.
[bookmark: _Hlk239955538]Источник финансирования: средства бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
[bookmark: _Hlk239955739]Срок поставки: Не более 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора.
[bookmark: _Hlk239955725]Место поставки: 187010, Ленинградская обл., Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.34.
Условия поставки: Доставка до склада Заказчика силами и за счёт Поставщика, включая погрузо-разгрузочные работы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), выпуска не ранее года поставки.
2.2. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза (знак ЕАС).
2.3. Допускается предложение эквивалента, полностью соответствующего характеристикам раздела 2.4.
2.4. Технические характеристики (требуемые значения):
2.4.1. Системный блок (КТРУ 26.20.15.000-00000026):
	№
	Наименование параметра (из КТРУ)
	Требуемое значение
	Рекомендуемое значение

	1
	Объем установленной оперативной памяти
	≥ 16 ГБ
	16 ГБ (G.Skill Aegis, DDR4, 2×8 ГБ, 3200 МГц)

	2
	Тип оперативной памяти
	DDR4 / DDR5
	DDR4

	3
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 3200 МГц
	3200 МГц

	4
	Количество ядер процессора
	≥ 4
	4 (Intel Core i3-14100)

	5
	Количество потоков процессора
	≥ 8
	8

	6
	Частота процессора базовая
	≥ 3.5 ГГц
	3.5 ГГц

	7
	Объем кэш памяти L3
	≥ 12 МБ
	12 МБ

	8
	Тепловыделение процессора (TDP)
	≤ 110 Вт
	110 Вт

	9
	Объем SSD
	≥ 512 ГБ
	512 ГБ (ADATA LEGEND 900, M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4)

	10
	Тип накопителя
	SSD
	SSD NVMe M.2

	11
	Скорость чтения накопителя
	≥ 6200 МБ/с
	6200 МБ/с

	12
	Скорость записи накопителя
	≥ 2300 МБ/с
	2300 МБ/с

	13
	Ресурс накопителя (TBW)
	≥ 300 ТБ
	300 ТБ

	14
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	Да (DEEPCOOL AG300, 150 Вт)

	15
	Количество портов USB 3.2 Gen 1
	≥ 4
	4 (на материнской плате MSI PRO H610M-S WIFI DDR4)

	16
	Количество портов USB 2.0
	≥ 2
	2

	17
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	1

	18
	Наличие сетевого интерфейса RJ-45
	Да (≥ 1 Гбит/с)
	Да, 1 Гбит/с

	19
	Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi
	Да
	Да (Wi-Fi на материнской плате)
Class 6

	20
	Наличие Bluetooth
	Да
	Да

	21
	Тип корпуса
	Mini-Tower / Micro-ATX
	Mini-Tower (DEXP DC-202M)

	22
	Мощность блока питания
	≥ 450 Вт
	450 Вт (DEEPCOOL PF450)

	23
	Наличие клавиатуры в комплекте
	Да
	Да (при поставке комплекта)

	24
	Наличие мыши в комплекте
	Да
	Да (при поставке комплекта)


2.4.2. Монитор (КТРУ 26.20.17.110-00000032):

3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ
3.1. Комплект поставки (на каждый комплект):
· Системный блок — 1 шт. (в сборе, с установленными компонентами).
· Кабель питания системного блока — 1 шт.
· Клавиатура — 1 шт.
· Мышь — 1 шт.
· Монитор — 1 шт.
· Кабель питания монитора — 1 шт.
· Кабель HDMI — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации (на русском языке) — 1 экз.
· Гарантийный талон — 1 экз.
3.2. Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Поставщик обязан предоставить Заказчику:
· Товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД.
· Счёт-фактуру (при наличии НДС).
· Гарантийный талон с указанием срока и условий обслуживания.
· Копию сертификата/декларации соответствия (по запросу).
· Для подтверждения российского происхождения (при установлении ограничений): выписку из реестра российской промышленной продукции (РРПП) или иной документ, подтверждающий страну происхождения товара, в соответствии с Постановлением № 1875.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
5.1. Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев с даты поставки (для системного блока и монитора).
5.2. Ремонт или замена неисправного товара производится в срок не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Проверка количества, целостности упаковки, наличия документации, отсутствия механических повреждений и битых пикселей (для монитора).
6.2. Выборочная проверка работоспособности (не менее 10% партии).
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)
7.1. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.2. Участник закупки не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.
8. ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
В случае предложения эквивалентного товара (аналога), Участник закупки обязан в заявки указать конкретные характеристики предлагаемого товара, соответствующие каждому пункту раздела 2 настоящего ТЗ. Не допускается указание «соответствует» или «эквивалент» без расшифровки параметров.

